**Doplňující informace k opravě bytů Velká Mikulášská 18**

Byt č.3

* Bojler 160L elektrický včetně nového přívodního kabelu
* Přípravné práce – nové rozvody vody a odpadu v rámci kuchyně
* Linoleum zátěžová třída 24 - 43
* Elektroinstalace, kompletní nové rozvody v rámci kuchyňské linky, oprava zbývající elektroinstalace

Rozvaděč nástěnný popis:

1x 3f proudový chránič 0,03/40A

7x 1f jistič 16A - přímotopy

1x 3f jistič 16A – sporák

1x 1f jistič 16A – bojler

2x 1f jistič 10A – osvětlení

10x 1f jistič 16A – zásuvkové okruhy

2x 1f jistič 2A – cívka stykače

1x 3f stykač 25A – přímotopy

1x 1f stykač 16A - bojler

* nové přívody k přímotopům, Přímotopy 3Ks - 2Kw, 1Ks - 1Kw a elektrický žebřík 600/1830

Byt č.4

* Linoleum zátěžová třída 24 – 43
* Elektroinstalace, kompletní nové rozvody v rámci kuchyňské linky, oprava zbývající elektroinstalace

Rozvaděč nástěnný popis:

 1x 3f proudový chránič 0,03/40A

 1x 3f jistič - hodnota dle odběru kotle

 1x 3f jistič 16A – sporák

 1x 1f jistič 16A – bojler

 2x 1f jistič 10A – osvětlení

 10x 1f jistič 16A – zásuvkové okruhy

 2x 1f jistič 2A – cívka stykače

 1x 3f stykač 25A – elektrokotel

 1x 1f stykač 16A – bojler