**Oprava informací v zadávací dokumentaci v příloze č. 7 Specifikace předmětu zadání část B. – Dodávka a montáž workoutových sestav**

Speciální dopadové plochy tzv. zatravňovací rohože budou dodány a nainstalovány **u workoutové sestavy typ I.** o rozměru ochranné zóny 11,5 x 8,2 m, kteroupožadujeme dodat 6x. Tyto dopadové plochy budou vyrobeny v souladu s normou ČSN EN 1177, která stanovuje požadavky na povrchy vyžadující potřebu tlumit nárazy.