**Příloha č. 3:** *Specifikace předmětu VZ*

**Specifikace předmětu veřejné zakázky** **„Digitální úřední deska pro město Znojmo“, vedené pod označením zakázky VZ2021-062-OTE-IT:**

Níže jsou vymezeny závazné požadavky technických specifikací zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat v plném rozsahu při zpracování své nabídky.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout předmět zakázky, který bude disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Zadavatel požaduje I. jakost dodaného zboží (zboží musí být nové).

Úřední deska musí splňovat všechny zákonné požadavky, jmenovitě pak zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a požadavky specifikované Zadavatelem.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku, instalaci, zprovoznění vč. servisu na dobu 5 let.

Požadované technické parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **hodnota** | **min/max** | **splnění ANO/NE** |
| Rozměr LCD | 55" | min |   |
| druh podsvícení | LED | min - nebo vyšší OLED, QLED AMOLED apod. |   |
| rozlišení | FullHD | min |   |
| svítivost | 3000 cd/m2 | min |   |
| kontrast | 4000:1 | min |   |
| Regulace podsvícení | Regulace podsvícení dle intenzity okolního osvětlení |  |  |
| Noční režim | Umožňuje v nočních hodinách automaticky přepnout zobrazení do méně svítivého módu |  |  |
| Zabezpečení  | bezpečnostní antireflexní sklo | min |   |
| povrch displeje/krycího skla  | matný - nesmí být lesklý |   |   |
| instalace kiosku | PEVNÁ - stojanové provedení | min |   |
| konstrukce kiosku | kovový | min |   |
| barevné provedení  | nerez nebo RAL 7021 (tm. šedá)  |  |  |
| provoz | 24 hodin denně (24/7/365) |  |  |
| Dohledové řešení vzdálené správy kiosku | Umožňuje vzdálenou správu (restart operačního systému, restart celého zařízení) |  |  |
| chlazení kiosku | samostatné, vnitřní okruh chladiva | min |   |
| topení kiosku | samostatné | min |   |
| spínání topení / chlazení | vlastní termostat / termoregulace | min |   |
| napájení kiosku | 230V + solární panel s baterií | min |   |
| záložní zdroj napájení - UPS | 2 h provozu | min |   |
| proudový chránič | ANO | min |   |
| ochrana kiosku | IP65 | min |   |
| Odolnost vůči vnějšímu prostředí | Zařízení může být vystaveno venkovnímu prostředí (déšť, sníh, vítr, silný mráz) bez další ochrany  |  |  |
| ochrana proti vandalismu | ANO | min |   |
| Bezpečnostní sklo | 5 mm | min |   |
| provozní teplota min | -30°C | min |   |
| provozní teplota max. | +55°C | min |   |
| možnost ovládání i z invalidního vozíku | ano | min |   |
|   |   |   |   |
| PC: |   |   |   |
| OS | WIN 10 | min |   |
| Procesor | Intel Core i5 | min |   |
| RAM | 8GB | min |   |
| pevný disk | SSD 512 GB | min |   |
| připojení k internetu | LAN 1000/100/10 Mb/s | min |   |
| záložní připojení  | WIFI AC | min |   |
|   |   |   |   |
| Vytěžování stávající úřední desky | ze stávajících www stránek města znojmocity.cz - možný RSS kanál | min. RSS kanál |   |
|   |   |   |   |
| elektro revize | 5 let v ceně pořízení |   |   |
| recyklační poplatky | v ceně |   |   |
| doprava | v ceně |   |   |
| montáž v ceně | v ceně |   |   |
| práce technika, vč. času na cestě | v ceně |   |   |
|   |   |   |   |
| Implementace SW + HW | 1 měsíc testovací provoz nebo dříve dle protokolárního předání díla |   |   |
| Další | Možnost připevnění skříňky pro defibrilátor AED - OZ D804 na zadní stěnu zařízení |  |  |

Požadavané parametry servisní smlouvy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **hodnota** | **splnění ANO/NE** |
| Záruka | 5 let v ceně pořízení, opravy bez náhr. dílů mechanického poničení (vandalismus) |   |
| Servisní zásah | Zahájení prací do 24 hodin od nahlášení poruchy. Odstranění poruchy (zprovoznění zařízení) do 48 hodin od nahlášení poruchy po dobu 5 let. |   |
| Cena | V době trvání záruky zdarma (zahrnuta do pořizovací ceny díla).  |   |
|  |  |  |

**Místo instalace:**

Požadovaná elektronická úřední deska bude umístěna ve venkovním prostředí na ulici Obroková před vchodme do Turistického informačního centra (souřadnice 48.8556372N, 16.0486594E), formou volně stojícího zařízení (panelu) na parcele č. 5276, ostatní komunikace, k.ú. Znojmo-město (okres Znojmo);793418. Vlastníkem pozemku je město Znojmo.

Elektronická úřední deska nahradí stávající informační tabuli s defibrilátorm. Informační tabule bude demontována na náklady zadavatele a zmíněný defibrilátor bude připevněn na zadní stěnu úřední desky.

**Připravenost pro montáž dodaného HW:**

Stavební připravenost lokality pro instalaci úřední desky není předmětem výběrového řízení, Zadavatel tyto činnosti zajistí a provede na své náklady - napájení 230V/16A, zemnící vodič, datová konektivita. Betonový podstavec pro instalaci úřední desky bude součástí dodávky a jeho zbudování zajistí účastník.

**Požadavky na aplikaci (sw) úřední desky:**

Softwarová aplikace úřední desky musí splňovat zákonné požadavky týkající se úředních desek správních orgánů, které jsou upraveny v § 26 správního řádu. Podle odstavce 1 tohoto ustanovení zřizuje úřední desku každý správní orgán, přičemž tato musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Účelem úřední desky je informovat dotčené osoby o písemnostech doručovaných veřejnou vyhláškou, resp. o jejich obsahu, a o dalších písemnostech zveřejňovaných na úřední desce. Z pohledu dotčené osoby přitom není rozhodné, zda se s písemností seznámí prostřednictvím fyzicky vyvěšené listiny anebo prostřednictvím technického zařízení, které obsah vyvěšené listiny zobrazí.

Předpokladem nahrazení fyzické úřední desky technickým zařízením (digitálním dotykovým panelem) je jednoduchá ovladatelnost technického zařízení. V případě zřízení elektronické úřední desky je povinnost plynoucí z § 26 odst. 1 správního řádu splněna, nedojde-li ke znemožnění realizace práv dotčené osoby např. z toho důvodu, že tato osoba nedokáže sama z technického zařízení potřebné informace získat. Elektronickou úřední desku je tak možné zřídit pouze za podmínky, že obsluha technického zařízení, kde bude přístupný celý obsah úřední desky, bude bez komplikací zvládnutelná pro každého, požadovaný dokument by tak měl být zobrazen po minimálním počtu jednoduchých kroků. Z § 26 správního řádu vyplývá též podmínka nepřetržité přístupnosti úřední desky veřejnosti, tj. i nepřetržité přístupnosti digitálního dotykového panelu sloužícího jako úřední deska.