**Príloha č. 3** – **Opisy investícií do HM**

**OPISY INVESTÍCIÍ DO HMOTNÉHO MAJETKU – PARAMETRE ZARIADENÍ**

ako uchádzač týmto uvádzam zoznam investícií do hmotného majetku s parametrami k predmetu zákazky:

„**Stravovacia jednotka v Domove seniorov ARCHA“**

Uchádzač: ............................... *vypíše uchádzač*

IČO: ............................... *vypíše uchádzač*

1. **Drvič kuchynského odpadu**

|  |  |
| --- | --- |
| **názov, typové označenie** | **tu vložte názov a typové označenie zariadenia** |
| kapacita min. 5 l | *uveďte kapacitu v litroch* |
| výkon motora min. 1400 W | *uveďte výkon motora vo W* |
| otáčky 1400 ot./min (tolerancia ± 10%) | *uveďte otáčky za min.* |
| spracovanie min. 360 kg/hod. (6 kg/min.) | *uveďte kg/hod* |
| rezné nože a brúsny kotúč vyrobené z nehrdzavejúcej ocele | *áno/nie* |
| prepínač ochrany proti preťaženiu | *áno/nie* |
| obsahuje prídavný posunovač | *áno/nie* |
| napájanie 230V-50Hz | *áno/nie* |

1. **Plynový konvektomat**

|  |  |
| --- | --- |
| **názov, typové označenie** | **tu vložte názov a typové označenie zariadenia** |
| rozmer panvice 800 x 900 x 900 mm (tolerancia ± 10%) | *uveďte rozmery v mm* |
| rozmer vane panvice 720 x 560 x 220 mm (tolerancia ± 10%) | *uveďte rozmery v mm* |
| napätie 400 V (3 fázy) | *áno/nie* |
| elektrický príkon max. 15kW | *áno/nie* |
| objem vane 80 litrov (tolerancia ± 10%) | *uveďte objem vane* |
| nerezová vaňa s liatinovým dnom s hrúbkou min. 15mm | *áno/nie* |
| regulácia od 45 do 295 °C (tolerancia ± 10%) s kontrolkou chodu a vyhriatia | *uveďte stupne regulácie* |
| ručné mechanické sklápanie | *áno/nie* |
| napúšťanie vody do vane | *áno/nie* |

1. **Kuchynský mixér**

|  |  |
| --- | --- |
| **názov, typové označenie** | **tu vložte názov a typové označenie zariadenia** |
| objem: min. 9l | *uveďte objem v litroch* |
| príkon: min. 0,5kW | *uveďte hodnotu príkonu* |
| otáčky: 480 ot./min (tolerancia ± 10%) | *uveďte otáčky / min.* |
| materiál: nerezová oceľ, triedy 18/0 | *uveďte triedu nerezovej ocele* |
| kapacita: min. 2,2kg | *uveďte kapacitu v kg* |
| napätie 230 V | *áno/nie* |