**František Rybár – Rybárova farma**

Brezová 3, 942 01 Šurany

IČO: 31839479; IČ DPH: SK1020423855

Tel: +421 905 645176; E-mail: rybarovafarma@gmail.com

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Vertikálne silo na chladenie a uskladnenie mlieka vrátane systému predchladenia studničnou vodou** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Silo s objemom | 17 000 l |  |
| 2. | Dvojplášťové vyhotovenie vyplnené polyuretánovou penou po celom obvode sila | Vyžaduje sa |  |
| 3. | Vnútorná nádrž vyhotovená z nehrdzavejúcej ocele a vonkajší plášť z hliníka | Vyžaduje sa |  |
| 4. | Vyhotovenie so spodným výparníkom a 1 bočným výparníkom | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Možnosť pripojenia 2 chladiacich agregátov s min. chladiarenským výkonom 16 kW/1 agregát | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Rozmery | * Vonkajší priemer  Max. 2 500 mm * Celková výška Max. 7 000 mm |  |
| 7. | Riadiaci automat pre zabezpečenie kontroly procesu chladenia a dezinfekcie nádrže | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Automatický modul čerpadiel dezinfekčných prípravkov | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Možnosť automatického oplachu a dezinfekcie výpustného ventilu počas sanitácie | Vyžaduje sa |  |
| 10. | Digitálna mierka mlieka | Vyžaduje sa |  |
| 11. | Externý ventil na odoberanie vzoriek mlieka | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Servisný rebrík umiestnený z vonkajšej strany plášťa | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Nerezový doskový predchladič mlieka s inštaláciou na stenu s min. prietokom  7600 l/hod. | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Zásobná nádrž na oteplenú vodu s min. objemom 8 m3 vrátane príslušenstva riadenia hladiny vody a čerpadla na distribúciu uskladnenej vody do systému napájania zvierat | Vyžaduje sa |  |
| 15. | Komplentá montáž zariadenia vrátane spojovacieho, inštalačného materiálu, chladiva a dopravy na miesto inštalácie | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: