Obstarávateľ: Pekáreň Takáč a syn s.r.o., Koniarekova 3, 917 01 Trnava

IČO: 44737491

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Doplnenie prevádzky pekárenskej výroby**

**Opis predmetu zákazky:** Dodávka zariadení v pekárenskej výrobe. Predmetom zákazky je nákup inovatívnych zariadení, ktoré nahradia staré a neefektívne technologické vybavenie v pekárni.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:**

1. rotačná pec
	* účinnosť vykurovania minimálne 85%
	* hrúbka dverí aspoň 130mm
	* horizontálny aj vertikálny systém prúdenia vzduchu
	* užitočná plocha pečenia aspoň 8 m2
	* možnosť použitia plechov o rozmere 60x80 cm
2. rozvalovač
	* rozmer ramien aspoň 500x1350
	* rýchlosť min. 30 m/min
3. deliaci stroj
	* určené k deleniu cesta
	* pracovný cyklus sa spúšťa automaticky
	* možnosť nastavenia času presovania
	* konštrukcia z lakovanej ocele
4. špirálový hnetač
	* nerezová špirála a dieža
	* minimálne dve rýchlosti otáčania
	* kapacita min. 30 kg cesta
	* obsah dieže min. 45 litrov
5. rohlíkový stroj
	* pracovná šírka zvinovania minimálne 450mm
	* váhový rozsah minimálne 20-500 g
6. parná varná komora
	* slúži na tepelné spracovanie potravinárskych výrobkov, k vareniu a rozmrazovaniu jedál
	* spotreba vody pri prevádzke max. 12l/hod
	* pracovná teplota 60-95 stupňov C
	* varný výkon u knedlí min. 90 ks/400g/1h
	* súčasťou sú 2 ks zavážací vozík
7. umývačka prepraviek
	* teplota umývacej zmesi – možnosť regulácie (od 30 do 90 stupňov)
	* pracovný výkon min. 100ks/h
	* prepravky v rozmere 400 x 600 mm
	* nerezové odstredivé čerpadlo
	* guľový vypúšťací ventil
	* sito zachytávača nečistôt (oká s priemerom 2mm)
	* magnetický ventil pre napustenie oplachovej vody

Dodávka zahŕňa: dopravu, spustenie do prevádzky – v prevádzke obstarávateľa, pripojenie na elektrickú sieť, skúšku, zaškolenie.