**Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov projektu:*** | **Výroba regionálnych kulinárskych špecialít** |
| ***Názov zákazky:*** | **Remeselná pekáreň** |
| ***Obstarávateľ:*** | **Boonex, s.r.o.** |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** |
| ***Obchodné meno uchádzača:*** |  |
| ***Sídlo uchádzača[[1]](#footnote-1):*** |  |
| ***IČO uchádzača[[2]](#footnote-2):*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

| **Požadované parametre :** | **Splnenie požiadavky\*[[3]](#footnote-3)****Uveďte, či zariadenie****spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /**Uveďte parameter** |
| --- | --- |
| **Časť 1: Elektrická etážová pec - 3 etáže:** |
| 1 | Jedna etáž na teplotu do 350°C | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 2 | Kapacita 1 etáže: 4x plech 400x600 | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 3 | Zaparovanie každej etáže  | spĺňa/nespĺňa  |
| 4 | Kysiareň -kapacita min.20 plechov | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
|  | **Digitálne vybavenie pece:** |  |
| 5 | Možnosť ovládania pece digitálne nastavenie programov pečenia | spĺňa/nespĺňa |
| 6 | Regulácia teploty v každej časti etáží | spĺňa/nespĺňa |
| 7 | Automatické hlásenie poruchy | spĺňa/nespĺňa |
| **Časť 2 : Stop kysiareň fermentačná komora :** |
| 8 | Veľkosť plechov 600x 400mm | spĺňa/nespĺňa  |
| 9 | Rozsah teplôt: -20 C + 35°C | spĺňa/nespĺňa  |
| 10 | Počet plechov v skrini 20ks 600 x 400mm | spĺňa/nespĺňa  |
| 11 | Automaticky systém zvlhčovania komory | spĺňa/nespĺňa  |
|  12 | Digitálne ovládanie cez LCD displej | spĺňa/nespĺňa |
| **Časť 3: Špirálový hnetač s pevnou diežou:** |
|  13 | Spracovanie všetkých druhov ciest | spĺňa/nespĺňa |
|  14 | Samostatné motory zvlášť pre diežu a špirálu, reverzný chod dieže | spĺňa/nespĺňa |
|  15 | Kapacita cesta min 5- max 35 | spĺňa/nespĺňa |
|  16 | Objem dieže: 50 litrov | spĺňa/nespĺňa |
|  17 | 2 rýchlostná špirála | spĺňa/nespĺňa |
|  18 | 2 časovače | spĺňa/nespĺňa |
| **Časť 4: Deliaci stroj s vyguľovaním:** |
|  19 | Automatické lisovanie a delenie cesta | spĺňa/nespĺňa |
|  20 | LCD ovládanie a displej | spĺňa/nespĺňa |
|  21 | Vyguľovanie pomocou páky | spĺňa/nespĺňa |
|  22 | Počet klonkov delenia 30 ks | spĺňa/nespĺňa |
|  23 | Gramáž: 40-135gr | spĺňa/nespĺňa |
|  24 | Výkon: 5200-5500 ks/hod | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| **Časť 5: Rohlíkový stroj:** |
|  25 | Šírka valcov: 600mm | spĺňa/nespĺňa |
| **Časť 6: Rozvaľovač cesta:** |
|  26 | Samostatne stojací model rozvaľovača | spĺňa/nespĺňa |
| 27 | Manuálne ovládanie hrúbky cesta pákou | spĺňa/nespĺňa |
| 28 | Šírka pásov: min 450mm | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 29 | Dĺžka ramena: min 1000mm | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 30 | Otvor valcov: 0,2 - 50mm | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 31 | Rýchlosť pásov min 30 m/min | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| **Časť 7: Rezačka chleba** |
| **Časť 8: Vozík na odkladanie chlebov a manipuláciu s pečivom** |
| 32 | Min 15 plechov 600x400mm | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| **Časť 9: Teplovzdušná pec:** |
| 33 | Pečenie najdelikatnejších cukrárenských a pekárenských výrobkov | spĺňa/nespĺňa |
| 34 | 10 plechov 600x400mm | spĺňa/nespĺňa  |
| 35 | Nastaviteľná doba pečenia | spĺňa/nespĺňa |
| 36 | Teplota od 50-260°C | spĺňa/nespĺňa |
| 37 | Uloženie programov pečenia | spĺňa/nespĺňa |
| 38 | Nastavenie vlhkosti | spĺňa/nespĺňa |
| **Časť 10: Váhy stolové 2 ks** |
| 39 | Vodeodolná a vhodná do prašného náročného prostredia | spĺňa/nespĺňa |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |
| --- |
| **Cenová ponuka spolu:** |
| **Cena v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena v EUR s DPH:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |

1. alebo obdobný údaj ak ide o zahraničného uchádzača [↑](#footnote-ref-1)
2. alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača [↑](#footnote-ref-2)
3. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-3)