**Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov projektu:*** | **Výroba regionálnych kulinárskych špecialít** |
| ***Názov zákazky:*** | **Pestovateľská pálenica – Technológia pre destilovanie** |
| ***Obstarávateľ:*** | **Boonex, s.r.o.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno uchádzača:*** |  |
| ***Sídlo uchádzača[[1]](#footnote-1):*** |  |
| ***IČO uchádzača[[2]](#footnote-2):*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

| **Požadované parametre :** | | | | **Splnenie požiadavky\*[[3]](#footnote-3)**  **Uveďte, či zariadenie**  **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /  **Uveďte parameter** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť 1: Destilačné zariadenie vyhrievané vodným kúpeľom 400 l – 1ks** | | | | |
| 1 | | Destilačnou kolóna | | spĺňa/nespĺňa |
| 2 | | Medená kopula | | spĺňa/nespĺňa |
| 3 | | V súlade s Európskou smernicou 97/23/EG | | spĺňa/nespĺňa |
| 4 | | Medený kotol s priemerom Ø800 - 1100 mm | | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 5 | | Sila steny kotla : 3- 5 mm | | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 6 | | Sila steny kopule: 3- 4 mm | | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 7 | | Objem plnenia – 400l | | spĺňa/nespĺňa |
| 8 | | Plniaci otvor: Ø 400 mm z nerezovej ocele | | spĺňa/nespĺňa |
| 9 | | Oceľové ohnisko s hrúbkou 6- 10 mm | | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 10 | | Vertikálne osadenie vyhrievacích elementov | | spĺňa/nespĺňa |
| 11 | | Ohrev – zemný plyn, drevo, kvapalná olej, elektrická para | | spĺňa/nespĺňa |
| 12 | | Plynový horák so zodpovedajúcim výkonom pre daný objem varne s lokálnym servisom, s izolovanými bezpečnostnými dverami, tlakový regulátor, elektrické prepojenie, s ventilom na vstupnom plynovom potrubí, s nerezovým krytom horáku | | spĺňa/nespĺňa |
| 13 | | Vodný plášť vyrobený kompletne z nerezovej ocele | | spĺňa/nespĺňa |
| 14 | | Zváraná nie skrutkovaná konštrukcia | | spĺňa/nespĺňa |
| 15 | | 3 stupne destilačnej kolóny s klobúčikovou konštrukciou jednotlivých etáži so zabudovaným potrubím na vrátku a spínačom pre produkciu vysoko kvalitných destilátov | | spĺňa/nespĺňa |
| 16 | | Destilačná kolóna s priemerom Ø 400-450 mm - vyrobená z medi | | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 17 | | Deflegmátor s vysokou účinnosťou vyrobený z medi, zváraná konštrukcia | | spĺňa/nespĺňa |
| 18 | | 4x inšpekčné sklá –vyrobené zo žiaruvzdorného, tlakového skla | | spĺňa/nespĺňa |
| 19 | | 40mm potrubie so skrutkovaním na prepojenie s chladičom | | spĺňa/nespĺňa |
| 20 | Tubulárny kondenzátor–trubkový chladič s automatickým chladením, vyrobený kompletne z nerezovej ocele vrátane potrubia s prírubami, s termostatickým ovládacím kontrolným ventilom, s konzolou a úchytkami | | spĺňa/nespĺňa | |
| 21 | Prívod destilátu z nerezovej ocele | | spĺňa/nespĺňa | |
| 22 | Bezpečnostná sada na automatické vypnutie v prípade nízkeho obsahu vody v chladiacom systéme | | spĺňa/nespĺňa | |
| 23 | Miešadlo 0,75 kW, 100 -150 rpm , Kompletne z nerezovej ocele. | | spĺňa/nespĺňa | |
| 24 | Medený katalyzátor na redukciu kyanidov a etylkarbonátov v destiláte s veľkou aktívnou medenou plochou, integrovaný v kolóne s baypasom, čistiacim systémom a pripojovacím potrubím | | spĺňa/nespĺňa | |
| 25 | CIP- čistiaci systém  Nerezový čistiaci rotujúci tryskový systém v kolóne, kopule  a vo varne, s čerpadlom s tlakovým spínačom pre automatickú reguláciu prívodu oplachovej vody | | spĺňa/nespĺňa | |
| 26 | Nerezový tank s kapacitou 300 l na zber vody s indikátorom hladiny. | | spĺňa/nespĺňa | |
| 27 | Ovládací panel celonerezový na ovládanie miešadla, CIP čerpadla a horáku | | spĺňa/nespĺňa | |
| 28 | Príjem destilátov so skleneným zvonom | | spĺňa/nespĺňa | |
| 29 | Plombovacie zariadenia | | spĺňa/nespĺňa | |
| 30 | Nádrž na zhromažďovanie alkoholu - pozostávajúca z častí pre hlavný produkt, vedľajší produkt | | spĺňa/nespĺňa | |
| 31 | Príjem na oddelenie hlavného produktu od chvostu s prepojením na liehové meradlo | | spĺňa/nespĺňa | |
| 32 | Doprava a inštalácia | | spĺňa/nespĺňa | |
| **Časť 2: Liehové meradlo podľa platnej legislatívy SR** | | | | |
| **Časť 3: Čerpadlo na destiláty 1ks** | | | | |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cenová ponuka spolu:** | |
| **Cena v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena v EUR s DPH:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |

1. alebo obdobný údaj ak ide o zahraničného uchádzača [↑](#footnote-ref-1)
2. alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača [↑](#footnote-ref-2)
3. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

   - ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

   - ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-3)