Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** Univerzálny šmykom riadený nakladač

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **1 – Univerzálny šmykom riadený nakladač** |
| **A/ Motor** |
| Štvorvalcový s filtrom pevných častíc | áno |  |
| Minimálny výkon  | 55 kW |  |
| **B/ Prevádzkový výkon** |
| Prevádzková hmotnosť | Max 3600kg |  |
| Nosnosť (užitočné zaťaženie) | Min 1200kg |  |
| Preklápacie zaťaženie | Min 2100kg |  |
| Objem základnej lopaty | Min 0,60m3 |  |
| Objem lopát - rozsah | 0,60 – 0,90m3 |  |
| Max. hnacia sila | 32kN |  |
| Zdvíhacia sila | Min 29kN |  |
| Trhacia sila | Min 28kN |  |
| Max. rýchlosť nakladača do 20km/h | Áno |  |
| Vyrovnávanie polohy pracovného zariadenia | hydraulické |  |
| Automatické vyrovnávanie lopaty pri zdvíhaní | Áno |  |
| Upínanie prídavných zariadení na stroj | Rýchloupínač |  |
| Bezúdržbové reťazové prevody | Áno |  |
| **C/ Výbava** |
| Vykurovanie kabíny | Áno |  |
| Klimatizácia pracovného miesta (kabíny) | Áno  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

S pozdravom

 .......................................

 Ing. Peter Žipaj

 štatutárny zástupca FOOD FARM, s.r.o.