**Príloha č. 1**

| **1. farebný tlačiarenský produkčný stroj**  |
| --- |
|  |

| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/****Jed­not­ka** | **Požadované mi­ni­mum** |
| --- | --- | --- |
| Technológia tlače – laserová tonerová tlač | áno/nie | áno |
| Počet farieb – CMYK | počet farieb | 4 |
| Rozlíšenie tlače  | dpi | 2400 x 3 600 |
| Rýchlosť tlače A4  | str./min. | 60 |
| Maximálny formát papiera  | mm | 1200 |
| Minimálna gramáž potláčaného papiera  | g/m2 | 50 |
| Maximálna gramáž potláčaného papiera  | g/m2 | 360 |
| Automatická obojstranná tlač v rozsahu  | g/m2 | 52-360 |
| Minimálna dĺžka hárku pre automatickú obojstrannú tlač | mm | 488 |
| Prídavný podávač papiera – formát SRA3 | áno/nie | áno |
| Kapacita prídavného podávača papiera | list | 2 100 |
| Vstupná kapacita zásobníkov papiera - celkovo | hárok A4 | 5 800 |
| Finišér s možnosťou tvorby brožúr a spinkovania | áno/nie | áno |
| Počet listov brožúry vytvorenej vo finišeri | 20 | 20 |
| Celková výstupná kapacita  | list | 2 200 |
| Skener | áno/nie | áno |
| Jednoprechodové farebné duplexné skenovanie | áno | áno |
| Rýchlosť skenovania | obr/min | 220 |
| Externý tlačový kontrolér EFI Fiery | áno/nie | áno |
| Identifikátor médií | áno/nie | nie |
| Vlastné certifikované servisné stredisko na území SR | áno/nie | áno |
| Sada nových tonerov CMYK k stroju navyše (okrem inštalačných) | áno/nie | áno |
| Doprava v cene zariadenia | áno/nie | áno |
| Inštalácia a uvedenie do prevádzky v cene zariadenia | áno/nie | áno |
| Zaškolenie obsluhy v cene zariadenia | áno/nie | áno |
|  |  |  |