Obstarávateľ:

AGROVEX Novoť, družstvo, Novoť 029 55

IČO: 00164003

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Mobilné zariadenie určené na kŕmenie teliat mliekom, alebo mliečnou kŕmnou zmesou**

**Opis predmetu zákazky:** Predmetom dodávky jezariadenie - Mobilné zariadenie určené na kŕmenie teliat mliekom, alebo mliečnou kŕmnou zmesou.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia zariadenia:**

**Mobilné zariadenie určené na kŕmenie teliat mliekom, alebo mliečnou kŕmnou zmesou**

Požadované vlastnosti zariadenia:

- Elektrický pohon poháňaný nabíjateľnou batériou

- Elektrické dávkovacie rameno poháňané nabíjateľnou batériou

- Diaľkové ovládanie

- Funkcia ohrevu, miešania a chladenia mlieka, alebo mliečnej zmesi

- Funkcia pasterizácie natívneho mlieka

- Funkcia výpočtu presnej koncentrácie a času prípravy kŕmnej zmesi

- Integrovaný systém oplachu vedier s cumľami na mlieko

- Vo výbave s pneumatikami plnenými polyuretánom

Technické parametre:

- Požadovaný objem tanku na mliečnu zmes: min. 150 l

- Rozmery prístroja: max. šírka 80 cm, max. výška 120 cm, max. dĺžka 130 cm

- Hlavný zdroj napájania: 400 V 16 A 50 Hz

- Výkon ohrevu minimálne: 5 kW

- Výkon mixéra: minimálne: 250 W

- Výkon čerpadla minimálne: 40 l/min.

- Ochrana na vstupe IP 54

- Elektrický pohon s min. 2 rýchlosťami

- 4 nafukovacie pneumatiky: Zadné: minimálne 250 mm

Predné: minimálne 350 mm

Technické požiadavky na vybavenie prístroja:

- Poklop s tesnením a s rukoväťou, ktorá slúži zároveň na zaistenie poklopu

- Ovládací panel na zariadení s vodeodolnou úpravou

- Pevné riadidlá pre tlačenie zariadenia výlučne pred sebou

- Výpustný ventil v spodnej časti zariadenia na kompletné vyprázdnenie tanku

- Mechanická parkovacia brzda na zadnom kolese

- Odstredivý mixér poháňaný napätím 230 V s výkonom min. 250 W

- Tenzometrický senzor na dne tanku

- Predné LED svetlo

- Čerpadlo pre dávkovanie mlieka s výkonom minimálne 40 l / min.,

- Teplotný senzor pre blokovanie ohrevu ak je tank prázdny

- Automatická funkcia čistenia a dezinfekcie

Dodávka zahŕňa: dopravu

Obstarávateľ vyžaduje záruku 2 roky.