**Ťahaný postrekovač 1 KS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technický opis**Objem nádrže v litroch | min. 6000 |
| Zásobník na čistú vodu v litroch |  min. 500 |
| Zásobník na umývanie v litroch |  min. 15 |
| Externá mierka stavu v nádrži prostredníctvom terminálu | áno |
| Blatníky s osvetlením | áno |
| Nepretržité vnútorné čistenie | áno |
| Čerpadlo min. 520 l/min. | áno |
| Sútyčia so šírkou 30 m | áno |
| Sútyčia 7-dielne | áno |
| Minimálny počet sekcií (ks) | 10 |
| Riadená náprava | áno |
| Odpruženie nápravy, pneumatické | áno |
| Pneumatické spínanie dýz | áno |
| Rozdelenie dýz: 2 dýzy každých 25 cm | áno |
| Navádzanie ramien pomocou ultrazvukových snímačov | áno |
| Minimálny počet ultrazvukových snímačok (ks) | 6 |
| ISOBUS Terminál s 12,1´monitorom | áno |
| Výbava GPS, vrátane antény, variabilnej aplikácie postrekovej látky | áno |
| Maják v strede sútyčia,  | áno |
| Zavesenie ramien na paralelograme | áno |
| Hydro-pneumatické odpruženie ramien | áno |
| Zariadenie vlečných hadíc | áno |
| Kufrík s opravnou sadou pre postrekovač | áno |
| Osvetlenie kužeľov dýz vrátane čistenia | áno |
| Plachty na ochranu proti striekaniu na sútyčí za kolesami | áno |
| Cudzie plnenie, dodatočná plniaca prípojka 3“ na vyplachovacom centre | áno |
| Miešacia nádrž z ušľachtilej ocele | áno |
| Pneumatiky 480/80 R42 | áno |