**1) Polonesený otočný pluh – 2 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | | **Splnenie požiadavky / parametre \*** |
| Polonesený otočný pluh | |  |
| Polonesená verzia s osou závesu | |  |
| Otočná os | |  |
| Počet orebných telies so zhrňovačkami min.: 6+6 | |  |
| Nožové krájadla | |  |
| Istenie pružinové | |  |
| Počet listových pier min.: 7 | |  |
| Nastavenie pracovnej šírky korpusov | |  |
| Krájací disk s pružinovým istením | |  |
| Prepravné oporné koleso | |  |
| Hydraulický valec vychýlenia rámu | |  |
| Mechanické nastavenie prvého orebného telesa | |  |
| Filter pre hydraulický obvod | |  |
| Potrebný výkon traktora v rozsahu: 140-230 PS | |  |
| Celková hmotnosť: max.: 4 000 kg | |  |
| **Typové označenie stroja:** |  | |
| **Názov výrobcu:** |  | |
| **Cena spolu 2 ks bez DPH v EUR** |  | |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**