Obstarávateľ: AGRONATURAL družstvo Nová Ves – Slepčany, 951 51 Nová Ves nad Žitavou

IČO: 31440941

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Postrekovač**

**Opis predmetu zákazky:** Dodávka stroja.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia technologických zariadení:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podvozok** | |
| Dĺžka stroja - max. | 900 cm |
| Šírka stroja - max. | 300 cm |
| Výška stroja - max. | 400 cm |
| Rozchod kolies nastaviteľný hydraulicky v rozmedzí | 190 - 310 cm |
| Podjazdná výška | 130 - 200 cm |
| Riadenie všetkých 4 kolies, riadenie 2 kolies, krab |  |
| Hydraulický beztupňový pohon všetkých kolies |  |
| Tempomat |  |
| Výkon motora v KW - v rozmedzí | 155 - 220 KW |
| Automatické mazanie podvozku |  |
| Vertikálne sklápacie schody |  |
| Protikorózne ošetrenie pre kvapalné hnojivá |  |
| **Postreková rampa** | |
| Pracovný záber 36 m |  |
| Vzduchový asistečný systém miešania kvapaliny so |  |
| vzduchom priamo v dýze, alebo |  |
| postrekovače s riadenou vzduchovou asistenciou, alebo |  |
| postrekovače s prepínaním vhodnej koncovej dýzy |  |
| Snímače rampy pre stabilizáciu rampy nad porastom |  |
| Quadrajet držiaky trysiek |  |
| Vzdialenosť medzi dýzami v rozmedzí | 25 - 50 cm |
| Počet pracovných sekcií postrekovej rampy | 24 ks |
| Vybavenie systémom Sekcion control |  |
| Trysky, ovládané prostredníctvom pneumatických |  |
| membránových ventilov |  |
| Minimálna výška rampy nad porastom, alebo pôdou | 30 - 50 cm |
| **Nádrž a čerpací systém** | |
| Objem postrekovej nádrže v rozmedzí | 4 000 -5 000 l |
| Objem preplachovej nádrže - min. | 300 - 600 l |
| Výkon postrekového čerpadla - min. | 400 l/min |
| Vnútorný priemer rozvodových potrubí v rozmedzí | 20 - 30 mm |
| Elektricky ovládané sekčné ventily |  |
| Oplachovacie trysky pre čistenie nádrže |  |
| Nádržka na vodu s dávkovačom mydla |  |
| Striekacia pištoľ s hadicou pre čistenie |  |
| Automatické zastavenie plnenia nádrže |  |
| Možnosť plnenia externým čerpadlom |  |
| **Kabína** | |
| Kabína s klimatizáciou a kúrením |  |
| Počítačový terminál s dotykovým displejom |  |
| Postrekovač vybavený autopilotom |  |
| spolu so samostatným monitorom |  |
| Ventilácia s uhlíkovými filtrami |  |
| Pretlaková kabína |  |
| Elektricky nastaviteľné vyhrievané zrkadlá |  |
| Vybavenie kamerovým systémom - monitor + min. 1 kam. |  |
| Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča |  |
| Pracovné svetlá |  |
| LED osvetlenie rampy |  |
| Standard Radio |  |
| Cúvací alarm |  |
| Chladený úložný priestor |  |