**Identifikácia predkladateľa cenovej ponuky:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Štatutárny zástupca |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Kontakt (tel., mail) |  |

**1) Samochodný postrekovač – 1 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | | **Splnenie požiadavky / parametre \*** |
| Samochodný postrekovač | |  |
| **MOTOR:** | |  |
| Objem motora min. 9,0 l | |  |
| Nominálny výkon: min. 200 kW | |  |
| Objem palivovej nádrže min. 500 l | |  |
| Objem nádrže na ADblue: min.: 20 l | |  |
| Emisná norma: min.: Stage V | |  |
| **POHON:** | |  |
| Hydrostatický pohon | |  |
| Pohon 4x4 | |  |
| Prepravná rýchlosť: min.: 35 km/h | |  |
| Kontrola trakcie | |  |
| **Nádrž:** | |  |
| Objem nádrže: min.: 3000 l | |  |
| Ukazovateľ hladiny | |  |
| Nádrž na miešanie chemikálií | |  |
| Čerpadlo s výkonom: min.: 400 l/min. | |  |
| Nádrž s polyetylénu | |  |
| Automatické nastavenie dávky | |  |
| Automatický systém plnenia | |  |
| **Postrekovacie ramená:** | |  |
| Oceľové | |  |
| Pracovný záber: min.: 30 m | |  |
| Rozstup trysiek: min.: 45 cm | |  |
| Počet sekcií: min.: 9 ks | |  |
| Držiak trysiek: min. 5 ks trysiek na držiaku | |  |
| Počet dýz: min.: 50 ks | |  |
| Automatické vyrovnávanie ramien | |  |
| Senzory na vyrovnávanie ramien: min.: 3 ks | |  |
| Hydraulické ovládanie postrekovacieho ramena s kabíny | |  |
| **ĎALŠIE PARAMETRE:** | |  |
| Kryt podvozku | |  |
| Automatické navádzanie postrekovača | |  |
| Pohotovostná hmotnosť: min.: 12 000 kg | |  |
| Pracovné svetlá | |  |
| Kolesá: min.: 380/90R46 | |  |
| Celková šírka staviteľná min.: 3000 mm – max. 4200 mm | |  |
|  | |  |
| **Typové označenie stroja:** |  | |
| **Názov výrobcu:** |  | |
| **Cena spolu bez DPH v EUR** |  | |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**