**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Vnútorné vybavenie maštale** |
| ***Obstarávateľ:*** | AGROHONT DUDINCE, a.s., Viničná 404, 962 71 Dudince,  IČO: 36000469 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte) |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie:**  **Systém nízkotlakových rozprašovacích dýz** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | -dĺžka rosiacej vetvy 53 m |
| 2. | *- výseč zmáčanej plochy 135 °* |
| 3. | *- šírka pokrytia kŕmiska – min 2,7 m* |
| 4. | *- pri pracovnom tlaku 1,034 bar* |
| 5. | *- množstvo dávkovanej vody min: 2,2 l/min* |
| 6. | *- umiestnenie trysky v úpínacej konzole* |
| 7. | *- osadenie dýz v polyetylénovej hadici* |
| 8. | *- automatizovaná riadiaca jednotka* |
| 1. **Stroj / zariadenie: Košový ventilátor** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Počet ventilátorov 21 ks |
| 2 | Maximálny priemer vrtule – 890mm až 930 mm |
| 3 | Počet vrtúľ 3 ks |
| 4 | Výkon: od 0,35kW do 0,45 kW, 400V, 3 Fázy, 50/60hz |
| 5 | Krytie motora IP55 |
| 6 | Vyhotovenie koša z galvanizovanej ocele |
| 7 | Maximálny priemer koša od 950 mm do 1100 mm |
| 8 | Váha od 32 kg do 53 kg |
| 9 | Možnosť sklápania koša |
| 10 | Prevádzková teplota 40 stupňov |
| 11 | Množstvo preneseného vzduchu od 20 000 m3 do 26 000 m3 |
| 1. **Stroj / zariadenie: Frekvenčný menič** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Frekvenčný menič – 1 ks |
| 2 | Automatické riadenie systému ventilácie na základe teplotného čidla |
| 3 | 3 fázy |
| 4 | Napätie 400 V, 50/60Hz |
| 5 | 0-10V vstup |
| 6 | Krytie IP 55 |
| 7 | 40 amp. |
| 8 | Vstavaný ventilátor na chladenie zariadenia |
| 9 | Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre |
| 10 | Odolné vyhotovenie určené do náročných podmienok v maštaliach |
| 11 | Centrálne ovládanie min. 21. ks košových ventilátorov |
| 12 | možnosť napojenia na centrálnu THI riadiacu jednotku |
| 1. **Stroj / zariadenie: Elektrická kefa pre kravy** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1 | * Zmena smeru rotácie kefy po 200 spusteniach |
| 2 | * Minimálny čas otáčania kefy po spustení 3 min |
| 3 | * Indukčný senzor zablokovania kefy - Áno |
| 4 | * Krytie motora IP55 |
| 5 | * Napájanie 230 V/50 hz |
| 6 | * Počet otáčok: 31 ot./min. |
| 7 | * Prenesenie pohonu prostredníctvom klinového remeňa - Áno |
| 7 | * Ložiská na oboch koncoch kefy - Áno |
| 9 | * Možnosť nastavenia výšky a uhlu prostredníctvom naklápacej konzoly - Áno |
| 10 | * Aktivácia kefy po kontakte s kravou - Áno |
| 11 | * Automatické vypnutie kefy bez kontaktu s kravou - Áno |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €**  **za jeden kus**  **bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom**  **v €**  **bez DPH:** |
| **Systém nízkotlakových rozprašovacích dýz** |  |  |  |
| **Typové označenie:** | | | |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €**  **za jeden kus**  **bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom**  **v €**  **bez DPH:** |
| **Košový ventilátor** |  |  |  |
| **Typové označenie:** | | | |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €**  **za jeden kus**  **bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom**  **v €**  **bez DPH:** |
| **Frekvenčný menič** |  |  |  |
| **Typové označenie:** | | | |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €**  **za jeden kus**  **bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom**  **v €**  **bez DPH:** |
| **Elektrická kefa pre kravy** |  |  |  |
| **Typové označenie:** | | | |
| **CELKOVÁ CENA bez DPH** |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |