REKONSTRUKCE hřbitovní zdi Znojmo - Přimětice

- likvidace náletových dřevin

- otlučení omítek 100%

- nové sanační omítky + štuk

- helikální výztuž 50bm

- fasádní nátěr na sanační omítku

- očištění křidlic a cihel drátěným kartáčem zhlaví zdi

- oprava křidlic a cihel – doplnění zhlaví zdi

- hydrofobizační nátěr na zhlaví zdi

- očištění a nátěr brány

- oprava soklu 10m2 na márnici 2 strany

- otlučení, oprava omítky, včetně nátěru na márnici 3 strany

- nové dřevěné okno a dveře dle stávajícího okna a dveří – replika

- lešení lehké pomocné

- likvidace a odvoz suti, přesun hmot, zařízení staveniště, ostatní nespecifikované VRN

POZN.: veškeré práce obsahují dodávku + montáž včetně přesunu a popřípadě likvidace