**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmetom časti 3 tejto zákazky je dodanie 1100 l zberných nádob pre OLO a.s., podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

**Vysvetlenie:**

\* Uchádzač uvedie áno/nie a požadované údaje k ponúkanej zbernej nádoby, alebo uvedie

\*\*Uchádzač uvedie konkrétneho výrobcu, typ, model ponúkanej zbernej nádoby

\*\*\* Uchádzač uvedie dokument, v ktorom je príslušný parameter uvedený, tzn. ktorým v rámci svojej ponuky preukazuje splnenie predmetného parametra.

|  |
| --- |
|  |

Vyplní uchádzač

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis 1100l plastovej nádoby na zmesový komunálny odpad (ZKO) s nášľapom** | **Hodnota / charakteristika****Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad** | **Ponúkané parametre zbernej nádoby uchádzačom\*** | **Názov dokumenty alebo odkazu na dokument \*\*\*** |
| Výrobca/Typ/Model Zbernej nádoby\*\* |  |
| Objem  | **1 100 l** |  |  |
| Európska norma – certifikát + technický list s vyobrazením a špecifikáciou | **EN 840 (840-2, 840-5 a 840-6)** |  |  |
| Osvedčenie tovaru o zhode  | **RAL-GZ 951/1 najvyšší štandard kvality**  |  |  |
| Celková výška | EN 840-2 |  |  |
| Celková šírka | EN 840-2 |  |  |
| Celková hĺbka | EN 840-2 |  |  |
| Výška k hornej hrane hrebeňa | EN 840-2 |  |  |
| Hmotnosť |  Min. 59 kg |  |  |
| Nosnosť |  EN 840-2 |  |  |
| Manipulácia s kontajnerom | 4 gumené pojazdné otočné kolieska, z toho dve predné s brzdou, priemer koliesok EN 840-2, zosilnené držiaky kolies, vysoká odolnosť osiek proti korózií. |  |  |
| Rukoväte | samostatné ergonomicky tvarované rukoväte bez ostrých hrán, 2x na ľavej strane, 2x na pravej strane.Neumiestňovať rukoväte na zadnú stranu do priestoru otvárania veka. |  |  |
| Materiál | vysoko odolný HDPE plast, bez obsahu kadmia, UV - stabilizovaný, odolný voči chemikáliám, vysokým a nízkym teplotám, biologickým faktorom, recyklovateľný. |  |  |
| Čapy | s oceľou vystuženými rúrkami |  |  |
| Veko/hlavná časť | výsuvné veko, bezúdržbový pružinový mechanizmus pre zatváranie veka, poistka proti samovoľnému zatváraniu veka. |  |  |
| Otváranie veka | zabezpečené nášľapným systémom na nožné otváranie veka pre zmesový komunálny odpad. |  |  |
| Farba nádoby a veka | **čierna** |  |  |
| Tvar veka | oblý |  |  |
| Vypúšťací otvor  | áno, na dne nádoby so zátkou |  |  |
| Vyprázdňovanie | hrebeňové a čapové vyprázdňovanie zberovými vozidlami |  |  |
| Údržba | hladké vnútorné plochy, oblé rohy pre bezproblémové čistenie |  |  |
| **Predpokladané množstvo** | Zberná nádoba na komunálny odpad 1100 L, **čierna na ZKO - 700 ks** |  |  |
| Požaduje sa dodať tovar v čiastočnom demonte (nádoba s namontovanými kolieskami a zvlášť veko kompletne zmontované).  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis 1100l plastovej nádoby na triedený odpad (TO)****– papier a plasty** | **Hodnota / charakteristika****Zberné nádoby na triedený odpad** | **Ponúkané parametre zbernej nádoby uchádzačom\*** | **Názov dokumenty alebo odkazu na dokument \*\*\*** |
| Výrobca/Typ/Model Zbernej nádoby\*\* |  |
| Objem  | **1 100 l** |  |  |
| Európska norma – certifikát + technický list s vyobrazením a špecifikáciou | **EN 840 (840-2, 840-5 a 840-6)** |  |  |
| Osvedčenie tovaru o zhode  | **RAL-GZ 951/1 najvyšší štandard kvality** |  |  |
| Celková výška | EN 840-2 |  |  |
| Celková šírka | EN 840-2 |  |  |
| Celková hĺbka | EN 840-2 |  |  |
| Výška k hornej hrane hrebeňa | EN 840-2 |  |  |
| Hmotnosť |  Min. 59 kg |  |  |
| Nosnosť |  EN 840-2 |  |  |
| Manipulácia s kontajnerom | 4 gumené pojazdné otočné kolieska, z toho dve predné s brzdou, priemer koliesok EN 840-2, zosilnené držiaky kolies, vysoká odolnosť osiek proti korózií. |  |  |
| Rukoväte | samostatné ergonomicky tvarované rukoväte bez ostrých hrán, 2x na ľavej strane, 2x na pravej strane.Neumiestňovať rukoväte na zadnú stranu do priestoru otvárania veka. |  |  |
| Materiál | vysoko odolný HDPE plast, bez obsahu kadmia, UV - stabilizovaný, odolný voči chemikáliám, vysokým a nízkymteplotám, biologickým faktorom, recyklovateľný. |  |  |
| Čapy | s oceľou vystuženými rúrkami |  |  |
| Veko/hlavná časť | výsuvné veko, bezúdržbový pružinový mechanizmus pre zatváranie veka, poistka proti samovoľnému zatváraniu veka. |  |  |
| Farba nádoby a veka | Podľa druhu triedeného odpadu: **modrá na papier,** **žltá na plast, zelená na sklo** |  |  |
| Tvar veka | oblý |  |  |
| Vypúšťací otvor  | áno, na dne nádoby so zátkou |  |  |
| Vyprázdňovanie | hrebeňové a čapové vyprázdňovanie zberovými vozidlami |  |  |
| Údržba | hladké vnútorné plochy, oblé rohy pre bezproblémové čistenie |  |  |
| **Počet** | Zberná nádoba na komunálny odpad 1100 L, **modrá na papier - 300 ks**Zberná nádoba na komunálny odpad 1100 L, **žltá na plasty - 300 ks**Zberná nádoba na komunálny odpad 1100 L, **zelená na sklo - 90 ks**  |  |  |
| Požaduje sa dodať tovar v čiastočnom demonte (nádoba s namontovanými kolieskami a zvlášť veko kompletne zmontované). |