**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmetom časti 1 tejto zákazky je dodanie 120 l zberných nádob pre OLO a.s., podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

**Vysvetlenie:**

\* Uchádzač uvedie áno/nie a požadované údaje k ponúkanej zbernej nádoby, alebo uvedie

\*\*Uchádzač uvedie konkrétneho výrobcu, typ, model ponúkanej zbernej nádoby

\*\*\* Uchádzač uvedie dokument, v ktorom je príslušný parameter uvedený, tzn. ktorým v rámci svojej ponuky preukazuje splnenie predmetného parametra.

|  |
| --- |
|  |

Vyplní uchádzač

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis 120 l plastovej nádoby na ZKO a TO** **– papier, plasty a sklo** | **Hodnota / charakteristika** | **Ponúkané parametre zbernej nádoby uchádzačom\*** | **Názov dokumenty alebo odkazu na dokument \*\*\*** |
| Výrobca/Typ/Model Zbernej nádoby\*\* |  |
| Objem  | **120 l**  |  |  |
| Európska norma – certifikát + technický list s vyobrazením a špecifikáciou | **EN 840 (840-1, 840-5 a 840-6)** |  |  |
| Osvedčenie tovaru o zhode | **RAL-GZ 951/1 najvyšší štandard kvality** |  |  |
| Celková výška | EN 840-1 |  |  |
| Celková šírka | EN 840-1 |  |  |
| Celková hĺbka | EN 840-1 |  |  |
| Výška k hornej hrane hrebeňa | EN 840-1 |  |  |
| Hmotnosť | Min. 7,5 kg  |  |  |
| Nosnosť | EN 840-1 |  |  |
| Manipulácia  | 2 gumené, plne pojazdné kolieska, priemer EN 840-1 |  |  |
| Materiál | vysoko odolný HDPE plast, UV - stabilizovaný, odolný voči chemikáliám, vysokým a nízkym teplotám, recyklovateľný, neobsahuje kadmium. . |  |  |
| Veko/hlavná časť | Vo farbe tela nádoby, rukoväte pre otváranie veka |  |  |
| Farba nádoby a veka | Podľa druhu odpadu: **čierna** na zmesový komunálny odpad ana TO: **modrá** – papier, **žltá** – plast, **zelená** - sklo |  |  |
| Telo nádoby | priestor pre upevnenie čipu, prípadne vlisovanie čipu RFID, hrana pre zabránenie hromadenia vody ako ochrana proti primrznutiu veka |  |  |
| Vyprázdňovanie | Vhodné na hrebeňové vyprázdňovanie zberovými vozidlami, hladké vnútorné plochy zaručujú bezproblémové vyprázdňovanie a čistenie |  |  |
| **Počet kusov**  | Zberná nádoba na komunálny odpad 120 L, **čierna na ZKO - 1000 ks**Zberná nádoba na komunálny odpad 120 L, **modrá na papier - 100 ks**Zberná nádoba na komunálny odpad 120 L, **žltá na plasty - 100 ks**Zberná nádoba na komunálny odpad 120 L, **zelená na sklo - 100 ks**  |  |  |
| Požaduje sa dodať tovar v čiastočnom demonte – nádoby bez koliesok okrem spodnej nádoby, do ktorej budú vložené ďalšie nádoby, ktorá bude mať namontované kolieska. Nádoby môžu mať namontované veká alebo budú dodané nenamontované k nádobe. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis 120 l plastovej nádoby na BRO** | **Hodnota / charakteristika** | **Ponúkané parametre zbernej nádoby uchádzačom\*** | **Názov dokumenty alebo odkazu na dokument \*\*\*** |
| Výrobca/Typ/Model Zbernej nádoby\*\* |  |
| Objem  | **120 l** |  |  |
| Európska norma – certifikát + technický list s vyobrazením a špecifikáciou | **EN 840 (840-1, 840-5 a 840-6)** |  |  |
| Osvedčenie tovaru o zhode | **RAL-GZ 951/1 najvyšší štandard kvality** |  |  |
| Celková výška | EN 840-1 |  |  |
| Celková šírka | EN 840-1 |  |  |
| Celková hĺbka | EN 840-1 |  |  |
| Výška k hornej hrane hrebeňa | EN 840-1 |  |  |
| Hmotnosť | Min. 7,5 kg  |  |  |
| Nosnosť | EN 840-1 |  |  |
| Manipulácia  | 2 gumené, plne pojazdné kolieska, priemer koliesok EN 840-1 |  |  |
| Materiál | vysoko odolný HDPE plast, UV - stabilizovaný, odolný voči chemikáliám, vysokým a nízkym teplotám, recyklovateľný, neobsahuje kadmium.  |  |  |
| Veko/hlavná časť | vo farbe tela nádoby, rukoväte pre otváranie veka |  |  |
| Farba nádoby a veka | Hnedá |  |  |
| Telo nádoby | priestor pre upevnenie čipu, , hrana pre zabránenie hromadenia vody ako ochrana proti primrznutiu veka; vetracie otvory na obidvoch bokoch steny nádoby, ktoré umožňujú prístup vzduchu; obsahuje plastový odklápateľný rošt na dne nádoby pevne spojený s nádobou; medzi vekom a telom nádoby vytvorená vetracia medzera |  |  |
| Vyprázdňovanie | Vhodné na hrebeňové vyprázdňovanie zberovými vozidlami, hladké vnútorné plochy zaručujú bezproblémové vyprázdňovanie a čistenie |  |  |
| **Predpokladané množstvo spolu** | **Zberná nádoba na komunálny odpad 120 L, hnedá na BRO – 500 ks** |  |  |
| Požaduje sa dodať tovar v čiastočnom demonte – nádoby bez koliesok okrem spodnej nádoby, do ktorej budú vložené ďalšie nádoby, ktorá bude mať namontované kolieska. Nádoby môžu mať namontované veká alebo budú dodané nenamontované k nádobe.  |