OPRAVA FASÁDY A STŘECHY KD KASÁRNA

- 3KS opláštění komínů 30mm vatou včetně lepidla s perlinkou a silikonové omítky

- 3KS oplechování hlavy komínu a lemování komínu barevným plechem

- průběžné zakrývání plachtou před deštěm

- demontáž stávající plechové krytiny včetně klempířských prvků

- demontáž bednění a dodávka + montáž OSB desky 25mm

- dodávka + montáž parotěsné asfaltové izolace

- dodávka + montáž celoplošné fólie pod záklop z OSB desek

- tepelná izolace polystyren 150mm včetně montáže

- nová PVC fólie 1,5mm včetně geotextílie 500g/m2 včetně montáže

- nové oplechování atik, lemování a nároží viplanylovým plechem včetně montáže

- nové klempířské prvky svody žlaby atd, barevným plechem včetně montáže

- nový hromosvod včetně revize a výkopových prací

- úprava a doplnění gajgrů 4KS

- extrudovaný polystyren 20mm na atiky, ostění oken a dveří a podhled včetně lepidla a silikonové omítky

- demontáž stávajícího dřevěného podbití, nové podbití s OSB desek 18mm s nosnou konstrukcí

- penetrace fasády, lepidlo s perlinkou a silikonová omítka

- sokl z marmolitu výška 60cm

- osekání stávajícího soklu z dlažeb včetně úpravy povrchu

- nové nerezové držáky na vlajky 2KS, nová elektroměrová dvířka nerez 1KS

- úprava elektro zásuvky 1KS na fasádě včetně nových světel 2KS a přípojkové skříně pro zásuvky 220V a 380V 1KPL

- demontáž a nové venkovní parapety hliníkové bílé 20bm

- vybourání rámu původních garážových vrat

- vybourání betonu před garáží 20m2 a montáž zámkové dlažby včetně obrub

- odbourání stávajících schodů včetně montáže nových schodů z obrub a zámkové dlažby

- nové nerezové zábradlí s výplní 1KS

- vybourání betonu před vstupem 4m2 a montáž nové zámkové dlažby včetně nové čistící zóny – polymerbetonová vana 750/500 s ocelovou rohoží 2KS

- nový okapový chodník po obvodu budovy v šíři 50cm + obrubník včetně výkopů a podkladního štěrku, nopové fólie, a demontáž stávající dlažby

- zazdění otvoru ve štítu 1,2 x 1m

- demontáž stávajících mříží na oknech a nová mřížka ventilátoru nerez 1KS

- odkopání zeminy pod úroveň podlahy mínus 20cm v zadní části objektu, provedení hydroizolace, následná montáž extrudovaného polystyrenu 50mm a montáž nopové fólie, následné hutnění zeminy

- úprava a rozprostření ornice kolem nového okapového chodníku

- lešení včetně montáže a pronájmu

- likvidace a odvoz suti, přesun hmot, zařízení staveniště, ostatní nespecifikované VRN

POZN.: veškeré práce obsahují dodávku + montáž včetně přesunu a popřípadě likvidace