**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **„Klíčiace miestnosti a coold testy“** |
| ***Prijímateľ:*** | GRANELAM a.s., Ostrov 249, 922 01 Ostrov,  IČO: 00208094 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno a sídlo:*** |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Klíčiace miestnosti a coold testy** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | PUR izolačný panel hr. 80 mm - 108 m2 |
| 2. | Montážne lišty – plechové - 190 m |
| 3. | Montážne lišty – plastové s príslušenstvom - 55 m |
| 4. | Silikónovanie všetkých vnútorných spojov |
| 5. | Dvere chladiarenské so svetlosťou 800 / 2000 otočné krídlové s obložkou |
| 6. | Rozširovacia vložka 20 mm |
| 7. | Montážny materiál |
| 8. | Doprava a montáž |
| 9. | Chladiaca technológia / cca 21 m3 / +5 - +7°C / laboratórne účely / neagresívne prostredie |
| 10. | Chladiaci výkon 2,5 kW |
| 11. | Kondenzačná jednotka zakrytovaná nízkohlučná – 400 V / 50 Hz |
| 12. | Konzola na zavesenie kondenzačnej jednotky na stenu |
| 13. | Výparník |
| 14. | Regulátor otáčok ventilátorov výparníka |
| 15. | Rozvádzač s 2 x digitálnym Termostatom – prepínanie chladenie / vykurovanie |
| 16. | Kompletné príslušenstvo do okruhu |
| 17. | Montážny materiál |
| 18. | Elektroinštalácia |
| 19. | Doprava a montáž |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |