Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Roľnícke podielnické družstvo Prašník |
| IČO : | 47258888 |
| Sídlo: | Prašník 100, 922 11 Prašník |
| Názov / predmet zákazky: | Mobilné zariadenie na kŕmenie teliat s pohonom a funkciou presného miešania mliečnej zmesi (Milktaxi) |

|  |  |
| --- | --- |
| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA | |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka: | Mobilné zariadenie na kŕmenie teliat s pohonom a funkciou presného miešania mliečnej zmesi (Milktaxi) | |
| Množstvo: | 1 kus | |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | | Vyjadrenie uchádzača,  či ponúkaný stroj spĺňa:  ÁNO / NIE |
| Hlavný zdroj napájania: 400 V 16 A 50 Hz | |  |
| Výkon ohrevu min. 5 kW | |  |
| Výkon mixéra: min. 250 W | |  |
| Výkon čerpadla min.40 l/min. | |  |
| Ochrana na vstupe IP 54 | |  |
| Prívod vody pre schladzovanie mlieka po pasterizácii  aspoň 1/2" | |  |
| Tlak na prívode vody: min. 1 bar; max. 6 bar  Tlak na výpuste vody: nie je pod tlakom | |  |
| Elektrický pohon s min. 2 rýchlosťami | |  |
| 4 pneumatiky: zadné: minimálne 260 mm;  predné min. 400 mm | |  |
| Celkový objem nádrže max. 180 l | |  |
| Rozmery zariadenia: max. šírka 75 cm, výška 110 cm,  dĺžka 130 cm | |  |

**Cenová ponuka:**

Predmet zákazky: Mobilné zariadenie na kŕmenie teliat s pohonom a funkciou presného miešania mliečnej zmesi (Milktaxi) **– 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| Položka: | Cena v EUR bez DPH: |
| Mobilné zariadenie na kŕmenie teliat s pohonom a funkciou presného miešania mliečnej zmesi (Milktaxi) |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO** - **NIE**

Dátum vyhotovenia ponuky:

-----------------------------------------------------

podpis štatutárneho zástupcu