**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Obsaranie kombinátora*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Roľnícke družstvo Rumanová, Rumnová č.302, 951 37 Rumanová, IČO: 00613461 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno a sídlo:*** |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadovaný parameter** | | | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj / zariadenie: Kombinátor** | | | |
| p.č. | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| 1. | Základný rám zavesený na zadný trojbodový záves traktora | - |  |
| 2. | Základný rám vyrobený zo zosilnenej ocele | - |  |
| 3. | Kultivácia medziriadku v šírke | min. 1,8 m | Uveďte parameter: |
| 4. | Základný rám s možnosťou hydraulického nastavenia šírky | max. 2,0 m | Uveďte parameter: |
| 5. | V predu umiestnené kypriace radlice | min. 1 ks | Uveďte parameter: |
| 6. | V strede rámu umiestnený dvojrad diskových jednotiek | - |  |
| 7. | Diskové jednotky smerujú hmotu na stred medziriadku |  |  |
| 8. | Vzadu na ráme uchytený utužovací valec | - |  |
| 9. | Možnosť namontovania pružinových radlíc namiesto diskových jednotiek (dodatočná vymeniteľná výbava stroja ) | - |  |
| 10. | Celková hmotnosť bez dodatočnej vymeniteľnej výbavy stroja | max. 900 kg | Uveďte parameter: |

**\*Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný **parameter**

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |