**ČASŤ 1 – predmetu zákazky**

1. **Chladiaci box na zverinu o rozmeroch 2m x 2m**

**Stručný opis predmetu zákazky:**

**Charakteristika:**

* kontajnerový chladiaci box pre uskladnenie zveriny rozmerov 2m x 2m s minimálnou výškou od podlahy po strop 2,25 m
* zariadenie a povrchová úprava zariadenia z hygienicky nezávadných materiálov
* zariadenie musí spĺňať všetky základné veterinárne normy pre skladovanie zveriny
* minimálne jedna stropná závesná nerezová koľajnica na zavesenie a uskladnenie zveri, ktorá prechádza z vonkajšieho prístrešku do vnútra chladiaceho boxu s posuvnými nerezovými hákmi min. 10 ks s minimálnou nosnosťou 150 kg=1 hák
* elektrický navijak s nosnosťou minimálne 500 kg
* kovová konštrukcia boxu vyrobená z certifikovaného izolačného sendvičového PUR panelu hrúbky min. 80 mm
* izolácia pod podlahou musí byť hrúbky minimálne 100 mm
* chladiaci box musí byť vybavený úchytmi pre ľahšiu manipuláciu pri nakladaní a vykladaní žeriavom prípadne vysokozdvižným vozíkom
* umývateľný a dezinfikovateľný interiér
* možnosť elektronickej regulácie teploty ktoré umožní nezávislé nastavenie požadovanej teploty v akomkoľvek rozsahu min. 0°C až +8°C
* certifikované chladiarenské dvere
* zaistenie dverí s možnosťou uzamykania
* 2 sady kľúčov pre dvere
* prestrešenie boxu vpredu min. šírkou 2000 mm a minimálnou dĺžkou 1000 mm a prestrešenie agregátu
* zariadenie vybavené vnútorným a vonkajším osvetlením
* odtokový otvor
* hlavný rozvádzač elektrickej energie
* elektronický merač spotreby energie
* chladiace zariadenie napájané na 230 V
* elektrická zásuvka na 230 V

**Ďalšie požiadavky:**

* záručný a pozáručný servis poskytnutý do 96 hodín od nahlásenia poruchy
* záruka na tovar v trvaní minimálne 24 mesiacov
* doprava tovaru na vopred dohodnuté miesto dodania a zabezpečenie zloženia chladiarenského boxu
* zaškolenie obsluhy
* odovzdanie dokumentácie od chladiaceho boxu (návod na obsluhu, certifikáty)
* zabezpečenie podpisu preberacieho protokolu zodpovednou osobou
* požadujeme dodanie tovaru ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám
* požadujeme dodanie tovaru nového, nepoužívaného a nepoškodeného
* dodanie digitálnej závesnej váhy do 300 kg, el. chvostovej píly a 2 ks vaničky min. rozmery 60 x 40 x 20 cm
* predloženie Technicko- informačného listu výrobku/zariadenia
1. **Chladiaci box na zverinu o rozmeroch 4m x 2m**

**Stručný opis predmetu zákazky:**

**Charakteristika:**

* kontajnerový chladiaci box pre uskladnenie zveriny rozmerov 4m x 2m s vybavenou predsieňou a minimálnou výškou od podlahy po strop 2,25 m
* zariadenie a povrchová úprava zariadenia z hygienicky nezávadných materiálov
* zariadenie musí spĺňať všetky základné veterinárne normy pre skladovanie zveriny
* minimálne jedna stropná závesná nerezová koľajnica na zavesenie a uskladnenie zveri, ktorá prechádza z vonkajšieho prístrešku do vnútra chladiaceho boxu s posuvnými nerezovými hákmi min. 13 ks s minimálnou nosnosťou 150 kg=1 hák
* elektrický navijak s nosnosťou minimálne 500 kg
* kovová konštrukcia boxu vyrobená z certifikovaného izolačného sendvičového PUR panelu hrúbky min. 80 mm
* izolácia pod podlahou musí byť hrúbky minimálne 100 mm
* chladiaci box musí byť vybavený úchytmi pre ľahšiu manipuláciu pri nakladaní a vykladaní žeriavom prípadne vysokozdvižným vozíkom
* umývateľný a dezinfikovateľný interiér
* možnosť elektronickej regulácie teploty ktoré umožní nezávislé nastavenie požadovanej teploty v akomkoľvek rozsahu min. 0°C až +8°C
* certifikované chladiarenské dvere
* zaistenie dverí s možnosťou uzamykania
* 2 sady kľúčov pre oboje dvere
* prestrešenie boxu vpredu min. šírkou 2000 mm a minimálnou dĺžkou 1000 mm a prestrešenie agregátu
* zariadenie vybavené vnútorným a vonkajším osvetlením
* drez odolný kyselinám
* prietokový ohrievač vody na 230 V
* písací stolík
* odtokový otvor
* hlavný rozvádzač elektrickej energie
* elektronický merač spotreby energie
* chladiace zariadenie napájané na 230 V
* elektrická zásuvka na 230 V

**Ďalšie požiadavky:**

* záručný a pozáručný servis poskytnutý do 96 hodín od nahlásenia poruchy
* záruka na tovar v trvaní minimálne 24 mesiacov
* doprava tovaru na vopred dohodnuté miesto dodania a zabezpečenie zloženia chladiarenského boxu
* zaškolenie obsluhy
* odovzdanie dokumentácie od chladiaceho boxu (návod na obsluhu, certifikáty)
* zabezpečenie podpisu preberacieho protokolu zodpovednou osobou
* požadujeme dodanie tovaru ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám
* požadujeme dodanie tovaru nového, nepoužívaného a nepoškodeného
* dodanie digitálnej závesnej váhy do 300 kg, el. chvostovej píly a 2 ks vaničky min. rozmery 60 x 40 x 20 cm
* predloženie Technicko- informačného listu výrobku/zariadenia