**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Dodávka **„Centrálnych venóznych katétrov, Midline a PICC“**  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

**Časť č. 1: Centrálny venózny katéter (CVK)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj, kde je číselná hodnota: |
| - CVK so svorkami na každom lumene |  |
| - vodiaci drôt v zavádzači s mäkkým J- zakončením na jednom konci a rovným zakončením na druhom konci a značkou na drôte, keď je vodič na konci katétra |  |
| - materiál vodiaceho drôtu - nitinol |  |
| - vodiaci drôt odolný voči zalomeniu a zauzleniu |  |
| - vysoko RTG kontrastný materiál umožňujúci RTG kontrolu polohy katétra |  |
| - s punkčnou ventilovou ihlou s bočným zavedením |  |
| - drôt na EKG navigáciu |  |
| - dilatátor |  |
| - priehľadné spojovacie hadičky s posuvnými svorkami |  |
| - viaccestné prevedenie katétra ako prevencia proti liekovým interakciám, ak je to relevantné |  |
| - farebne odlíšené kónusy |  |
| - bez anitimikrobiálnej impregnácie položky č. 1, 2, 3 |  |
| - antimikrobiálna impregnácia na povrchu katétra, neuvoľňujúca sa mimo katétra pri položkách č. 4 a 5 |  |
| - uložený v ochrannom púzdre, zavádzanie priamo z púzdra |  |
| - centimetrové značenie pre sledovanie hĺbky zavedenia |  |
| - dvojitá fixácia, možnosť prichytenia stehom |  |
| - materiál katétra PUR s hydrofilnou zložkou |  |

V......................................, dňa.............................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Meno, priezvisko, a podpis