|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***„Miešací a skladovací vak “*** |
| ***Prijímateľ:*** | **MVL AGRO, s.r.o.**  Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce nad Bebravou  IČO: 34 135 286 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:***  ***Áno/Nie (uveďte)*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia** (vyplní uchádzač) | |  |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Miešací a skladovací vak** | | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** | |
| 1. | Kapacita 4 00 m3 | |
| 2. | Vystužená polyesterová textília, potiahnutá z oboch strán PVC vrstvou | |
| 3. | Miešacie zariadenie 7,5 KW | |
| 4. | Všetky spoje HF-zvárané | |
| 5. | Vyprázdňovanie 200 mm PVC rúrou | |
| 6. | Uzavretie dvomi 6“ ventilmi | |
| 7. | Ventilačné rúry navrchu o priemere 100 mm | |
| 8. | Otvory pre kontrolu stavu s priemerom 130 cm zvrchu vaku | |
| 9. | Retenčná vrstva pod vak s použitím certifikovaného materiálu FPP s hrúbkou 1mm 484 m2 | |
| 10. | 250 m2 ochranná medzivrstva plsti | |
| 11. | montáž retenčnej ochrany | |
| 12. | Doprava vaku | |
| 13. | Montáž vaku | |
| 14. | Mont. Čerp. Na hnojovicu., ventilov, potrubia a armaturami, prechodmi , miešenie/odbočky,kolená/ | |
| 15. | Systém miešania a čerp hnojovice, šnek čerp. s Pi=11 kW,elektr.ovl skriňa, sústava vent, prechod, armatur | |

**Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |