**PRÍLOHA Č. 3.2**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ | **Technická univerzita v Košiciach**  **Letná 9, 042 00 Košice - Sever** |
| Názov predmetu zákazky | **Zabezpečenie materiálového vybavenia pre aditívnu a bioaditívnu výrobu pre vedecko - výskumné účely KBIaM, SjF, TUKE – CEMBAM** |

**Štruktúrovaný rozpočet ceny**

**Časť 2. Nákup materiálu pre zabezpečenie BOZP**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. č.** | **Názov položky** | **m.j.** | **Predpoklad. množstvo** | **Cena za m.j. bez DPH** | **Cena celkom v Eur bez DPH** | **Cena celkom v Eur s DPH** |
| 1. | Jednorazové rukavice, veľkosť M, nitrolové, nepudrované, vysokej kvality, neobsahujú žiadne látky spôsobujúce alergie, 100ks/1 bal | bal. | 50 |  |  |  |
| 2. | Jednorazové rukavice, veľkosť L, nepudrované, vysokej kvality, neobsahujú žiadne látky spôsobujúce alergie, 100ks/1 bal | bal. | 50 |  |  |  |
| 3. | Tepluodolné rukavice do 350°C, Normy: EN420, EN388, vo vnútri bavlna , vonkajší materiál Kevlar®, dĺžka rukavice 35cm, vysoký level protiporéznosti, bezšvové, 1 pár/1 ks | ks | 10 |  |  |  |
| 4. | Pracovné utierky - pevné utierky z netkanej textílie, ktoré rýchlo absorbujú vodu, oleje, mastnoty či hrdzavé kvapaliny a nasaté kvapaliny ľahko uvoľnia späť. Svojimi vlastnosťami je vhodná aj pre prácu s rozpúšťadlami. Tieto utierky sú výbornou náhradou textilných handier. Typ balenia -Top Pak, 100 ústrižkov/1 bal. | bal. | 100 |  |  |  |
| 5. | Ochranné okuliare nasaditeľné na dioptrické okuliare - veľkosť: univerzálna, normy: AS / NZS 1337.1, EN 166 (1 FT), EN 170 (2C-1.2),  ultraľahké ochranné okuliare určené na nosenie na dioptrické okuliare, majú panoramatické šošovky, ktoré chránia aj oblasť očí,  nastaviteľné rámy ho prispôsobia každému tvaru tváre | ks | 5 |  |  |  |
| 6. | Pracovné plášte – dámske, biely plášť s dĺžkou nad kolená a dvoma prednými vreckami. Zapínanie je na gombíky, ktoré sú po celej dĺžke laboratórneho plášťa. Rukávy je možné vyhrnúť a zachytiť všitým putkom. Špeciálna antibakteriálna úprava. materiál: 100% bavlna, veľkosť M 3 ks, L 2 ks | ks | 5 |  |  |  |
| 7. | Pracovné plášte – pánske, biely plášť s dĺžkou nad kolená a dvoma prednými vreckami. Zapínanie je na gombíky, ktoré sú po celej dĺžke laboratórneho plášťa. Rukávy je možné vyhrnúť a zachytiť všitým putkom. Špeciálna antibakteriálna úprava. materiál: 100% bavlna, veľkosť L 3 ks, XL 2 ks | ks | 5 |  |  |  |
| 8. | Jednorazové čiapky – jednorazová ochranná čiapka, netkaný polypropylén, 12g/m², biela farba, 100ks / 1bal | bal. | 5 |  |  |  |
| 9. | Jednorazový laboratórny plášť, veľkosť L, jednorazový polypropylénový plášť bez kapucne so zapínaním na suchý zips, má elastické manžety alebo na patentky, rukávy ukončené gumičkou, pod krkom ukončený golierikom | ks | 20 |  |  |  |
| 10. | Jednorazový laboratórny plášť, veľkosť M, jednorazový polypropylénový plášť bez kapucne so zapínaním na suchý zips, má elastické manžety alebo na patentky, rukávy ukončené gumičkou, pod krkom ukončený golierikom | ks | 10 |  |  |  |
| 11. | Jednorazový laboratórny plášť, veľkosť XL, jednorazový polypropylénový plášť bez kapucne so zapínaním na suchý zips, má elastické manžety alebo na patentky, rukávy ukončené gumičkou, pod krkom ukončený golierikom | ks | 10 |  |  |  |
| 12. | Návleky na obuv vyrobené z CPE fólie modrej farby, po obvode má gumičku, pevne obopína obuv, 100 ks/ 1 bal. | bal. | 10 |  |  |  |
| 13. | Ochranná rúška s gumičkou - 3-vrstvové, dobrá prievzdušnosť, vysoká účinnosť filtrácie, jednorázové, vďaka prispôsobivému plastovému pásiku dobre prilieha na nos, 100 ks/ 1 bal. | bal. | 50 |  |  |  |
| 14. | Náhradné filtre do celotvárovej masky - bajonetový záver, výrazne znižujú dýchací odpor, filtre proti časticiam sú testované a certifikované podľa EN 143:2000+A1:2006 | pár | 100 |  |  |  |
| 15. | Celotvárová maska veľkosti L, hmotnosť 360 gramov, bezrámový panoramatický zorník, spĺňa vysoké požiadavky triedy 2, telo masky je vyrobené z mäkkého materiálu TPE, ľahké nasadenie, jednoduchá údržba a čistenie. So systémom filtrov EasyLock® - ľahká manipulácie,  Testovaná a certifikovaná podľa EN136:1998 CL2 | ks | 5 |  |  |  |
| 16. | Celotvárová maska veľkosti M, hmotnosť 360 gramov, bezrámový panoramatický zorník, spĺňa vysoké požiadavky triedy 2, telo masky je vyrobené z mäkkého materiálu TPE, ľahké nasadenie, jednoduchá údržba a čistenie. So systémom filtrov EasyLock® - ľahká manipulácie,  Testovaná a certifikovaná podľa EN136:1998 CL2 | ks | 5 |  |  |  |
| 17. | Filtračná polmaska - Trieda FFP2, skladacie, výdychový ventilček, ochrana proti tuhým a kvapalným časticiam v koncentrácii do 12 x NPK-P, upínacie pásky uchovávajú konštantné napätie, materiál - polypropylén | ks | 10 |  |  |  |
| 18. | pracovná ochranná kombinéza LAKELAND Pyrolon XT - jednorázová kombinéza ochráni pred špinou, mastnotou, olejom a inými škodlivými látkami. Kombinéza je vyrobená z pevného priedušného materiálu, v ktorom sa môžete ľahko pohybovať. Kombinéza je kompletne zapnuteľná s kapucňou. Netkaná textília Spunlace s povrchovou úpravou FR, polyester, veľkosť L 45 ks, XL 45 ks, XXL 10 ks | ks | 100 |  |  |  |
| 19. | pracovná obuv - biele bezpečnostné sandále s pásikom a bezpečnostnou špicou, PU jednohustotná antistatická protišmyková podošva rezistentná voči olejom a oderu, zvršok - nepremokavé mikrovlákno, zadný pásik s gumou, priedušná podšívka s antibakteriálnymi vlastnosťami, pánske č. 44 2 ks, dámske č. 40 4 ks | ks | 6 |  |  |  |
| **Cena celkom Časť 2. Nákup materiálu pre zabezpečenie BOZP** | | | | |  |  |

V ..............................dňa

..............................................................................

Meno, priezvisko a podpis

oprávnenej osoby konať za uchádzača