**Oprava PVC podláh - Petržalka - Jurajov Dvor - Olejkárska**

**špecifikácia a rozsah prác - príloha A**

Objekt: **Servisná hala - kancelária - prízemie**

Stavba: areál DPB a.s. Petržalka

**Technická špecifikácia:**

○ heterogénne PVC s triedou záťaže 43 do priestorov s vysokou záťažou

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Názov položky** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Jednotková cena (dodávka+montáž)** | **Cena spolu** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odstránenie povlakových podláh  | m² | 30,00 |  |  |
|  | - odstránenie jestvujúceho PVC, PVC líšt a lepidla,  brúsenie, mechanické odstránenie nerovností a vysávanie |  |  |  |  |
| 2. | Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 3mm | m² | 30,00 |  |  |
|  | - penetrácia, opravné tmely + montáž |  |  |  |  |
| 3. | Podlaha PVC | m² | 30,00 |  |  |
|  | - lepidlo, pokládka PVC, zváranie spojov |  |  |  |  |
| 4. | Soklík PVC vyťahovaný z PVC pásov na stenu do výšky 8cm | bm | 25,00 |  |  |
| 5. | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | kpl | 1,00 |  |  |
| 6.  | Upratanie stavby | kpl | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Objekt: **Ľahká Údržba Električiek - kancelária skladu - prízemie**

Stavba: areál DPB a.s. Jurajov Dvor

**Technická špecifikácia:**

○ heterogénne PVC s triedou záťaže 43 do priestorov s vysokou záťažou

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Názov položky** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Jednotková cena (dodávka+montáž)** | **Cena spolu** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odstránenie povlakových podláh  | m² | 52,00 |  |  |
|  | - odstránenie jestvujúceho PVC, PVC líšt a lepidla,  brúsenie, mechanické odstránenie nerovností a vysávanie |  |  |  |  |
| 2. | Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 3mm | m² | 52,00 |  |  |
|  | - penetrácia, opravné tmely + montáž |  |  |  |  |
| 3. | Podlaha PVC | m² | 52,00 |  |  |
|  | - lepidlo, pokládka PVC, zváranie spojov |  |  |  |  |
| 4. | Soklík PVC vyťahovaný z PVC pásov na stenu do výšky 8cm | bm | 30,00 |  |  |
| 5. | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | kpl | 1,00 |  |  |
| 6.  | Upratanie stavby | kpl | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Objekt: **Ťažká Údržba Autobusov - kancelária skladu - prízemie**

Stavba: areál DPB a.s. Jurajov Dvor

**Technická špecifikácia:**

○ heterogénne PVC s triedou záťaže 43 do priestorov s vysokou záťažou

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Názov položky** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Jednotková cena (dodávka+montáž)** | **Cena spolu** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odstránenie povlakových podláh  | m² | 18,50 |  |  |
|  | - odstránenie jestvujúceho PVC, PVC líšt a lepidla,  brúsenie, mechanické odstránenie nerovností a vysávanie |  |  |  |  |
| 2. | Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 3mm | m² | 18,50 |  |  |
|  | - penetrácia, opravné tmely + montáž |  |  |  |  |
| 3. | Podlaha PVC | m² | 18,50 |  |  |
|  | - lepidlo, pokládka PVC, zváranie spojov |  |  |  |  |
| 4. | Soklík PVC vyťahovaný z PVC pásov na stenu do výšky 8cm | bm | 19,00 |  |  |
| 5. | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | kpl | 1,00 |  |  |
| 6.  | Upratanie stavby | kpl | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1/3

Objekt: **Budova MTZ - kancelária - 1. podzemné podlažie**

Stavba: areál DPB a.s. Jurajov Dvor

**Technická špecifikácia:**

○ heterogénne PVC s triedou záťaže 43 do priestorov s vysokou záťažou

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Názov položky** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Jednotková cena (dodávka+montáž)** | **Cena spolu** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odstránenie povlakových podláh  | m² | 12,50 |  |  |
|  | - odstránenie jestvujúceho PVC, PVC líšt a lepidla,  brúsenie, mechanické odstránenie nerovností a vysávanie |  |  |  |  |
| 2. | Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 3mm | m² | 12,50 |  |  |
|  | - penetrácia, opravné tmely + montáž |  |  |  |  |
| 3. | Podlaha PVC | m² | 12,50 |  |  |
|  | - lepidlo, pokládka PVC, zváranie spojov |  |  |  |  |
| 4. | Soklík PVC vyťahovaný z PVC pásov na stenu do výšky 8cm | bm | 14,50 |  |  |
| 5. | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | kpl | 1,00 |  |  |
| 6.  | Upratanie stavby | kpl | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Objekt: **Budova MTZ - chodba - prízemie**

Stavba: areál DPB a.s. Jurajov Dvor

**Technická špecifikácia:**

○ heterogénne PVC s triedou záťaže 43 do priestorov s vysokou záťažou

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Názov položky** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Jednotková cena (dodávka+montáž)** | **Cena spolu** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odstránenie povlakových podláh  | m² | 14,50 |  |  |
|  | - odstránenie jestvujúceho PVC, PVC líšt a lepidla,  brúsenie, mechanické odstránenie nerovností a vysávanie |  |  |  |  |
| 2. | Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 3mm | m² | 14,50 |  |  |
|  | - penetrácia, opravné tmely + montáž |  |  |  |  |
| 3. | Podlaha PVC | m² | 14,50 |  |  |
|  | - lepidlo, pokládka PVC, zváranie spojov |  |  |  |  |
| 4. | Soklík PVC vyťahovaný z PVC pásov na stenu do výšky 8cm | bm | 16,50 |  |  |
| 5. | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | kpl | 1,00 |  |  |
| 6.  | Upratanie stavby | kpl | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Objekt: **Umyváreň Autobusov - šatňa - 1. poschodie**

Stavba: areál DPB a.s. Jurajov Dvor

**Technická špecifikácia:**

○ heterogénne PVC s triedou záťaže 43 do priestorov s vysokou záťažou

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Názov položky** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Jednotková cena (dodávka+montáž)** | **Cena spolu** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odstránenie povlakových podláh  | m² | 118,00 |  |  |
|  | - odstránenie jestvujúceho PVC, PVC líšt a lepidla,  brúsenie, mechanické odstránenie nerovností a vysávanie |  |  |  |  |
| 2. | Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 3mm | m² | 118,00 |  |  |
|  | - penetrácia, opravné tmely + montáž |  |  |  |  |
| 3. | Podlaha PVC | m² | 118,00 |  |  |
|  | - lepidlo, pokládka PVC, zváranie spojov |  |  |  |  |
| 4. | Soklík PVC vyťahovaný z PVC pásov na stenu do výšky 8cm | bm | 95,00 |  |  |
| 5. | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | kpl | 1,00 |  |  |
| 6.  | Upratanie stavby | kpl | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2/3

Objekt: **Výpravňa a Vrátnica Bojnická - výpravňa - prízemie**

Stavba: areál DPB a.s. Jurajov Dvor

**Technická špecifikácia:**

○ heterogénne PVC s triedou záťaže 43 do priestorov s vysokou záťažou

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Názov položky** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Jednotková cena (dodávka+montáž)** | **Cena spolu** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odstránenie povlakových podláh  | m² | 39,00 |  |  |
|  | - odstránenie jestvujúceho PVC, PVC líšt a lepidla,  brúsenie, mechanické odstránenie nerovností a vysávanie |  |  |  |  |
| 2. | Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 3mm | m² | 39,00 |  |  |
|  | - penetrácia, opravné tmely + montáž |  |  |  |  |
| 3. | Podlaha PVC | m² | 39,00 |  |  |
|  | - lepidlo, pokládka PVC, zváranie spojov |  |  |  |  |
| 4. | Soklík PVC vyťahovaný z PVC pásov na stenu do výšky 8cm | bm | 18,00 |  |  |
| 5. | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | kpl | 1,00 |  |  |
| 6.  | Upratanie stavby | kpl | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Objekt: **Energetické Centrum Olejkárska - šatňa dispečerov - 1. poschodie**

Stavba: areál DPB a.s. Olejkárska

**Technická špecifikácia:**

○ heterogénne PVC s triedou záťaže 43 do priestorov s vysokou záťažou

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Názov položky** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Jednotková cena (dodávka+montáž)** | **Cena spolu** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odstránenie jestvujúcej dlažby + jestvujúci dlažobný sokel | m² | 38,50 |  |  |
|  | - odstránenie dlažby, odstránenie dl. sokla,  mechanické odstránenie nerovností a vysávanie |  |  |  |  |
| 2. | Vyrovnávajúci podkladový betón  | m² | 38,50 |  |  |
|  | - oprava vnútorných omietok, penetrácia |  |  |  |  |
| 3. | Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 3mm | m² | 35,50 |  |  |
|  | - opravné tmely + montáž |  |  |  |  |
| 4. | Podlaha PVC | m² | 35,50 |  |  |
|  | - lepidlo, pokládka PVC, zváranie spojov |  |  |  |  |
| 5. | Soklík PVC vyťahovaný z PVC pásov na stenu do výšky 8cm | bm | 26,50 |  |  |
| 6. | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | kpl | 1,00 |  |  |
| 7.  | Upratanie stavby | kpl | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

vypracoval: 21.10.2022 - 9483 - referát starostlivosti o NM

3/3