Príloha č. 1 súťažných podkladov: **Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk**

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky:

**Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl**

Časť č.: ................................ *(doplňte)*

Názov časti: ................................ *(doplňte)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
|  | **Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH** |  |
|  | **Sadzba DPH** |  |
| **1.** | **Cena za celý predmet zákazky v € s DPH** |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: **Identifikačné údaje uchádzača**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Identifikačné údaje uchádzača

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| Právna forma: |  |
| Označenie registra: |  |
| Číslo zápisu: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| Číslo účtu – IBAN: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
|  - telefónne číslo: - fax: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: **Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky:**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko: |  |
| Obchodné meno alebo názov : |  |
| Adresa pobytu: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| IČO, ak bolo pridelené: |  |
|  - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2b súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenia uchádzača**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

1. sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;
2. všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;
3. vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku (v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi ponuka môže obsahovať ponuku na jednu ucelenú časť alebo na viacej ucelených častí alebo na celý predmet zákazky);
4. nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto verejnej súťaži predkladá ponuku;
5. dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2c súťažných podkladov: **Vzor textu bankovej informácie**

V nadväznosti na časť *F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti,* je potrebné aby banková informácia obsahovala všetky požadované údaje.

Z dôvodu vyvarovania sa pochybení pri spracovávaní bankovej informácie bankovou inštitúciou odporúčame požiadať o vydanie bankovej informácie v nasledujúcom znení:

Banková informácia:

- spoločnosť .................... je naším klientom od ....................

- všetky svoje finančné záväzky voči banke, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, si klient plní riadne a včas

- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 1.10.2019 – 31.3.2019) účet (účty) klienta nebol (neboli) v nepovolenom debete (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti).

- klient má (nemá) u nás poskytnutý úver (ak má uvedie sa dátum od kedy a text „klient dodržuje (nedodržuje) splátkový kalendár“)

- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 1.10.2019 – 31.3.2019) na peňažné prostriedky na bežnom účte (účtoch) klienta nebol vydaný exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti).

Príloha č. 2d súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenie – banky**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

nemáme vedené účty ani záväzky za účelom podnikania v inej/ých banke/ách ako deklarovanej banke / deklarovaných bankách: .................... (vypísať názov banky / názvy bánk).

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 3 súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

**Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl**

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

1. som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
2. som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
3. budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
4. poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.
5. som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html> .

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

# Príloha č.4 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky:

**Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl**

**Časť č.1**

**Operačné stoly pre potreby Chirurgickej kliniky a transplantačného centra – 2 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota**  | **Vlastný návrh****na plnenie predmetu zákazky:** |
| **Operačný stôl - 2 ks** |  |
| *Minimálne technicko-medicínske parametre operačného stola :* |  |
| Jedna batéria s kapacitou prevádzky min. 5 dní |  |
| Výška stola min. 580 max. 600 mm |  |
| Výškové nastavenie min. 450 mm |  |
| Motorizovaný laterálny sklon min. +/- 20° |  |
| Motorizovaný náklon dosky stola trendelenburg/antitrendelenburg min. +25/-35° |  |
| Rozsah nožnej časti min. -90° až +70° |  |
| Rozsah pohybu chrbtovej časti min. -40° až +70° |  |
| Šírka operačného stola bez bočných líšt min. 520 max. 550 mm |  |
| Nosnosť operačného stola (hmotnosť pacienta) v normálnej aj reverznej polohe a v maximálnych sklonoch min. 250 kg |  |
| Operačný stôl s min. 6 segmentmi |  |
| Pozdĺžny posun s elektrickou brzdou min. 250 mm |  |
| Štyri pojazdné zdvojené kolieska otočné 360° |  |
| Predlžovací chrbtový segment – 1ks |  |
| * dĺžka min. 225 max. 270 mm
 |  |
| Hlavová doska s dvojitým kĺbom – 1 ks |  |
| * rozsah nastavenia v dvoch kĺboch, v každom kĺbe +45/-30°
 |  |
| Nožný segment 4 diely – 1ks |  |
| * dĺžka min. 700 mm max. 920 mm
 |  |
| * rozťahovanie do boku +/-45°
 |  |
| Bezdrôtový ovládač k operačnému stolu s displejom – 1ks |  |
| Gynekologický držiak nôh (Geopel) – 1 pár |  |
| * výškovo nastaviteľný a otočný 360°
 |  |
| Pás na uchytenie pacienta na suchý zips – 2 ks |  |
| * šírka min. 100 mm max. 120 mm
 |  |
| * dĺžka min. 1500 mm
 |  |
| Univerzálny držiak ruky (typ 1) – 1ks |  |
| * 3 ks guľových kĺbov
 |  |
| * výškové polohovania od dosky stola min. -300 mm max. 460 mm
 |  |
| * polster na uloženie ruky v dĺžke min. 450 mm max. 600 mm
 |  |
| Univerzálny držiak ruky (typ 2) – 1ks |  |
| * výškové nastavenie min. 250 mm
 |  |
| * stranové sklápanie a vyklápanie do strán za pomoci guľového kĺbu min. 90°
 |  |
| * polster na uloženie ruky min. 450 mm max. 600 mm
 |  |
| Laterálne podpery – 2ks |  |
| * výškové nastavenie min. 200 mm
 |  |
| * kĺb – 1ks
 |  |
| Polster pre laterálnu polohu – 2 ks |  |
| * rozmer polsteru pre laterálnu polohu min. 100x210x55 +/-10 %
 |  |
| Univerzálny kĺb na príslušenstvo – 6ks |  |
| * otočný 360°
 |  |
| * kruhový otvor na prichytenie príslušenstva priemeru min. 15 mm max. 20 mm
 |  |
| ***Vybavenosť operačného stola:*** |  |
| * Základňa schopná motorizovaných sklonov: laterálny sklon, trendelenburg/anitrendelenburg, kombinované sklony ako aj motorizovaný zdvih a pozdĺžny posun
 |  |
| * Vybavený bezkáblovým ovládačom vrátane nabíjačky, zobrazujúci na displeji polohy jednotlivých segmentov a signalizujúci technické poruchy, stav batérií a pod.
 |  |
| * Zabudované batérie s výdržou min. 5 dní prevádzky
 |  |
| * Rozhrania pre súčasné pripojenie káblového diaľkového ovládača a nožného spínača, bezkáblového ovládača ako aj PC na diagnostiku a nastavenie operačného stola
 |  |
| * Možnosť ovládania operačného stola cez diaľkový ovládač, káblový ovládač, záložné ovládanie cez klávesnicu na nohe stola a nožným ovládačom
 |  |
| * Nastavenie všetkých elementov do nulovej pozície jednou klávesou na ovládači
 |  |
| * Monitorovanie krajných polôh s akustickou signalizáciou
 |  |
| * Integrovaná nabíjacia a napájacia jednotka
 |  |
| * Skladanie nožných častí, chrbtovej časti a hlavovej časti rýchloupínacím mechanizmom bez nutnosti skrutkovania
 |  |
| * Polstrovanie dvojvrstvové, antidekubitné a bezšvové, nešité, umývateľné bežnými dezinfekčnými prostriedkami, odnímateľné
 |  |
| * Stôl s možnosťou vybavenia o zariadenie pre extenziu dolných končatín pre minimálne invazívne výkony a o karbónovú dosku pre spinálne výkony s dĺžkou min. 1100 mm
 |  |
| * Motorizované ovládanie výškové nastavenie, trendelenburg/antitrendelenburg, laterálny sklon, sklon nožných segmentov, sklon chrbtovej časti, longitudálny posun dosky stola
 |  |
| * Doska a segmenty stola priepustné RTG lúčom po celej dĺžke
 |  |
| * Reverzná pozícia pacienta t.j. zmena hlavovej a chrbtovej dosky za nožné s možnosťou prepnutia ovládača pre reverzne vyskladaný stôl
 |  |
| * Nabíjanie operačného stola plne automatické so signalizáciou nabitia
 |  |
| * Prednastavenie polohy stola flex, reflex, kreslo „beachchair“ a nulová poloha
 |  |
| ***Príslušenstvo k operačnému stolu:*** |  |
| * Predlžovací obojstranne pripojiteľný chrbtový segment s bočnými lištami – 1ks
 |  |
| * Hlavová doska s dvojitým kĺbom – 1ks
 |  |
| * Nožný segment 4 dielny s bočnými lištami – 1ks
 |  |
| * Gynekologický držiak nôh (Goepel) s možnosťou motorizovaného ovládania ovládačom – 1 pár
 |  |
| * Pás na uchytenie pacienta na suchý zips – 1 ks
 |  |
| * Univerzálny držiak ruky, prichytenie na eurolištu operačného stola, s polohovaním bez obmedzenia do všetkých smerov najmä pre polohovanie ruky počas laterálnej polohy pacienta – 1ks
 |  |
| * Laterálne podpery (polohovateľné rameno + mäkká podpera) – 2 ks
 |  |
| * Držiak ruky, prichytenie na bočnú lištu operačného stola s polohovaním a 3 kĺbmi – 1ks
 |  |
| Univerzálny kĺb na príslušenstvo – 6 ks |  |

**Časť č.2**

**Operačný stôl pre potreby Oddelenia plastickej chirurgie - 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota**  | **Vlastný návrh****na plnenie predmetu zákazky:** |
| **Operačný stôl - 1 ks** |  |
| *Minimálne technicko-medicínske parametre operačného stola :* |  |
| Nosnosť operačného stola v štandardnej aj reverznej polohe bez obmedzenia min. 250 kg |  |
| Motorizovaný náklon dosky stola Trendelenburg/antitrendelenburg min. +25/-35° |  |
| Motorizovaný laterálny sklon min. +/- 20° |  |
| Motorizovaný sklon chrbtového dielu -40° až +70° |  |
| Motorizovaný sklon nožného dielu min. -90° až +80° |  |
| Motorizované výškové nastavenie v minimálnom rozsahu od 600 do 1050 mm |  |
| Motorizovaný longitudálny posun dosky stola min. 310 mm |  |
| Aspoň 10 možných lekárom definovaných prednastavení polôh stola v pamäti diaľkového ovládača |  |
| Aspoň 4 výrobcom preddefinovaných polôh stola v pamäti ovládača |  |
| Mobilný operačný stôl s motorizovanými sklonmi a polohovaním: zdvih stola, chrbtový diel, nožný diel, longitudálny posun stola |  |
| Motorizovaný pohon podvozku pre uľahčenie presunu stola, najmä v prípade presunu s pacientom |  |
| Možné ovládanie stola: záložné na nohe stola, diaľkové bezdrôtové a nožné |  |
| Diaľkový bezdrôtový ovládač stola s displejom zobrazujúci stav polohy stola, v prípade potreby ovládania pohonu káblovým ovládačom dodať aj káblový ovládač |  |
| 4 preddefinované polohy stola: 0-poloha, flex poloha, reflex poloha, poloha kresla (beach chair) a pamäť pre ďalších 10 nastavení |  |
| Obojstranné polohovanie (normálna aj reverzná poloha), vyskladanie jednotlivých dielov rýchloupínacím systémom |  |
| Obojstranne použiteľný predlžovací chrbtový aj sedací segment pre normálnu aj reverznú polohu |  |
| Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a členitého tvaru, pre jednoduché čistenie |  |
| ***Vybavenosť operačného stola****:* |  |
| * základňa operačného stola diaľkovým ovládačom – 1 ks
 |  |
| * 2 dielnym nožným dielom, výklopný do strán v dvoch kĺboch, sklápateľný hore dole – 1 pár
 |  |
| * predlžovací chrbtový diel pripojiteľný obojstranne
 |  |
| * hlavový diel s 2 kĺbmi, výklopný nahor aj nadol, obojstranne použiteľný (štandardná aj reverzná poloha) aj bez chrbtového dielu – 1ks
 |  |
| * postranné podpery ramien, výškovo nastaviteľné pre rôzne polohovanie – 2ks, resp. 1 pár
 |  |
| * radiálne svorky na postranné koľajnice – 3 ks
 |  |
| * rám zásteny anesteziológa, infúzny stojan 1ks + 1ks
 |  |
| * kolenné podpery pre gynekologické výkony – 1pár
 |  |
| * manžeta na opierku paží – 1ks
 |  |

**Časť č.3**

**Operačné stoly pre potreby OTK – 2 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota**  | **Vlastný návrh****na plnenie predmetu zákazky:** |
| **Operačný stôl - 2 ks** |  |
| *Minimálne technicko-medicínske parametre operačného stola :* |  |
| Mobilný operačný stôl s motorizovanými sklonmi a polohovaním: zdvih stola, chrbtový diel, nožný diel, longitudálny posun stola |  |
| Nosnosť operačného stola v štandardnej aj reverznej polohe bez obmedzenia – min. 250 kg |  |
| Motorizovaný náklon dosky stola Trendelenburg/antitrendelenburg min. +25/-35° |  |
| Motorizovaný laterálny sklon min. +/- 20° |  |
| Motorizovaný sklon chrbtového dielu -40° až +70° |  |
| Motorizovaný sklon nožného dielu min. -90° až +80° |  |
| Motorizované výškové nastavenie v minimálnom rozsahu od 600 do 1050 mm |  |
| Motorizovaný longitudálny posun dosky stola min. 310 mm |  |
| RTG transparentný chrbtový diel s možnosťou prístupu C ramena až 1600 mm |  |
| Aspoň 10 možných lekárom definovaných prednastavení polôh stola v pamäti ovládača |  |
| Aspoň 4 výrobcom preddefinovaných polôh stola v pamäti ovládača |  |
| Motorizovaný pohon podvozku pre uľahčenie presunu stola, najmä v prípade presunu s pacientom |  |
| Možné ovládanie stola: záložné na nohe stola, diaľkové bezdrôtové a nožné |  |
| Diaľkový bezdrôtový ovládač stola s displejom zobrazujúci stav polohy stola, v prípade potreby ovládania pohonu káblovým ovládačom dodať aj káblový ovládač  |  |
| 4 preddefinované polohy stola: 0-poloha, flex poloha, reflex poloha, poloha kresla (beach chair) a pamäť pre ďalších 10 nastavení |  |
| Obojstranné polohovanie (normálna aj reverzná poloha) |  |
| Obojstranne použiteľný predlžovací chrbtový aj sedací segment pre normálnu aj reverznú polohu s rýchloupínacím systémom pripojenia |  |
| Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a členitého tvaru, pre jednoduché čistenie |  |
| ***Príslušenstvo operačného stola – traumatológia pohybového aparátu:*** |  |
| * Základňa operačného stola s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom a nabíjačkou s vlastnosťami uvedenými vyššie a ovládačom pohonu oper. stola – 1ks
 |  |
| * 4 dielnym nožným dielom o dĺžke 650 – 927 mm, výklopný do strán v dvoch kĺboch, sklápateľný hore dole – 1 ks
 |  |
| * Postranné podpery ramien, výškovo nastaviteľné pre rôzne polohovanie – 1 pár
 |  |
| * Remienok na telo s popruhom na suchý zips, umývateľný – 1ks
 |  |
| * Remienok na nohy, umývateľný
 |  |
| * Radiálne svorky na postranné koľajnice – 5 ks
 |  |
| * Rám zásteny anesteziológa, infúzny stojan – 1ks + 1ks
 |  |
| * Kolenné podpery pre gynekologické výkony – 1pár = 2ks
 |  |
| * Zariadenie na polohovanie kolena, ručne nastaviteľné vrátane radiálnej nastavovacej svorky – 1ks
 |  |
| * Polohovacia pomôcka na laterálnu polohu – tunel
 |  |
| * Rameno pre laterálne podpery – 2ks
 |  |
| * Oporné prvky s penovou matracou pre bočnú polohu – 2ks
 |  |
| * Chrbtový diel z 3 častí pre ortopedické zákroky na ramene s odoberateľnými krajnými časťami a adaptérom pre uchytenie hlavy – helmu – 1ks
 |  |
| * Zariadenie na uchytenie celej hlavy a brady pacienta počas ortopedických výkonov na ramene – 1ks
 |  |
| * Štandardná svorka na postranné koľajnice – 1ks
 |  |
| * Ramenný trakčný stĺp pre fixáciu lakťa pri extenzii ruky (použitím fixačného aparátu na ruku) – 1ks
 |  |
| * Ramenné polohovacie zariadenie pre naťahovanie ruky pri extenzii ruky – 1ks
 |  |
| * Extenzné zariadenie dolný končatín s vozíkom a kompletným vybavením pre možnosť extenzie dolných končatín – 1ks
 |  |
| * Kožené topánky k extenznému zariadeniu pre obe končatiny – 1pár
 |  |
| * Svorka pre topánku extenzného zariadenia sklopná do bokov aj výklopná nahor a dole, pre jednoduché napolohovanie nohy pacienta – 1ks
 |  |
| * Nožná doska na držanie nohy počas predĺženia – 1 ks
 |  |
| * Rozšírenie pre trakčnú lištu, nastaviteľné predĺženie trakčnej tyče pre dlhších pacientov – 1ks
 |  |
| * Topánka s páskou na suchý zips a pätnou podložkou resp. nerezová podložka pre kožené topánky – 1pár
 |  |
| * Stôl pre výkony operácie na ruke s uchytením k hlavnej doske operačného stola s podperou o podlahu
 |  |
| * Manžeta na opierku paží
 |  |
| ***Príslušenstvo operačného stola – ortopédia :*** |  |
| * Základňa operačného stola s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom a nabíjačkou s vlastnosťami uvedenými vyššie a ovládačom pohonu oper. stola
 |  |
| * 4 dielnym nožným dielom o dĺžke v rozmedzí 650 – 927 mm, výklopný do strán v dvoch kĺboch, s bočnými koľajnicami – 1 ks
 |  |
| * Predlžovací chrbtový diel obojstranne použiteľný – 1ks
 |  |
| * Hlavový diel s 2 kĺbmi, výklopný nahol aj nadol, obojstranne použiteľný (štandardná aj reverzná poloha) aj bez chrbtového dielu – 1ks
 |  |
| * RTG transparentný chrbtový diel s možnosťou prístupu C ramena – 1ks
 |  |
| * Adaptér k RTG transparentnému dielu na pripojenie príslušenstva – 1ks
 |  |
| * Postranné podpery ramien, výškovo nastaviteľné s možnosťou aretácie pre rôzne polohovanie – 1pár
 |  |
| * Remienok na telo s popruhom na suchý zips, umývateľný – 1ks
 |  |
| * Remienok na nohy, umývateľný – 1ks
 |  |
| * Radiálne svorky na postranné koľajnice – 4 ks
 |  |
| * Rám zásteny anesteziológa, infúzny stojan – 1ks+ 1ks
 |  |
| * Kolenné podpery pre polohovanie dolných končatín – 1pár
 |  |
| * Rameno pre laterálne podpery – 2 ks
 |  |
| * Podperná doska hornej končatiny - protišmykové zarážky – 1pár
 |  |
| * Štandardná svorka na postranné koľajnice – 1ks
 |  |
| * Stôl pre výkony operácie na ruke s uchytením k hlavnej doske operačného stola s podperou o podlahu – 1ks
 |  |
| * Manžeta na opierku paží – 1ks
 |  |

**Časť č.4**

**Mobilný rádiografický stôl pre potreby Oddelenia gastroenterologickej diagnostiky – 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota**  | **Vlastný návrh****na plnenie predmetu zákazky:** |
| **Mobilný rádiografický stôl - 1 ks** |  |
| *Minimálne technicko-medicínske parametre stolovej dosky :* |  |
| Celková dĺžka min. 210 cm |  |
| Dĺžka priehľadnej plochy min. 160 cm |  |
| Celková šírka min. 59 cm |  |
| Šírka priehľadnej plochy min. 55 cm |  |
| Hrúbka min. 3,3 cm |  |
| Maximálna hmotnosť pacienta min. 150 kg |  |
| Bočný pohyb – motorizovaný – pojazd min. ±10 cm |  |
| Pozdĺžny pohyb – motorizovaný - pojazd min. 70 cm |  |
| Zvislý pohyb – motorizovaný – vzdialenosť od podlahy min. 71 cm |  |
| Zvislý pohyb – pojazd min. 28 cm |  |
| ***Vlastnosti mobilného rádiografického stola:*** |  |
| Bočný pohyb – motorizovaný |  |
| Pozdĺžny pohyb – motorizovaný |  |
| Zvislý pohyb – motorizovaný |  |
| Ovládanie motorizovaných pohybov tlačidlami alebo joystickom |  |
| Mobilný rádiografický stôl s plávajúcou a elevačnou pacientskou stolovou doskou z uhlíkových vlákien |  |
| Pripevnenie príslušenstva na hliníkových postranných koľajniciach, na okraji dosky z uhlíkového vlákna v dĺžke min. 2/3  |  |
| Bočný pohyb – brzda s permanentným magnetom |  |
| Pozdĺžny pohyb – brzda s permanentným magnetom |  |
| Stolová doska z uhlíkového vlákna |  |