|  |
| --- |
| **Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky a cenová ponuka** |
| Údaje o spoločnosti zadávateľa | Obchodné meno | Ing. Ivan Kačur |
| Sídlo | Letná 1, 071 01 Michalovce |
| IČO | 40009491 |
| Platca DPH (nie) na SR |  |
| Kontaktná osoba | Martin Kačur, mkagro1@gmail.com, 0903726224 |
| Údaje o spoločnosti predkladajúcej ponuku | Obchodné meno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Platca DPH (áno/nie) na SR |  |
| Kontaktná osoba (meno, priezvisko, email, tel. č.) |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky |  |
| Výrobca |  |
| Model (modelový rad) |  |
| **Parametre: Rotačné brány** | **Vyplní uchádzač** |
| Pohyblivé spojovacie body | vyžaduje sa  |  |
| Vyrovnávacia lišta | vyžaduje sa  |  |
| Bočné posúvače/ Stranové dosky | vyžaduje sa  |  |
| Pracovná šírka | max. 6 m |  |
| Otáčky PTO  | min. 1000 ot./min |  |
| Otáčky rotora 3 stupne | 1.stupeň – minimálne 215 ot./min. |  |
| 2.stupeň - minimálne 296 ot./min |
| 3.stupeň - minimálne 393 ot./min |
| Hmotnosť stroja s valcom  | max. 3290 kg |  |
| Počet rotorov  | min. 20 ks |  |
| Počet nožov na rotore | min. 2 ks |  |
| Prepravná šírka  | max. 3 m |  |
| Oporný valec  | min. Ø 550 mm |  |
| Počet škrabiek oporného valca | min. 48 ks |  |
| Manuálne nastavenie hĺbky oporného valca po 1 cm | vyžaduje sa |  |
| Osvetlenie stroja | vyžaduje sa |  |
| Hlučnosť stroja  | max. 70 dB |  |
| 1x dvojčinný hydraulický prípoj | vyžaduje sa |  |
| Dostupnosť servisu  | max. 35 km |  |
| **Cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH** | 0,00 € |

|  |
| --- |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Meno, priezvisko, funkciaPodpis oprávnenej osoby |