**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

1. **Názov predmetu zákazky:** **Elektrospotrebiče, klimatizácia, kuchynská a biela technika výzva č. 01**

**(ID zákazky 34721)**

Predmetom zákazky je obstaranie bielej techniky pre potreby MV SR a krajských centier podpory MV SR, dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania (miesto vyloženia sa môže nachádzať na poschodí bez výťahu) a ďalšie náklady, ako recyklačný poplatok, obalový materiál, rozbalenie a ekologická likvidáciu odpadu z obalu tovaru.

1. **Hlavný kód CPV:**

39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť

39711100-0 Chladničky a mrazničky

39711110-3 Chladničky s mrazničkou

39710000-2 Elektrické prístroje pre domácnosti

39711123-7 Stojaté chladničky

39711130-9 Chladničky

39713100-4 Umývačky riadu

39713200-5 Pračky a sušičky bielizne

39721000-2 Zariadenia na varenie alebo kúrenie pre domácnosť

39713430-6 Vysávače prachu

31521100-5 Stolové lampy

42161000-5 Ohrievače teplej vody

42512000-8 Klimatizačné zariadenia

39710000-2 Elektrické prístroje pre domácnosti

39721310-8 Ohrievače vzduchu

39714100-1 Ventilátory

39717000-1 Ventilátory a klimatizačné spotrebiče

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

* dodanie tovaru do miest dodania,
* vyloženie tovaru v miestach dodania,
* rozbalenie a ekologická likvidáciu odpadu z obalu tovaru.

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar minimálne 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v mieste, kde sa tovar dodával a vybaviť reklamáciu na vlastné náklady. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
5. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
6. **Lehota plnenia je:** do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dodanie predmetu zákazky bude realizované priebežne na základe objednávok (približne 9 objednávok).
7. **Miesta dodania sú plánované podľa nasledovného rozdeľovníka:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Sídlo** |
| **Sekcia ekonomiky MV SR** | **Sklad v obci Limbach** |
| **Názov** | **Množstvo** |
| Chladnička pultová veľká | 70 |
| Chladnička pultová s výparníkom (malá) | 113 |
| Chladnička kombinovaná | 133 |
| Chladnička kombinovaná (veľká) | 72 |
| Mraznička skriňová | 30 |
| Mraznička truhlicová | 40 |
| Automatická pračka s horným plnením | 55 |
| Automatická pračka s predným plnením | 55 |
| Automatická sušička | 35 |
| Umývačka riadu, voľne stojaca (široká) | 50 |
| Umývačka riadku, voľne stojaca (úzka) | 50 |
| Elektrický sporák s rúrou | 45 |
| Kombinovaný sporák so štyrmi plynovými horákmi | 50 |
| Elektrický sporák | 32 |
| Chladiaca skriňa | 20 |
| Dvojplatničkový elektrický varič | 100 |
| Stojanový ventilátor | 190 |
| Stolový ventilátor | 150 |
| Teplovzdušný konvektor | 130 |
| Prenosná klimatizácia | 110 |
| Elektrický priamovýhrevný konvektor 1 kW | 75 |
| Elektrický priamovýhrevný konvektor 2,5 kW | 75 |
| Odvlhčovač vzduchu s UV lampou | 58 |
| Naparovacia žehlička | 50 |
| Prietokový ohrievač vody nad umývadlový 5 l | 45 |
| Prietokový ohrievač vody pod umývadlový 5 l | 40 |
| Nástenný elektrický ohrievač vody 80 l | 33 |
| Nástenný elektrický ohrievač vody 120 l | 33 |
| Nástenný elektrický ohrievač vody 150 l | 33 |
| Stolná LED lampa | 340 |
| Stolová lampa | 260 |
| Kobercový extraktor/tepovač | 65 |
| Vysávač profesionálny | 75 |
| Vysávač priemyselný | 75 |
| Vysávač bezvreckový | 80 |
| Stropný ohrievač | 55 |
| Klimatizačné zariadenie 2,5 kW | 180 |
| Klimatizačné zariadenie 3,5 kW | 164 |
| Klimatizačné zariadenie 5 kW | 35 |
| **Názov** | **Sídlo** |
| **Centrum podpory  Bratislava** | **Špitálska 14**  **812 28 Bratislava** |
| **Názov** | **Množstvo** |
| Chladnička pultová s výparníkom (malá) | 5 |
| Chladnička kombinovaná | 2 |
| Mraznička skriňová | 2 |
| Prietokový ohrievač vody nad umývadlový 5 l | 1 |
| Vysávač bezvreckový | 5 |
| Klimatizačné zariadenie 2,5 kW | 5 |
| Klimatizačné zariadenie 3,5 kW | 20 |
| Klimatizačné zariadenie 5 kW | 1 |
| **Názov** | **Sídlo** |
| **Centrum podpory  Trnava** | **Kollárova 31**  **917 02 Trnava** |
| **Názov** | **Množstvo** |
| Chladnička pultová veľká | 5 |
| Chladnička pultová s výparníkom (malá) | 3 |
| Chladnička kombinovaná | 18 |
| Chladnička kombinovaná (veľká) | 5 |
| Automatická pračka s predným plnením | 1 |
| Elektrický sporák s rúrou | 1 |
| Dvojplatničkový elektrický varič | 7 |
| Stojanový ventilátor | 50 |
| Teplovzdušný konvektor | 10 |
| Odvlhčovač vzduchu s UV lampou | 1 |
| Prietokový ohrievač vody nad umývadlový 5 l | 2 |
| Stolová lampa | 47 |
| Vysávač profesionálny | 5 |
| **Názov** | **Sídlo** |
| **Centrum podpory  Trenčín** | **Jilemnického 1, 911 01 Trenčín** |
| **Názov** | **Množstvo** |
| Chladnička pultová veľká | 5 |
| Chladnička kombinovaná | 15 |
| Mraznička truhlicová | 2 |
| Automatická pračka s horným plnením | 2 |
| Automatická pračka s predným plnením | 3 |
| Automatická sušička | 4 |
| Umývačka riadku, voľne stojaca (úzka) | 2 |
| Elektrický sporák s rúrou | 4 |
| Kombinovaný sporák so štyrmi plynovými horákmi | 2 |
| Dvojplatničkový elektrický varič | 3 |
| Stojanový ventilátor | 5 |
| Stolový ventilátor | 20 |
| Elektrický priamovýhrevný konvektor 1 kW | 6 |
| Stolná LED lampa | 20 |
| Stolová lampa |  |
| Kobercový extraktor/tepovač | 1 |
| Vysávač profesionálny | 6 |
| Vysávač priemyselný | 2 |
| Vysávač bezvreckový | 5 |
| Klimatizačné zariadenie 3,5 kW | 15 |
| Klimatizačné zariadenie 5 kW | 35 |
| **Názov** | **Sídlo** |
| **Centrum podpory  Žilina** | **Kuzmányho 26, 012 23 Žilina** |
| **Názov** | **Množstvo** |
| Chladnička kombinovaná | 5 |
| Dvojplatničkový elektrický varič | 5 |
| Prietokový ohrievač vody nad umývadlový 5 l | 5 |
| Stolná LED lampa | 5 |
| **Názov** | **Sídlo** |
| **Centrum podpory  Banská Bystrica** | **Ulica 9. Mája 1, 974 86 Banská Bystrica** |
| **Názov** | **Množstvo** |
| Chladnička pultová veľká | 15 |
| Chladnička pultová s výparníkom (malá) | 5 |
| Chladnička kombinovaná | 5 |
| Chladnička kombinovaná (veľká) | 5 |
| Mraznička skriňová | 2 |
| Mraznička truhlicová | 2 |
| Elektrický sporák s rúrou | 2 |
| Kombinovaný sporák so štyrmi plynovými horákmi | 2 |
| Elektrický sporák | 2 |
| Dvojplatničkový elektrický varič | 20 |
| Stojanový ventilátor | 30 |
| Stolový ventilátor | 20 |
| Teplovzdušný konvektor | 20 |
| Prenosná klimatizácia | 2 |
| Elektrický priamovýhrevný konvektor 1 kW | 3 |
| Elektrický priamovýhrevný konvektor 2,5 kW | 3 |
| Odvlhčovač vzduchu s UV lampou | 3 |
| Naparovacia žehlička | 2 |
| Prietokový ohrievač vody nad umývadlový 5 l | 10 |
| Prietokový ohrievač vody pod umývadlový 5 l | 4 |
| Nástenný elektrický ohrievač vody 80 l | 4 |
| Nástenný elektrický ohrievač vody 120 l | 5 |
| Nástenný elektrický ohrievač vody 150 l | 4 |
| Stolná LED lampa | 50 |
| Stolová lampa | 40 |
| Kobercový extraktor/tepovač | 3 |
| Vysávač profesionálny | 10 |
| Vysávač priemyselný | 10 |
| Vysávač bezvreckový | 7 |
| Stropný ohrievač | 5 |
| **Názov** | **Sídlo** |
| **Centrum podpory  Prešov** | **Štúrova 7, 080 01 Prešov** |
| **Názov** | **Množstvo** |
| Chladnička kombinovaná | 15 |
| Automatická pračka s horným plnením | 3 |
| Umývačka riadku, voľne stojaca (úzka) | 1 |
| Dvojplatničkový elektrický varič | 5 |
| Stojanový ventilátor | 30 |
| Teplovzdušný konvektor | 25 |
| Prenosná klimatizácia | 10 |
| Elektrický priamovýhrevný konvektor 1 kW | 5 |
| Elektrický priamovýhrevný konvektor 2,5 kW | 25 |
| Odvlhčovač vzduchu s UV lampou | 2 |
| Stolná LED lampa | 10 |
| Vysávač profesionálny | 10 |
| Klimatizačné zariadenie 2,5 kW | 5 |
| Klimatizačné zariadenie 3,5 kW | 8 |
| Klimatizačné zariadenie 5 kW | 2 |
| **Názov** | **Sídlo** |
| **Centrum podpory  Košice** | **Kuzmányho 8, 041 02 Košice** |
| **Názov** | **Množstvo** |
| Chladnička pultová veľká | 41 |
| Kombinovaný sporák so štyrmi plynovými horákmi | 4 |
| Dvojplatničkový elektrický varič | 11 |
| Stolový ventilátor | 20 |
| Teplovzdušný konvektor | 30 |
| Prenosná klimatizácia | 1 |
| Prietokový ohrievač vody nad umývadlový 5 l | 8 |
| Stolná LED lampa | 50 |
| Vysávač profesionálny | 6 |
| Klimatizačné zariadenie 2,5 kW | 2 |
| Klimatizačné zariadenie 3,5 kW | 3 |

Sídla konkrétnych miest dodania predmetu zákazky sa môžu v priebehu platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy meniť v súlade s potrebami verejného obstarávateľa.

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky**
   1. TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

* Rozmery tovarov sú uvádzané v tvare výška x šírka x hĺbka
* Pokiaľ nie je uvedená v špecifikácií požadovaná minimálna energetická trieda tovaru, tak sa vyžaduje tovar s najvyššou energetickou triedou
* Pokiaľ má tovar energetickú triedu, tak súčasťou tovaru musí byť štítok s označením energetickej triedy
* Všetky uvedené dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk). Úradný preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje
  1. TECHNICKÉ PARAMETRE A FUNKCIONALITY

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 - Chladnička pultová veľká** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **136 ks** |
| **Energetická trieda** | Min. F |  | N/A |
| **Minimálny objem** | chladnička 80 l / mraznička 13 l |  | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche** | min.10 hodín |  | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | max. 220 kWh/ročne |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | max. 90 x 56 x 58 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | LED osvetlenie, min. 2 sklenené police, min. 2 police vo dverách, zásuvku na zeleninu, držiak na vajíčka, 1 nádobka na ľad | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 2 - Chladnička pultová s výparníkom (malá)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **126 ks** |
| **Energetická trieda** | min. F |  | N/A |
| **Minimálny objem** | chladnička 40 l |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | max. 51 x 50 x 50 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | chladiacu priehradku, manuálne odmrazovanie,  1 kompresor, priehradku na fľaše, výmenný záves dverí, drôtenú alebo sklenenú policu | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 3 - Chladnička kombinovaná** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **193 ks** |
| **Energetická trieda** | min. F |  | N/A |
| **Minimálny objem** | chladnička 96 l / mraznička 50 l |  | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche** | min.7 hodín |  | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | max. 243 kWh/ročne |  | N/A |
| **Rozmer )(v x š x h)** | max. 150 x 55 x 56 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | LED osvetlenie, mechanické ovládanie, min. 3 nastaviteľné sklenené police, min. 2 priehradky vo dverách chladničky, sklenená polica v mrazničke, zásuvku na zeleninu | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 4 - Chladnička kombinovaná (veľká)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **82 ks** |
| **Energetická trieda** | min. F |  | N/A |
| **Minimálny objem** | chladnička 198 l / mraznička 52 l |  | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche** | min.15 hodín |  | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | 220 - 300 kWh/ročne |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | max. 185 x 60 x 64 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | zameniteľné otváranie dverí, technológia Multi Flow alebo ekvivalent, LED osvetlenie, funkcia Mini Frost, biofresh zóna, počet políc v chladničke – min. 3, počet priehradiek mrazničky – min. 1 | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 5 - Mraznička skriňová** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **34 ks** |
| **Energetická trieda** | min. F |  | N/A |
| **Minimálny objem** | 146 l |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | max. 185 x 60 x 65 cm |  | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche** | min. 7 hodín |  | N/A |
| **Chladivo** | R600A |  | N/A |
| **Ročná spotreba** | max. 314 kWh |  | N/A |
| **Chladivo** | R600a | N/A |  |
| **Spôsobom odmrazovania v mraziacej časti** | manuálne | N/A |  |
| **Počet poličiek** | min. 5 |  | N/A |
| **Ovládanie** | mechanické | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 6 - Mraznička truhlicová** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **44 ks** |
| **Energetická trieda** | min. F |  | N/A |
| **Minimálny objem** | 198 l |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | max. 90 x 110 x 80 cm |  | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche** | min. 30 hodín |  | N/A |
| **Počet drôtených košov** | min. 1 |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | elektronické nastavenie skladovacích funkcií, elektronické ovládanie | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 7 - Automatická pračka s horným plnením** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **60 ks** |
| **Energetická trieda** | min. E |  | N/A |
| **Kapacita prania** | min. 5 kg |  | N/A |
| **Min. otáčky odstreďovania** | 1000ot/min |  | N/A |
| **Počet programov** | min. 12 |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | max. 90 x 42 x 65 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | rýchly 15 minútový program, technológia Fuzzy Logic – prispôsobuje sa množstvu náplne, systém vyrovnávania nestability | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 8 - Automatická pračka s predným plnením** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **59 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D |  | N/A |
| **Kapacita prania** | min. 7 kg |  | N/A |
| **Max. otáčky odstreďovania** | min. 1200 ot/min |  | N/A |
| **Účinnosť odstreďovania** | min. B |  | N/A |
| **Počet programov** | min. 11 |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | max. 85 x 60 x 60 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | kontrola vyváženia náplne v bubne, technológia Fuzzy Logic alebo ekvivalent -prispôsobuje sa množstvu náplne, posunutý štart, detský bezpečnostný zámok, antialergický program na princípe pary | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 9 - Automatická sušička** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **39 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D |  | N/A |
| **Náplň prádla** | min. 7 kg |  | N/A |
| **Počet programov** | min. 14 |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | max. 85 x 60 x 65 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Kondenzačná s tepelným čerpadlom, odložený štart, pripojenie na odpad | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 10 - Umývačka riadku, voľne stojaca (široká)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **50 ks** |
| **Energetická trieda** | min. F |  | N/A |
| **Spotreba vody na umývací cyklus** | max. 12 l |  | N/A |
| **Počet jedálenských súprav** | min. 13 |  | N/A |
| **Počet umývacích programov** | min. 5 |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | max. 85 x min.50 max. 60 x min. 55 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | odložený štart | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 11 - Umývačka riadku, voľne stojaca (úzka)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **53 ks** |
| **Energetická trieda** | min. F |  | N/A |
| **Spotreba vody na umývací cyklus** | max. 11 l |  | N/A |
| **Počet jedálenských súprav** | min. 9 |  | N/A |
| **Počet umývacích programov** | min. 4 |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | max. 85 x 45 x 60 cm |  | N/A |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 12 - Elektrický sporák s rúrou** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **58 ks** |
| **Energetická trieda** | min. A |  | N/A |
| **Celkový príkon** | min. 7,8 kW |  | N/A |
| **Vnútorný objem rúry** | min. 57 l |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | max. 85 x 55 x 72 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | sklokeramická sálavá doska, svetelný indikátor zvyškového tepla, funkcia "chladných dvierok“ | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 13 - Kombinovaný sporák so štyrmi plynovými horákmi** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **58 ks** |
| **Energetická trieda** | min. A |  | N/A |
| **Celkový príkon** | min.2 kW |  | N/A |
| **Objem rúry** | min. 52 l |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | max. 90 x 60 x 70 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | plynové varné zóny s teplotnými poistkami | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 14 - Elektrický sporák** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **34 ks** |
| **Energetická trieda** | min. A |  | N/A |
| **Rozmery (v x š x d)** | min. 800 x 700 x 800 mm |  | N/A |
| **Počet platní:** | min. 4 ks |  | N/A |
| **Materiál platne** | liatina | N/A |  |
| **Priemer platne** | min. 200 mm |  | N/A |
| **Príkon platne** | min. 2,5 kW |  | N/A |
| **Materiál sporáka** | hliník/nerezová oceľ | N/A |  |
| **Počet polí** | min. 1 |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | signalizáciu zapnutia | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 15 - Chladiaca skriňa** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **20 ks** |
| **Objem** | min. 570 l |  | N/A |
| **Energetická trieda** | min. A | N/A |  |
| **Rozmery (v x š x d)** | Min. 1600 x  540 x 540 |  | N/A |
| **Chladivo** | min. R290/CFC alebo R134a alebo R600a |  | N/A |
| **Príkon** | min. 230 V |  | N/A |
| **Materiál** | kov/umelá hmota | N/A |  |
| **Objem** | min. 570 l |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | digitálna regulácia teploty , min. 3 nastaviteľné police | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 16 - Dvojplatničkový elektrický varič** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **151 ks** |
| **Priemer platní** | 17 až 19 cm a 14 až 16 cm |  | N/A |
| **Príkon** | Min. 2,5 kW |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Liatinové platne  Plynule regulovateľný termostat  Poistka proti prehriatiu  Svetelná signalizácia  Protišmykové nožičky | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 17 - Stojanový ventilátor** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **315 ks** |
| **Počet rýchlostí** | Min. 2 |  | N/A |
| **Výkon** | Min. 40 W |  | N/A |
| **Nastaviteľná výška** | Max. 130 cm |  | N/A |
| **Rozmer základne** | Min. 50 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Nastaviteľný uhol sklonu  Ochranná mriežka  Automatická horizontálna rotácia v uhle 90° | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 18 – Stolový ventilátor** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **210 ks** |
| **Počet rýchlostí** | Min. 2 |  | N/A |
| **Priemer lopatiek** | Min. 20 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Predná a zadná kovová ochranná mriežka  Nastaviteľný uhol sklonu | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 19 - Teplovzdušný konvektor** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **223 ks** |
| **Počet stupňov nastavenia ohrevného výkonu** | Min.3 |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Voľne stojaci alebo možnosť pripevnenia na stenu  Ochrana proti prehriatiu  Plynule regulovateľný termostat | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 20 - Prenosná klimatizácia** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **123 ks** |
| **Energetická trieda** | Min. A |  | N/A |
| **Chladivo** | R410A alebo R290 |  | N/A |
| **Výkon** | Min. 2 kW |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Automatický výparník kondenzátu  Samočistiaci systém  LED display  24 hodinový časovač  Odvlhčovanie | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 21 - Elektrický priamovýhrevný konvektor**  **1 kW** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **89 ks** |
| **Príkon** | Min. 1 kW |  | N/A |
| **Termostat** | Elektronický s presnosťou 0,1°C | N/A |  |
| **Ochrana** | Min. IP 24 |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | 45,8 x 45,1 x 9,8 cm povolené rozpätie 20% |  | N/A |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 22 - Elektrický priamovýhrevný konvektor 2,5 kW** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **103 ks** |
| **Príkon** | Min. 2,5 kW |  | N/A |
| **Termostat** | Elektronický s presnosťou 0,1°C | N/A |  |
| **Ochrana** | Min. IP 24 |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | 90,2 x 45,1 x 9,8 cm povolené rozpätie ±20% |  | N/A |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 23 - Odvlhčovač vzduchu s UV lampou** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **64 ks** |
| **Vysúšanie** | Min. 20 l/deň |  | N/A |
| **Objem výmeny vzduchu** | Min. 150 m3/hod |  | N/A |
| **Objem nádoby na vodu** | Min. 5 l |  | N/A |
| **Chladivo** | R134A alebo R290 |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Aktívny uhlíkový filter | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 24 - Naparovacia žehlička** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **52 ks** |
| **Príkon** | Min. 2,4 kW |  | N/A |
| **Objem nádržky** | Min. 0,30 l |  | N/A |
| **Konštantná para** | Min. 40g/min |  | N/A |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 25 - Prietokový ohrievač vody nad umývadlový 5 l** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **71 ks** |
| **Umiestnenie** | nad umývadlo | N/A |  |
| **Objem** | Min. 5 l |  | N/A |
| **Príkon** | Min. 2 kW |  | N/A |
| **Ochrana** | Min. IP 24 |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | poistka proti prehriatiu  poistka proti zamrznutiu vody  Príslušenstvo – beztlaková zmiešavacia batéria | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 26 - Prietokový ohrievač vody pod umývadlový 5 l** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **44 ks** |
| **Umiestnenie** | Pod umývadlo | N/A |  |
| **Objem** | Min. 5 l |  | N/A |
| **Príkon** | Min. 2 kW |  | N/A |
| **Ochrana** | Min. IP 24 |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | poistka proti prehriatiu  poistka proti zamrznutiu vody  Príslušenstvo – beztlaková zmiešavacia batéria | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 27 - Nástenný elektrický ohrievač vody 80 l** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **37 ks** |
| **Umiestnenie** | Vertikálna montáž na stenu | N/A |  |
| **Objem** | Min. 80 l |  | N/A |
| **Príkon** | Min. 1,8 kW |  | N/A |
| **Ochrana** | Min. IP 24 |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | poistka proti prehriatiu  otočný regulátor teploty  príslušenstvo - poistný ventil so spätnou klapkou | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 28 - Nástenný elektrický ohrievač vody 120 l** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **38 ks** |
| **Umiestnenie** | Vertikálna montáž na stenu | N/A |  |
| **Objem** | Min. 120 l |  | N/A |
| **Príkon** | Min. 2 kW |  | N/A |
| **Ochrana** | Min. IP 24 |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | poistka proti prehriatiu  termostat s bezpečnostnou poistkou  poistka proti zamrznutiu vody  príslušenstvo - poistný ventil so spätnou klapkou | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 29 – Nástenný elektrický ohrievač vody 150 l** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **37 ks** |
| **Umiestnenie** | Vertikálna montáž na stenu | N/A |  |
| **Objem** | Min. 150 l |  | N/A |
| **Príkon** | Min. 2 kW |  | N/A |
| **Ochrana** | Min. IP 24 |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | poistka proti prehriatiu  termostat s bezpečnostnou poistkou  poistka proti zamrznutiu vody  príslušenstvo - poistný ventil so spätnou klapkou | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 30 - Stolná LED lampa** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **475 ks** |
| **Energetická trieda** | Min. A |  | N/A |
| **Ochrana** | Min. IP 20 |  | N/A |
| **Napätie** | Min. 230 V |  | N/A |
| **Svetelný tok** | Min. 500 lm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Nastaviteľná farbu svetla a výška ramena | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 31 - Stolová lampa** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **347 ks** |
| **Závit** | E27 | N/A |  |
| **Príkon** | Min. 40 W |  | N/A |
| **Ochrana** | Min. IP 20 |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Kĺbové rameno | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 32 - Kobercový extraktor/tepovač** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **69 ks** |
| **Výkon** | Min. 1,4 kW |  | N/A |
| **Výkon čerpadla** | Min. 0,04 kW |  | N/A |
| **Prietok vzduchu** | Min. 50 l/s |  | N/A |
| **Objem nádoby na čistú/špinavú vodu** | Min. 4/4 l |  | N/A |
| **Použitie** | Mokro-suchý vysávač | N/A |  |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | hadica na tepovanie a extrakciu s držadlom, trubice na tepovanie a extrakciu,  tepovacia hubica s násadou na tvrdé plochy, štrbinová hubica,  hubica na čalúnenie,  papierové filtračné vrecko,  plochý skladaný filter a čistič kobercov  Systém s 2 nádržami (čistá voda a špinavá voda) | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 33 - Vysávač profesionálny** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **112 ks** |
| **Objem nádoby** | Min. 30 l |  | N/A |
| **Spotreba prúdu** | Min. 1,3 kW |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | - Sacia hadica - Flexibilná sacia hadica - Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou - Plochý skladaný filter, vo vyberateľnej filtračnej kazete - Štrbinová hubica - Filtračné vrecko z netkanej textílie,  - Funkcia vyfukovania - Čistenie filtra - Vypúšťacia skrutka - Adaptér pre pripojenie elektronáradia - Automatické zapínanie a vypínanie | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 34 - Vysávač priemyselný** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **87 ks** |
| **Použitie** | Mokro-suchý vysávač | N/A |  |
| **Spotreba prúdu** | Min. 1,2 kW |  | N/A |
| **Objem nádoby** | Min. 20 l |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | - Hubica na podlahu - Kefová vložka - Gumová hubicová vložka - Štrbinová hubica - 2 x extrakčné rúry - Extrakčný adaptér - Papierové filtračné vrecko - Filter - Predradený filter  - Funkcia fúkania  - Odtokový ventil  - Aantistatický systém  - Vypúšťací ventil | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 35 - Vysávač bezvreckový** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **95 ks** |
| **Energetická trieda** | Min. A |  | N/A |
| **Výkon** | Min. 0,7 kW |  | N/A |
| **Kapacita prachovej nádoby** | Min. 0,9 l – max. 4 l |  | N/A |
| **Filter** | HEPA 12 | N/A |  |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | - Podlahová trubica - Prachová kefa/štetec na nábytok - Štrbinová hubica - Hubica na tvrdé podlahy | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 36 - Stropný ohrievač** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **60 ks** |
| **Napájanie** | Min. 230 V |  | N/A |
| **Výkonnostná úroveň** | Min. 1500 W |  | N/A |
| **Priemer vyhrievacieho telesa** | Min. 40 cm |  | N/A |
| **Ochrana** | IP34 alebo IP54 |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Oceľová konštrukcia, min. dva výkonnostné stupne | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 37 - Klimatizačné zariadenie 2,5 kW** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **185 ks** |
| **Energetická trieda** | Min. A |  | N/A |
| **Výkon chladenia** | Min. 2,5 kW |  | N/A |
| **Chladivo** | R32 alebo R410A |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Vonkajšiu a vnútornú jednotku, diaľkový ovládač | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 38 - Klimatizačné zariadenie 3,5 kW** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **209 ks** |
| **Energetická trieda** | min. A |  | N/A |
| **Výkon chladenia** | Min. 3,5 kW |  | N/A |
| **Chladivo** | R32 alebo R410A |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Vonkajšiu a vnútornú jednotku, diaľkový ovládač | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 39 - Klimatizačné zariadenie 5 kW** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **80 ks** |
| **Energetická trieda** | min. A |  | N/A |
| **Výkon chladenia** | Min. 5 kW |  | N/A |
| **Chladivo** | R32 alebo R410A |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Vnútornú a vonkajšiu jednotku, diaľkový ovládač | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

**13. Osobitné podmienky plnenia zmluvy**

* Predávajúci musí dodržiavať nasledovné podmienky pri plnení zmluvy a Kupujúci má právo to počas trvania zmluvy kontrolovať:

1. v rámci dodávky tovaru vykonať zber obalového materiálu elektrospotrebičov, t.j. predovšetkým kartónov, fólii a lepeniek a následne zabezpečí ekologickú likvidáciu týchto obalov, a to tak aby boli dodržané povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.