Obstarávateľ: Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre

IČO: 0397482

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Termokamera**

**Opis predmetu zákazky:** Termokamera bude slúžiť na monitorovanie okamžitej teploty rastlinných pletív pri výskume v ovocných výsadbách

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky – typové označenie uveďte pre tie položky, kde je to možné – a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Položka** | **Ks** | **Parametre** |
| **1.** | **Termokamera** | **1** | Prenosná |
|  |  |  | Dotykový LCD displej: áno |
|  |  |  | Veľkosť LCD displeja: 3.5 palca |
|  |  |  | Technológia: kontinuálna IR Fusion |
|  |  |  | Rozlíšenie detektora: min. 120x90 pixelov |
|  |  |  | Rozlíšenie snímky: min. 5 MPix |
|  |  |  | Funkcia bodová teplota: áno |
|  |  |  | Teplotný rozsah: -20 až 150°C |
|  |  |  | Teplotná citlivosť: 60mK |
|  |  |  | Spektrálne pásmo: 8-14 μm |
|  |  |  | Zorné pole: 50x38° |
|  |  |  | Minimálna vzdialenosť zaostrenia: 0,5m |
|  |  |  | WiFi: áno |
|  |  |  | Prenos dát do PC: áno |
|  |  |  | Slot na micro SD kartu: áno |
|  |  |  | Batéria: Li-Ion |
|  |  |  | Prevádzková doba: min. 5 hod. na jedno nabitie |
|  |  |  | Odolnosť: IP54 |

Dodávka zahŕňa: dopravu, spustenie do prevádzky, skúšku, zaškolenie (ak je relevantné).