REKONSTRUKCE WC KD HRADIŠTĚ

Technický popis a postup prací

- vybourání teracové dlažby včetně betonu a vykopání podkladních vrstev včetně betonu do hloubky 30 cm

- zbourání stávajících příček a demontáž stávajících zařizovacích předmětů, odvoz a uložení na skládku

- nový podkladní beton 10 cm s kari sítí 15/15 6 drát se štěrkovou vyrovnávkou

- asfaltová hydroizolace včetně zateplení podlahy polystyrenem 10 cm

- nové rozvody kanalizace včetně ležaté a rozvody vody s uzávěrem vody, bojler 20L

- nové rozvody elektroinstalace včetně rozvadeče, nový přívodní kabel (veden v lištách) z hlavního rozvadeče

- nové VZT potrubí včetně ventilátorů – vyvedeno na střechu, úprava odvětrání kanalizace, odvod kondenzátu

- nové příčky a překlady z pórobetonových tvárnic 10 a 15 cm do stropu včetně lepidla s perlinkou

- betonová mazanina 8 cm včetně dilatace

- nové štukové omítky na stávající zeď a nové zdi nebo předstěny nad obkladem

- nové SDK předstěny na stávající zdi včetně zateplení 75 mm

- keramické obklady do výšky 2,1 M včetně tekuté hydroizolace a lišt, silikony v barvě spárovacích hmot

- keramické dlažby včetně tekuté hydroizolace

- nové ocelové zárubně včetně nátěru, dveřní křídla plné (výplň DPD) povrch laminát včetně kování a označení dveří Muži / Ženy

- SDK podhled včetně zateplení 15 cm

- kompletní malby omítek a SDK a penetrace

- nové zařizovací předměty včetně doplňků viz samostatná příloha

- nová LED světla do SDK podhledu včetně kompletní elektroinstalace a rozvadeče

- nové olejové elektrické radiátory 2KS

- likvidace a odvoz suti, přesun hmot, zařízení staveniště, ostatní nespecifikované práce, VRN

POZN.: veškeré práce obsahují dodávku + montáž včetně přesunu a popřípadě likvidace

**Příklady výrobků a materiálů: níže a viz příloha**

Olejový radiátor 1000 W 58x58x8cm bílý hliníkový elektrický například IQ Line Touch ALM