Vysvetlenie žiadosť o nápravu

**UPRESNENIE pre časť „A“**

V časti dokumenty boli nahraté nové súbory T\_SPRAVA\_UK\_2124a\_14.3.23 - v ktorom je v bode 3 upresnený pracovný spád a T\_SPRAVA\_VZT\_2124D\_14.3.23 v bode 4 zar.1 VZT systém č.1 a č.2 podrobnejšie vyšpecifikovaný filter (špecifikácia je zaznamenaná aj vo výkaze výmer VZT\_slepý\_VV\_oprava\_14.3.23). **Zmeny sú vyznačené žltou farbou**.

Dňa 12.3.2023 o 17:16:17 hod, obdržal verejný obstarávateľ žiadosť o vysvetlenie

**Otázka č. 12**

1. Identifikovali sme nesúlad medzi VV a PD a to v nasledovných položkách:
   1. Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 293 | K | 76666211Di11 | Di11 D+M vnutorné dvere jednokrídlové, otočné, 1000x1970mm, voštinová výplň, plné s poldrážkou , ocelová zárubeň, bez prahu, kovanie | ks | 1,000 |
| 234 | K | 76761210OK02 | OK02 D+M hliníkové okno dvojkrídlové, fix 2400x1600mm, izolačné sklo, Uw=max 0,85 W/m2K, PO EI 45/D1, obojstranné obvodové HI pásky, vonk. parapet elox hliník | ks | 1,000 |
| 236 | K | 76764111DE02 | De02 D+M vonkajšie dvere dvojkrídlové hliníkové otočné celopresklené, 2400x2650= 900x2650 kridlo+ 1500x2650 fix mm, obojstranná HI páska,Uw= max0,85 W/m2K, bez prahu, , kovanie | ks | 1,000 |
| 237 | K | 76764111DE03 | De03 D+M vonkajšie dvere trojkrídlové hliníkové otočné celopresklené, 2400x2650= 1800x2650 2- kridlo+ 600x2650 fix mm, obojstranná HI páska,Uw= max0,85 W/m2K, bez prahu, , kovanie | ks | 1,000 |
| 292 | K | 76764111DE04 | De04 D+M vonkajšie dvere dvojkrídlové hliníkové otočné celopresklené, 2500x2450 mm, obojstranná HI páska,Uw= max0,85 W/m2K, bez prahu, , kovanie | ks | 1,000 |

Dané položky sa nenachádzajú v PD „A4 1 Rekonštrukcia PNPP výpis okien a dverí“. Žiadame

o doplnenie PD pre dané položky

* 1. Vo výkaze výmer sa nachádza položka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | K | 76666211Di03 | Di03 D+M vnutorné dvere jednokrídlové, otočné, 700x1970mm, voštinová výplň, plné s poldrážkou , ocelová zárubeň, bez prahu, kovanie | ks | 4,000 |

Podľa výkazu výmer má byť počet 4ks. V PD „A4 1 Rekonštrukcia PNPP výpis okien a dverí“ sa však pre danú položku uvádza počet 3ks. Žiadame o zosúladenie VV a PD, teda ktorý počet je správny a o poskytnutie opraveného VV alebo PD.

* 1. Vo výkaze výmer sa nachádza položka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 | K | 76666211Di05 | Di05 D+M vnutorné dvere jednokrídlové, otočné, 1100x1970mm, celopresklené, hliníkový profil ,PO EI30/D3-C, bez prahu, kovanie | ks | 1,000 |

Podľa výkazu výmer má byť daná položka požiarne hliníkové dvere. Podľa PD „A4 1 Rekonštrukcia PNPP výpis okien a dverí“ má byť však daná položka ako štandardné drevené dvere. Žiadame o zosúladenie VV a PD, teda čo je správne a o poskytnutie opraveného VV alebo PD.

* 1. Vo výkaze výmer sa nachádza položka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 | K | 76666211Di08 | Di08 D+M vnutorné dvere dvojkrídlové, otočné, 1450x1970mm, voštinová výplň, plné s poldrážkou , ocelová zárubeň, bez prahu, kovanie | ks | 2,000 |

d1) Podľa výkazu výmer má byť daná položka ako štandardné drevené dvere. Podľa PD „A4 1 Rekonštrukcia PNPP výpis okien a dverí“ má byť však daná položka ako požiarne hliníkové dvere. Žiadame o zosúladenie VV a PD, teda čo je správne a o poskytnutie opraveného VV alebo PD.

d2) Podľa výkazu výmer má byť počet 2ks. V PD „A4 1 Rekonštrukcia PNPP výpis okien a dverí“ sa však pre danú položku uvádza počet 1ks. Žiadame o zosúladenie VV a PD, teda ktorý počet je správny

a o poskytnutie opraveného VV alebo PD.

* 1. Vo výkaze výmer sa nachádza položka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 227 | K | 76666211Di09 | Di09 D+M vnutorné dvere dvojkrídlové, otočné, 1400x1970mm, celopresklené, hliníkový profil ,PO EI30/D3-C, bez prahu, kovanie | ks | 2,000 |

Podľa výkazu výmer má byť počet 2ks. V PD „A4 1 Rekonštrukcia PNPP výpis okien a dverí“ sa však pre danú položku uvádza počet 1ks. Žiadame o zosúladenie VV a PD, teda ktorý počet je správny a o poskytnutie opraveného VV alebo PD

**Odpoveď č.12**

Platí to čo je uvedené vo výkaze výmer. V záložke dokumenty bol nahratý nový súbor A4 1 Rekonštrukcia PNPP výpis okien a dverí\_oprava 14.3.23, ktorý je zosúladený s VV.

**Otázka č. 13**

Vo výkaze výmer „ELI slepý VV“ sa nachádzajú nasledovné položky:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4* | *M* | *4300000355* | *Svorka krabicová 5x2,5 mm2, WAGO 2273-205* | *bal.* | *60,000* |
| *5* | *M* | *4300000345* | *Svorka krabicová 3x2,5 mm2, WAGO 2273-203* | *bal.* | *50,000* |

Dané položky majú mernú jednotku „bal.“ (t.z. balenie). Nakoľko z daného popisu to nie je zrejmé, žiadame o stanovenie veľkosti balenie, teda koľko svoriek má obsahovať jedno balenie (50kusov? 100kusov?).

Alebo je daná merná jednotka nesprávna a má byť po správnosti merná jednotka „ks“ (t.z. kus)

**Odpoveď č.13**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4* | *M* | *4300000355* | *Svorka krabicová 5x2,5 mm2, WAGO 2273-205* | *bal.* ***/10ks*** | *60,000* |
| *5* | *M* | *4300000345* | *Svorka krabicová 3x2,5 mm2, WAGO 2273-203* | *bal.* ***/20ks*** | *50,000* |