**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***ŤAHANÝ POSTREKOVAČ*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Názov: BIO INOVÁCIE, s.r.o.  Sídlo: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava  IČO: 17 081 751 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované min. parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie:** | |
| p.č. | ***Položka, min. parameter*** |
| 1. | ***ŤAHANÝ POSTREKOVAČ*** na precíznu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín:  - Pracovný záber ramien 36 metrov (18/36 m)  - Objem nádrže na postrek 12000 litrov  - Počet a rozdelenie sekcií 18 sekcií  - Výkon čerpadla 500 l/min  - Rozchod kolies 2250 mm  - Nádrž na čistú vodu objem 500 litrov  - Pneumatiky 520/85 R42  - Tandemový podvozok s pneumatickým odpružením a zadnou riaditeľnou nápravou  - Pevné oje s tlmením vibrácii a okom  - Dvojokruhové pneumatické brzdy  - Mechanicky ovládaná oporná noha  - Bezpečnostná nádrž GFK s objemom 12000 litrov  - Nádrž na čistú vodu 500 litrov  - Priame mechanické zobrazenie úrovne objemu kvapaliny  - Hydraulické sklápanie ramien a regulácia výšky  - Horizontálne a vertikálne tlmenie ramena  - Odpruženie ramena pružinami  - Integrovaná ochrana proti nárazu  - 50% hliníka pre nižšiu hmotnosť a väčšiu stabilitu  - Elektropneumatická kompenzácia svahu  - Dvoj-pozičný držiak postrekových dýz, vrátane jednej súpravy vstrekovacích dýz POM  - Elektropneumatické riadenie tlaku  - Hadica trysky 1/2 ʻʻ V2A, vzdialenosť držiakov dýz 50 cm  - Piestové membránové čerpadlo s výkonom 500 l/min  - 4 cestný sací ventil a 4 cestný programový ventil v tlakovom rozsahu  - Filtrovanie kvapaliny pomocou veľkého sacieho a tlakového filtra s automatickým pneumatickým vypínaním preplachu  - 15 l nádoba na umývanie rúk  - 60 l indukčný zásobník so sacím injektorom  - Pohyblivá 60 l primiešavacia nádržka s prstencovým preplachovaním, Tlačnými dýzami, dýzou na čistenie nádoby  - Povinné osvetlenie na premávku po pozemných komunikáciách  - Maják LED (E15LED)  - ISOBUS terminál HD  - GPS prijímač  - 72 ks štvorpozičný držiak trysiek s pneumatickými ovládaním  - Naklápanie ramien vrátane hydraulického regulačného ventilu  - Digitálny ukazovateľ stavu naplnenia a ovl.  - Aktívne plne-automatické ovládanie ramien  - 4 US senzory  - Paralelné sledovanie stopy  - Automatické spínanie sekcii  - Ovládanie pre variabilné riadenie aplikačného množstva pomocou 2 pozičných držiakov  - výpočet rozdielnej dávky postreku v krivkách  - systém automatického plnenia  - Elektronicky riadené rotačné miešadlo a čistiaca jednotka  - LED osvetlenie ramien pomocou 4ks LED reflektorov  - Striekacia pištoľ v indukčnom centre  - 3ʻʻ externé plniace pripojenie s Camlock, ventilom a filtrom  - Riadené oje s hydraulickým ventilom a rozvodom  - Plno automatické riadenie oja pre terminál ISOBUS + gyroskop + uhlový senzor + snímač sklonu a proporcionálny ventil  - Osvetlenie indukčného centra  - Hydraulická oporná noha  - Kamerový systém 2x kamera + displej  - Špeciálne skladanie v bode otáčania |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €**  **za jeden kus**  **bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom**  **v €**  **bez DPH:** |
| ***ŤAHANÝ POSTREKOVAČ*** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** | | | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** | | |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |