Dopřesnění pro dodav. plast. výplní 1.n.p. - chybí sklopné okno uvedené ve výpisu prvků 630 x 1040 mm 2. n.p. - nesouhlasí rozměr ani počet kusů oken - v půdorysu je rozměr 600 x 1300 mm - 2x, ve výpisu je 630 x 1040 mm - 1x

Odpověď - platný rozměr 630x1040mm - počet v 2.np - 2ks ve 3.np - 2ks celkem 4ks

- není specifikováno otevírání respektive použití pákového ovládání u velkého okna, rozměry souhlasí (1860 x 2300 mm) 3. n.p.

Odpověď - pákový ovladač nebude - spodní okna jsou v dosahu .

- není specifikováno otevírání respektive použití pákového ovládání u velkého okna, rozměry souhlasí (1860 x 2300 mm) - nesouhlasí rozměr ani počet kusů oken

Odpověď - pákový ovladač nebude - spodní okna jsou v dosahu .

- v půdorysu je rozměr 600 x 1300 mm - 2x, ve výpisu není žádné okno

Odpověď - nebude

U těch větších oken bychom to navržení respektovali, ale pokud tam má být křídlo s pákovým ovladačem, tak to musí být navrženo jinak.

Odpověď - krajní samostatné okno bude OS.

 Ve fixním díle by mělo být také neprůhledné sklo, tak jak je značeno čerchovaně v těch prostředních křídlech

Odpověď - fixní díl bude obsahovat plnou desku - barva bílá.