Rozpočet 03-1-2 budova č.3-část 1-levá 2.n.p.-WC dívky

Půdorys nový stav -Nové zdivo legenda vyznačené červeně,ale ve výkrese značené modře ?

Odpověď: barva červená či modrá je nová konstrukce (barevné rozlišení z důvodů kontroly finanční- rozděleno na investice a opravy)

-čištění budov zametáním je nedostačující (přesun veškerého materiálu ručně přes veškeré chodby a schodiště)

Odpověď : cena je výhradně na individuálním ocenění provádějící firmy

-chybí vybourání stáv.plast.okna-rámu

Odpověď - nedojde k bourání rámů v m.č. 03-201 , skla budou pouze opatřeny neprůhlednou folií

řešené 2x vyvěšení křídel

Odpověď - 1x vyvěšení křídel pro opatření neprůhledné folie , 1x zpět zavěšení

-u demontáže dveří chybí,že jsou k dalšímu použití

Odpověď - demontované dveře budou nově posouzeny a zlikvidovány

-chybí demontáž kování u dveří k dalšímu použití

Odpověď - demontované kování u dveří budou nově posouzeny a zlikvidovány

tabulka plast.výplní nespecifikuje dokování pákovým ovládáním,ve vv je požadováno s odkazem na pol.6

Odpověď - pákový ovladač bude osazen na OS křídle vedeno na ostění vždy zprava ve výšce do 1500mm - barva bílá - m.č. 03-207, spocifikace je součástí dodávky okna

(ve výkrese pol.6 jsou dveře)-viz díl 767

Odpověď -neplatí.

-doplnit tabulku vnitřních dveří,zárubní,doplnit požadavky na PBŘ,u kterých dveří je požadováno bezpeč.kování?,upřesnit požadavek

Odpověď - Vnitřní dveře bez požadavků na PBŘ, bez požadavků na bezpečnostní kování.

Rozpočet 03-1-1 budova č.3-část 1-levá 1.n.p.-WC chlapci

čištění budov zametáním je nedostačující (přesun veškerého materiálu ručně přes veškeré chodby a schodiště)

Odpověď : cena je výhradně na individuálním ocenění provádějící firmy

díl 767-dokování pákovým uzávěrem-práce bez cpecifikace…. Kde se má řešit?,vv řeší pouze montážviz díl 767

Odpověď - pákový ovladač bude osazen na OS křídle vedeno na ostění vždy zprava ve výšce do 1500mm - barva bílá - m.č. 03-207, spocifikace je součástí dodávky okna

-doplnit tabulku vnitřních dveří,zárubní,doplnit požadavky na PBŘ,u kterých dveří je požadováno bezpeč.kování?,upřesnit požadavek

Odpověď - Vnitřní dveře bez požadavků na PBŘ, bez požadavků na bezpečnostní kování.

Rozpočet 01-2-2 budova č.1-část 2-pravá 2.n.p.-WC chlapci

čištění budov zametáním je nedostačující (přesun veškerého materiálu ručně přes veškeré chodby a schodiště)

Odpověď : cena je výhradně na individuálním ocenění provádějící firmy

díl 767-dokování pákovým uzávěrem-práce bez cpecifikace…. Kde se má řešit?

Odpověď - pákový ovladač bude osazen na OS křídle vedeno na ostění vždy zprava ve výšce do 1500mm - barva bílá - m.č. 03-207, specifikace je součástí dodávky okna

-doplnit tabulku vnitřních dveří,zárubní,doplnit požadavky na PBŘ,u kterých dveří je požadováno bezpeč.kování?,

Odpověď - Vnitřní dveře bez požadavků na PBŘ, bez požadavků na bezpečnostní kování.

upřesnit požadavek - tabulka plast.výplní neodpovídá rozměr ve výkrese nespecifikuje dokování pákovým ovládáním,ve vv je pouze montáž

Odpověď : Rozměr okna platí dle výpisu prvků 630x1040mm -m.č. , dokování pákovým ovládačem je vždy z prava (u pisoárů změna osazení zleva) osazeno na ostění a následně na zdi ve výškce do 1500mm, barva pákovího otevírače bílá, specifikace je součástí dodávky okna

-viz díl 767 Rozpočet 01-2-3 budova č.1-část 2-pravá 3.n.p.-WC chlapci

čištění budov zametáním je nedostačující (přesun veškerého materiálu ručně přes veškeré chodby a schodiště)

Odpověď : cena je výhradně na individuálním ocenění provádějící firmy

díl 767-dokování pákovým uzávěrem-práce bez cpecifikace…. Kde se má řešit?

Odpověď : Rozměr okna platí dle výpisu prvků 630x1040mm -m.č. , dokování pákovým ovládačem je vždy z prava (u pisoárů změna osazení zleva) osazeno na ostění a následně na zdi ve výškce do 1500mm, barva pákovího otevírače bílá, specifikace je součástí dodávky okna

-doplnit tabulku vnitřních dveří,zárubní,doplnit požadavky na PBŘ,u kterých dveří je požadováno bezpeč.kování?,

Odpověď - Vnitřní dveře bez požadavků na PBŘ, bez požadavků na bezpečnostní kování.

upřesnit požadavek - tabulka plast.výplní neodpovídá rozměr ve výkrese nespecifikuje dokování pákovým ovládáním,ve vv je pouze montáž-viz díl 767

Odpověď : Rozměr okna platí dle výpisu prvků 630x1040mm -m.č. , dokování pákovým ovládačem je vždy z prava (u pisoárů změna osazení zleva) osazeno na ostění a následně na zdi ve výškce do 1500mm, barva pákovího otevírače bílá, specifikace je součástí dodávky okna

Rozpočet 03-1-3 budova č.3-část 1-levá 3.n.p.-WC dívky Půdorys nový stav -Nové zdivo legenda vyznačené červeně,ale ve výkrese značené modře ?

Odpověď: barva červená či modrá je nová konstrukce (barevné rozlišení z důvodů kontroly finanční- rozděleno na investice a opravy)

-čištění budov zametáním je nedostačující (přesun veškerého materiálu ručně přes veškeré chodby a schodiště)

Odpověď : cena je výhradně na individuálním ocenění provádějící firmy

chybí vybourání stáv.plast.okna-rámu

Odpověď - nedojde k bourání rámů v m.č. 03-310 , skla budou pouze opatřeny neprůhlednou folií

řešené 2x vyvěšení křídel

Odpověď - 1x vyvěšení křídel pro opatření neprůhledné folie , 1x zpět zavěšení

-u demontáže dveří chybí,že jsou k dalšímu použití -chybí demontáž kování u dveří k dalšímu použití

Odpověď - demontované dveře budou nově posouzeny a zlikvidovány

-tabulka plast.výplní nespecifikuje dokování pákovým ovládáním,

ve vv je požadováno s odkazem na pol.6(ve výkrese pol.6 jsou dveře)

Odpověď -neplatí.

-viz díl 767 -doplnit tabulku vnitřních dveří,zárubní,doplnit požadavky na PBŘ,u kterých dveří je požadováno bezpeč.kování?,upřesnit požadavek

Odpověď - Vnitřní dveře bez požadavků na PBŘ, bez požadavků na bezpečnostní kování.