Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** „Špeciálna sejačka na hustosiate špeciálne plodiny“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STĹPEC 1\*** | **STĹPEC 2\*** | **STĹPEC 3\*** |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **Špeciálna sejačka na hustosiate špeciálne plodiny** | | |
| Pracovný záber | Max. 12 m |  |
| Rám hydraulicky sklopný – prepravná šírka | Max. 3 m |  |
| Ťahaný | Áno |  |
| Počet riadkov | Max. 96 |  |
| Spojenie s traktorom – guľový záves K 80 | Áno |  |
| Vzdialenosť riadkov | Max. 125 mm |  |
| Hydraulicky nastaviteľný prítlak pätiek z kabíny – rozpätie | 40 – 80 kg |  |
| Dvojdiskové pätky s aktívnym prítlakom | Áno |  |
| Kapacita dávky pri 15 km/hod. | Max. 300 kg |  |
| Objem zásobníka – litre | Min. 4800 l |  |
| Plniaca výška | Max. 2,1 m |  |
| Monitorovanie blokovania osiva | Áno |  |
| Kypriče stôp | Áno |  |
| Elektrické vypínanie výsevu (8 sekcií) | Áno |  |
| Vzduchové brzdy | Áno |  |
| Sada na prepravu po cestách, CoC EU | Áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

***\*Pokyny k vyplneniu súladu ponuky s požadovanými parametrami technickej špecifikácie:***

*V stĺpci 1 je uvedený názov požadovaného parametra stroja, ktorý uchádzač uplatňuje v súťaži.*

*V stĺpci 2 je uvedená požadovaná hodnota stroja alebo požiadavku vybavenia stroja daným prvkom výbavy, funkcie, technickým rozmerom a pod.*

***Stĺpec 3 je určený pre vyplnenie uchádzačom****. Jednotlivé riadky stĺpca 3 sa vyplňujú nasledovne: tam, kde je požadovaný parameter určený číselnou hodnotou uvedenou v stĺpci 2, uchádzač vyplní číselnú hodnotu ním ponúkaného stroja. Ak je v stĺpci 2 uvedené slovne ÁNO, tak vyplní uchádzač rovnako slovne, či je daný parameter stroja splnený.*