Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** Tanierový diskový podmietač

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stĺpec1\*** | **Stĺpec 2\*** | **Stĺpec 3\*** |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **Tanierový diskový podmietač** | | |
| Pracovný záber | Max. 8 m |  |
| Prepravná šírka | Max. 3 m |  |
| Ťahaný stroj | Áno |  |
| Dve sekcie zubových tanierov | Min. 60 ks tanierov |  |
| Taniere uložené na silentblokoch | Áno |  |
| Priemer tanierov | Max. 600 mm |  |
| Hrúbka tanierov | Min. 6,00 mm |  |
| Utláčací valec (dvojitý U valec) - priemer | Max. 600 mm |  |
| * hydraulicky sklopný do prepravnej polohy | Áno |  |
| Kolesá nápravy | 550/45 – 22,5 |  |
| Deflektory na pravej aj ľavej strane | Áno |  |
| Hĺbka spracovania - rozpätie | 5 – 12 cm |  |
| Osvetlenie | Áno |  |
| Vzduchové brzdy | Áno |  |
| Pracovná rýchlosť | Do 14 km/h |  |
| Hmotnosť stroja | Do 6880 kg |  |
| Pripojenie k traktoru – oko s priemerom | 71 mm |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

***\* Pokyny k vyplneniu súladu ponuky s požadovanými parametrami technickej špecifikácie:***

*V stĺpci 1 je uvedený názov požadovaného parametra stroja, ktorý uchádzač uplatňuje v súťaži.*

*V stĺpci 2 je uvedená požadovaná hodnota stroja alebo požiadavku vybavenia stroja daným prvkom výbavy, funkcie, technickým rozmerom a pod.*

***Stĺpec 3 je určený pre vyplnenie uchádzačom****. Jednotlivé riadky stĺpca 3 sa vyplňujú nasledovne: tam, kde je požadovaný parameter určený číselnou hodnotou uvedenou v stĺpci 2, uchádzač vyplní číselnú hodnotu ním ponúkaného stroja. Ak je v stĺpci 2 uvedené slovne ÁNO, tak vyplní uchádzač rovnako slovne, či je daný parameter stroja splnený.*