Oprava nátěru střechy v interiéru - Zimní stadión

Technický popis a postup prací

- přípravné práce zakrytí ledové plochy a ostatních povrchů

- přistavení plošiny na ledovou plochu

- montáž lešení v prostoru sedaček

- oškrábání nebo mechanické obroušení nedržícího nátěru

- narušení podkladu čpavkovou vodou

- umytí od čpavku a odmaštění

- neutralizace povrchu

- nanášení 1 vrstvy základního nátěru

- nanášení 1 vrstvy vrchního nátěru

- demontáž lešení a odvoz plošiny

- úklid