**Príloha č. 1B – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obstarávateľ:** | Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín |
| **Sídlo:** | Šterusy 199, 922 03 Šterusy |
| **IČO:** | 00207934 |
| **Názov projektu a kód ŽoNFP[[1]](#footnote-1)** | Investície do vybavenia v chove dojníc PVOD Kočín |
| **Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami** | + 421 905 455 003, [pvodkocin199@gmail.com](mailto:pvodkocin199@gmail.com) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky** | Gumená podlaha do dojárne a do vyčkávacieho priestoru |

**Potenciálny dodávateľ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |

**1.)Gumená podlaha do dojárne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Splnenie požiadavky / hodnoty**  spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) /  skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu |
| robustná s trvalou mäkkosťou garantovanou po dobu min. 5 rokov | *spĺňa/nespĺňa* |
| dobré protišmykové vlastnosti | *spĺňa/nespĺňa* |
| šetrná voči kĺbom kráv | *spĺňa/nespĺňa* |
| spodný štupľovaný profil | *spĺňa/nespĺňa* |
| celková hrúbka rohože min. 24 mm | *spĺňa/nespĺňa* |
| Celková potrebná plocha na pokrytie: min. 160 m2 | *spĺňa/nespĺňa* |
| rozmer stojísk a odchodového priestoru: š/6,35 m x d/12,6 m x 2 strany dojárne = 160 m2 | *spĺňa/nespĺňa* |
| zarovnané okraje na zníženie prácnosti pri pokládke a minimalizáciu odpadu | *spĺňa/nespĺňa* |
| vrátane inštalačného materiálu | *spĺňa/nespĺňa* |
| vrátane montáže v noci, aby sa predišlo obmedzeniu prevádzky | *spĺňa/nespĺňa* |
| Vrátane dopravy | *spĺňa/nespĺňa* |

1. **Gumená podlaha do vyčkávacieho priestoru**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Splnenie požiadavky / hodnoty**  spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) /  skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu |
| robustná s garanciou zachovania svojich vlastností po dobu min. 5 rokov | *spĺňa/nespĺňa* |
| dobré protišmykové vlastnosti | *spĺňa/nespĺňa* |
| s obsahom minerálov v povrchovej vrstve na obrusovanie paznechtov | *spĺňa/nespĺňa* |
| spodný štupľovaný profil | *spĺňa/nespĺňa* |
| celková hrúbka rohože min. 24 mm | *spĺňa/nespĺňa* |
| celková potrebná plocha na pokrytie: min. 275,10 m2 | *spĺňa/nespĺňa* |
| rozmer vyčkávacieho priestoru: š/14 m x d/19,65 m | *spĺňa/nespĺňa* |
| zarovnané okraje na zníženie prácnosti pri pokládke a minimalizáciu odpadu | *spĺňa/nespĺňa* |
| vrátane inštalačného materiálu | *spĺňa/nespĺňa* |
| vrátane montáže v noci, aby sa predišlo obmedzeniu prevádzky | *spĺňa/nespĺňa* |
| Vrátane dopravy | *spĺňa/nespĺňa* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH v EUR:** |  |
| **Sadzba DPH v %** |  |
| **Hodnota DPH v EUR:** |  |

*Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.*

*Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy*

*Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:*

*Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:*

*Miesto a dátum podpisu:*

1. [↑](#footnote-ref-1)