**Pneumatická sejačka 1 KS**

**Technický opis**

|  |  |
| --- | --- |
| Pracovná šírka (m) | 6 |
| Prepravná výška (m) | max. 3,55 |
| Dvojitý zásobník | áno |
| Obsah dvojitého zásobníka (l) | min. 4000 |
| Plniaca výška dvojitého zásobníka (m) | max. 3,30 |
| Prítlak výsevných diskov (kg) | min. 100 |
| Vzdialenosť riadkov (cm) | min. 16,6 |
| Zmena prítlaku diskov prostredníctvom terminálu | áno |
| Hrot výsevných diskov z tvrdeného kovu | áno |
| Pneumatická brzdová sústava | áno |
| Selektívne hadicové prepojenie vpredu/vzadu | áno |
| Počet rozdeľovacích veží (ks) | min. 2 |
| LED pracovné svetlá | áno |
| Prídavné závažie vpredu min. 700 kg | áno |
| Prídavné závažie vzadu min. 700 kg | áno |
| Kontrola toku osiva | áno |
| Senzory toku osiva (ks) | min. 36 |
| Diely pre schválenie pre cestnú prepravu | áno |