### Příloha č. 8 Zadávací dokumentace

## Specifikace předmětu část 2 - Elektronická úřední deska, napojení desky na eSSL

Tato část zakázky se sestává z komplexní dodávky, implementace a technické podpory elektronické úřední desky, napojené na elektronickou spisovou službu úřadu ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

**Současný stav**

V době zadání zadavatel disponuje spisovou službou EZOP. Popis API rozhraní současné elektronické spisové služby EZOP je v příloze P12 - Popis Webových služeb EZOP.pdf.

## Požadované řešení:

Řešení Digitální elektronické úřední desky umožní vyvěšovat digitální dokumenty na portálu organizace a zpřístupňovat je občanům na webových stránkách města formou informačního panelu.

Dokumenty na úřední desce jsou pro přehlednost rozděleny do logicky uspořádaných složek.

Ke správě dokumentů bude sloužit oddělená aplikace pro administraci úřední desky, která dovolí oprávněným uživatelům v závislosti na parametrizaci aplikace schvalování požadavků na vyvěšení dokumentů přicházejících ze spisové služby, nastavování data vyvěšení a stažení dokumentu, změnu zařazení dokumentu do vybraného tématu a správu informací týkajících se vyvěšeného dokumentu.

Použitý software bude propojen se spisovou službou a bude automaticky načítat její dokumenty určené ke zveřejnění. Požadováno je propojeni na spisovou službu formou API rozhraní nebo pomoci národního standardu.elektronických spisových služeb (NSESS). Dokumenty budou po načtení dostupné i offline.

Umístění elektronické úřední desky bude před budovou úřad v sídle zadavatele, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod.

Cenová kalkulace bude zahrnovat i úpravu a návrh designu podle design manuálu města.

Venkovní info kiosek/ digitální úřední deska

* Antivandal provedení ochranného boxu z ocelového plechu
* LCD dotykový panel
* Dotykové uživatelské rozhraní digitální úřední desky – uspořádání, kategorizace a detail dokumentů
* Zobrazování různých formátů: PDF, obrázků, videí atd.

**Požadované parametry:**

*Tabulka č.1 – Požadované technické parametry dodávky e-Desky*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hardware** | | |
| **Požadavek** | **Splňeno** | |
| Provedení displeje: 46“ nebo větší | ANO/NE | |
| Rozlišení FullHD 1920x1080 nebo lepší | ANO/NE | |
| Svítivost: Vysoce svítivé - 2500 cd/m2 | ANO/NE | |
| Rozhraní LAN min. 100Mbit | ANO/NE | |
| Bezpečnostní sklo, stupeň krytí IP 65 nebo vyšší | ANO/NE | |
| Provozní teploty: Min. -25o - +50oC | ANO/NE | |
| Proudový chránič, termoregulace,  záložní zdroj UPS s výdrží provozu min 30 min. | ANO/NE | |
| možnost vyhledávat dokumenty, zobrazit detaily dokumentu, možnost zvětšení a zmenšení zobrazeného dokumentu | ANO/NE | |
| Možnost filtrování fulltextové vyhledávání ve vyvěšených dokumentech. | ANO/NE | |
| Přehledné ovládání přizpůsobené osobám se zrakovým postižením, dotekové ovládání po celé ploše obrazovky | ANO/NE | |
| Přehledné ovládání přizpůsobené osobám se zrakovým postižením, dotekové ovládání po celé ploše obrazovky | ANO/NE | |
| Podporované formáty: Minimálně, Word, Excel, PDF | ANO/NE | |
| Podporované obrázkové formáty (PNG, JPEG, JPEG 2000, BMP…), html stránky, podpora přehrávání běžných video formátu | ANO/NE | |
| Podpora energeticky úsporného režimu | ANO/NE | |
| Demontáž původních vývěsných ploch (6 výkladců) | ANO/NE | |
| Stavební práce: betonový základ, úpravy rozvodů – napojení přívodů napájení a sítě na stávající rozvody v délce cca 30m, průrazem přes plášť budovy (tloušťka zdi cca 1m) | ANO/NE | |
| Název a typ dodávaného zařízení, katalogový list  Lze doplnit jako přílohu.  Doplní dodavatel | | |
| **Software** | | |
| **Požadavek** | | **Splněno** |
| Propojení na spisovou službu formou API rozhraní nebo pomocí národního standardu spisových služeb (NSESS). | | ANO/NE |
| Úprava a návrh designu podle design manuálu města | | ANO/NE |
| Kioskový internetový prohlížeč: Zabezpečený internetový prohlížeč s podporou záložek. Ovládání je zajištěno hardwarovou nebo virtuální klávesnicí. | | ANO/NE |
| Modul digitální úřední desky, který umožňuje zobrazení elektronické úřední desky jak z webové prezentace města, tak i ze spisové služby. | | ANO/NE |
| Grafika úvodní obrazovky optimalizována pro dotykové ovládání a přehledné vedení uživatele k obsahu, který se mu nabízí. | | ANO/NE |
| Možnost použití virtuální klávesnice. S podporou více jazykových mutací. | | ANO/NE |
| Možnost omezení přístupu pouze na povolené internetové stránky (whitelist), zákaz stahování souborů z webových stránek. | | ANO/NE |
| Možnost vzdáleně Infokiosek vypínat, nastavovat jeho automatické zapnutí a vypnutí, vzdáleně restartovat a monitorovat jeho provozní stav. Možnost v době, kdy s kioskem nikdo aktivně nepracuje, spustit na obrazovce tzv. dynamický spořič, který je schopen přehrávat širokou škálu digitálních médií, jako jsou obrázky, videa, audio, web, PDF, PowerPoint, stream.  Přehled podporovaných všech běžných médií:  obrázky, videa, animace, webové stránky, stream, powerpoint, pdf | | ANO/NE |
| Lokální ukládání přehrávaného obsahu (v případě napojení na spisovou službu). | | ANO/NE |
| Součástí dodávky jsou veškeré potřebné licence potřebné k provedení propojeni se spisovou službou a licence použitých nástrojů a operačního systému | | ANO/NE |
| Součástí dodávky je instalace, konfigurace, nastavení a základní školení v místě sídla zadavatele. | | ANO/NE |
| Název, popis a verze dodávaného software, katalogový list  Lze doplnit jako přílohu.  Doplní dodavatel | |  |

*Sloupec „Splněno“ může nabývat pouze hodnot ANO nebo NE. Hodnota jiná než ANO znamená nesplnění zadávacích podmínek a vyřazení nabídky dodavatele. Na konci tabulky uvede přesný název a verzi dodávaného řešení.*