**Identifikácia projektu – Zákazky / Obstarávateľa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo opatrenia** | 4 – Investície do hmotného majetku |
| **Číslo podopatrenia** | 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov |
| **Číslo výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok** | 52/PRV/2022 – Aktualizácia č. 4 |
| **Názov zákazky:** | **Zlepšenie životných podmienok ustajnených zvierat na farme VARGAEŠTOK, s.r.o.** |
| **Predmet zákazky:** | **Šmykom riadený kolesový nakladač s PRÍSLUŠENSTVOM** |
| **Zadávateľ/ Obstarávateľ:** | Názov: VARGAEŠTOK, s.r.o.  Sídlo: SNP 457, 076 03 Hraň  IČO: 52198138  Register: Mestský súd Košice, Oddiel: Sro, Vložka: 45596/V  Zastúpenie: Ing. Edita Vargaeštoková |

**Identifikácia uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Sídlo uchádzača/adresa podnikania:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon):** | /vyplní uchádzač/ |

**PLNENIE ŠPECIFIKÁCIE, POŽADOVANÝCH PARAMETROV A VLASTNOSTÍ**

**Predmet zákazky: Šmykom riadený kolesový nakladač s PRÍSLUŠENSTVOM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná špecifikácia a technické parametre / vlastnosti:** | **Merná jednotka** | **Požadované vlastnosti / hodnota** | **Ponúkaná hodnota parametra: uchádzač uvedie ÁNO/ NIE, príp. skutočnú hodnotu** |
| Motor – počet válcov **Min.** | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ |
| Motor – výkon pri 2600 ot/min | kW | 50-60 | /vyplní uchádzač/ |
| Užitočná nosnosť (prevádzková kapacita) | kg | 900-1100 | /vyplní uchádzač/ |
| Výška nakladača **Max** | mm | 2200 | /vyplní uchádzač/ |
| Dĺžka nakladača s lopatou **Max** | mm | 3500 | /vyplní uchádzač/ |
| Šírka nakladača s lopatou **Max** | mm | 1900 | /vyplní uchádzač/ |
| Prevádzková hmotnosť | kg | 3000-3350 | /vyplní uchádzač/ |
| Počet rýchlostí: | - | 2 | /vyplní uchádzač/ |
| Dosah **min** | mm | 775 | /vyplní uchádzač/ |
| Výška po otočný čap lopaty **min.** | mm | 3000 | /vyplní uchádzač/ |
| Druh ovládania: elektrické/hydraulické (Joystick) | - | Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Riadenie – prekĺzovaním kolies | - | Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Výkon čerpadla s možnosťou vysokého prietoku **min.** | l/min | 100 | /vyplní uchádzač/ |
| Konštrukcia proti prevráteniu (ROPS) | - | Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Ochranná konštrukcia proti padajúcim objektom (FOPS) | - | Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Klimatizácia / Kúrenie | - | Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Paletizačné vidlice | - | Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Vidlice na balíky sena/slamy (Ihly/Špice) | - | Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Adaptér na maštaľný hnoj s hydraulickým pridržiavačom (tzv. krokodílie kliešte) | - | Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Dodanie na adresu žiadateľa | - | Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Záruka 24 mesiacov | - | Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Záručný a pozáručný servis | - | Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Zaškolenie | - | Áno | /vyplní uchádzač/ |

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €**  **za jeden kus bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom**  **v € bez DPH:** |
| Šmykom riadený kolesový nakladač s príslušenstvom | /vyplní uchádzač/ | 1 | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie - /vyplní uchádzač/  Výrobca: - /vyplní uchádzač/ | | | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** | | | /vyplní uchádzač/ |

**Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO** - **NIE** (nehodiace sa prečiarknuť)

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| Miesto a dátum vyhotovenia ponuky: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |