Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

**Evakuačná sieť do podvesu vrtuľníka**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom tejto zákazky je dodávka 1 ks evakuačnej siete do podvesu vrtuľníka s príslušenstvom.

**Predmet zákazky**

Evakuačná sieť do podvesu vrtuľníka obsahuje minimálne príslušenstvo a to plavákovú súpravu a bezpečnostný systém pre MI-8/MI-17/MI-171 alebo ekvivalent. Požadovaný materiál je potrebný k doplneniu materiálno technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky pre zásahovú a výcvikovú činnosť.

**Predmet zákazky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.Č.** | **Názov kontajnera** | **Množstvo** |
| 1. | Evakuačná sieť - súprava | 1 |
| 2. | Plavák - súprava | 2 |
| 3. | Sekundárny bezpečnostný systém - súprava | 1 |

**Minimálne technické parametre predmetu zákazky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia** | **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Vlastný návrh plnenia)** |
| 1. **Evakuačná sieť (súprava)** |  |
| * platforma (základ) musí obsahovať: * rameno 5x * sieť 5x * lanová sonda 1x * slučkový popruh stožiara 1x * upínací popruh 1x * bezpečnostné pásy * taška na evakuačnú sieť * strmeň s poistným čapom * 25 m lano * taška na lano * brzda * ochranná pätka * transportný a skladovací box |  |
| Požadované minimálne technické parametre, funkcionality: |  |
| 1. materiálové vyhotovenie evakuačnej siete: kovová konštrukcia, 2. materiál evakuačnej siete: syntetický vode odolný, 3. možnosť použitia evakuačnej siete: za dažďa a sneženia, 4. závesný hák:  * vhodný na upevnenie nosného lana ku konštrukcií evakuačnej siete, * vhodný na zavesenie bremena na lano v podvese vrtuľníka.  1. lano: vhodné na upevnenie bremena do podvesu vrtuľníka, 2. vlastnosti lana: pletené, viac prameňové, nekrútivé, 3. závesný hák musí spĺňať normu: žeriavy a zdvíhadlá, jednoduché a dvojité kované háky - STN 27 1900 alebo ekvivalent. |  |
| 1. **Plavák - súprava** |  |
| Požadované minimálne technické parametre, funkcionality: |  |
| 1. pripevnenie k evakuačnej sieti, 2. zabezpečenie nepotopenia evakuačnej siete pri položení na vodnú hladinu (bez osôb), 3. súprava pozostávajúca z plavákového zväzku, ktorý by mal byť obopnutý okolo stožiara a vypĺňa medzeru medzi golierom a stožiarom plošiny, 4. súprava pozostávajúca z golieru a s piatimi plavákmi umiestnenými pred každou časťou siete. |  |
| 1. **Sekundárny bezpečnostný systém pre MI-8 / MI-17 / MI-171 alebo ekvivalent** |  |
| Požadované minimálne technické parametre, funkcionality: |  |
| 1. ľahký, 2. jednoduchá inštalácia, 3. súprava pozostávajúca z 3-okého rýchloupínacieho popruhu a pevného popruhu. |  |

**Záruka**

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov na všetky komponenty. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.

***Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri plnení zmluvy****:*

Súčasťou dodávky predmetu zákazky musí byť:

1. Užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie, spôsob skladovania, používania, čistenia, údržby, nastavovania a dezinfekcie). Ďalej uvedenie vhodných prostriedkov na čistenie, údržbu a dezinfekciu, odporúčané výrobcom a nesmú mať žiadny nepriaznivý účinok na požadovaný tovar alebo na používateľa.
2. Osvedčenie o zhode a konfigurácii vydané výrobcom alebo akoukoľvek treťou stranou schválenou výrobcom.   
   V osvedčení o zhode a konfigurácii musí byť uvedené, že dizajn je v súlade s konfiguráciou schválenou medzinárodne uznávaným technickým úradom, či už civilným alebo vojenským a odkazuje na príslušný dokument vydaný tým istým technickým úradom.
3. Osvedčenie o letovej spôsobilosti vydané výrobcom alebo akoukoľvek treťou stranou schválenou výrobcom.   
   Toto osvedčenie o letovej spôsobilosti uvádza úroveň údržby (nové, 1. generálna oprava, 2. generálna oprava), zostávajúcu životnosť pred ďalšou generálnou opravou, podľa predpisov vydaných medzinárodne uznávaným technickým úradom, či už civilným alebo vojenským a odkazuje na príslušný dokument vydaný tým istým technickým úradom.
4. Záručný list vydaný výrobcom. Tento záručný list obsahuje záručné a servisné podmienky. Záručná doba   
   na zariadenie a jeho komponenty je 2 roky po dodaní predmetu zákazky.
5. Jednorazové kvalifikované zaškolenie obsluhy a údržby najviac 9 osôb, v časovom rozsahu stanovenom výrobcom pre správne a bezpečné používanie, ktoré bude prebiehať v mieste plnenia.

Uvedené certifikáty budú obsahovať všetky podrobnosti od subjektu vydávajúceho certifikát a to: číslo dielu a sériové číslo evakuačnej siete, dátum, meno a podpis schválených osôb.

Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).

Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo v českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do slovenského jazyka.

***Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia:***

Uchádzač musí spolu s vlastným návrhom plnenia predložiť elektronicky s využitím elektronického prostriedku JOSEPHINE nasledovné:

1. Certifikát výrobku s označením CE, potvrdzujúcim že výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie nie starší ako 1 rok od dátumu jeho vydania. Pokiaľ je požadovaný certifikát starší ako 1 rok, je nutné priložiť aj ročnú správu o výrobku podľa európskej smernice 89/686/EHS.

**Informácie a požiadavky na predmet zákazky**

Pokiaľ by sa v opise predmetu zákazky nachádzali technické požiadavky, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, tak verejný obstarávateľ dopĺňa takýto odkaz slovami „alebo ekvivalentný“, Uchádzač v takomto prípade vo svojej ponuke môže použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.

**Ďalšie informácie:**

1. Miestom plnenia, t.j. miesto dodania predmetu zákazky bude:

Hasičský a  záchranný útvar hl. mesta Bratislavy, Hasičská stanica v Petržalke (HS5), ul. Ondreja Štefanka 8,   
851 01 Petržalka.

1. Maximálna lehota dodania predmetu zákazky je 12 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy.