Príloha č. 2A

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ**

Zákazka:

**Výzva č. 4 Nákup Cisco switchov a bezdrôtového sprievodcovského systému**

**Obchodné meno uchádzača:** ..............................................................................

**Adresa/sídlo uchádzača:** ..............................................................................

**IČO:** ..............................................................................

1. ***časť - Cisco switche***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka\*** | **Merná**  **jednotka**  **(MJ)** | **Cena za MJ v EUR bez DPH** | **Požadovaný počet MJ** | **Cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH** | |
| ***1. manažovateľný sieťový prepínač 8 + 2 portov - Cisco Catalyst C1000-8T-2G-L***  ***- 8 portov pre pripojenie metalickej kabeláže ukončenej RJ45 koncovkami, podpora rýchlosti 10/100/1000Mbps,***  ***- 2 samostatné porty pre pripojenie SingleMode alebo MultiMode optickej kabeláže prostredníctvom SFP modulov, alebo twin-axial kabeláže, podpora rýchlosti 100/1000Mbps***  ***- firmware licencia Cisco LAN Base***  ***- Ďalšie funkcie: plne duplexný režim, podpora 801.1Q VLAN, SpanningTree a RapidSpanningTree protocol, IGMPv3 snooping, 802.1x, QoS, podpora SNMP, management cez telnet a ssh, detekcia pripojeného switchu (neighbor detection), podpora VTP domain***  ***- Napájanie: 1x napájací zdroj 230V + napájací kábel***  ***- Montážna sada do racku 19“ - súčasť dodavky***  ***- 36 mesačná hardware podpora***  ***- Prístup k aktualizáciám firmware a software minimálne po dobu trvania podpory*** | ks |  | 4 |  | |
| ***2. manažovateľný sieťový prepínač 16 + 2 portov - Cisco Catalyst C1000-16T-2G-L – 4 ks***  ***- 16 portov pre pripojenie metalickej kabeláže ukončenej RJ45 koncovkami, podpora rýchlosti 10/100/1000Mbps,***  ***- 2 samostatné porty pre pripojenie SingleMode alebo MultiMode optickej kabeláže prostredníctvom SFP modulov, alebo twin-axial kabeláže, podpora rýchlosti 100/1000Mbps***  ***- firmware licencia Cisco LAN Base***  ***- Ďalšie funkcie: plne duplexný režim, podpora 801.1Q VLAN, SpanningTree a RapidSpanningTree protocol, IGMPv3 snooping, 802.1x, QoS, podpora SNMP, management cez telnet a ssh, detekcia pripojeného switchu (neighbor detection), podpora VTP domain***  ***- Napájanie: 1x napájací zdroj 230V + napájací kábel***  ***- Montážna sada do racku 19“ - súčasť dodavky***  ***- 36 mesačná hardware podpora***  ***- Prístup k aktualizáciám firmware a software minimálne po dobu trvania podpory*** | ks |  | 4 |  | |
| **Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH** | | | | |  | |

*Vysvetlivky:*

\* Položka je bližšie uvedená v opise predmetu zákazky - príloha č. 1. Cena je uvedená na základe vlastných prepočtov, pričom sa zobrali do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu zákazky a do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Uchádzač uvedie cenu s presnosťou na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).

**Platca DPH**: **áno**  / **nie**

*(uchádzač označí správne zaškrtávacie pole)*

V .................................. dňa ....................

...........................................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky