**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky ,,Dodanie a montáž nábytku do pracovne prednostu Gastroenterologickej kliniky v pav. 13 UNM“ je dodanie a montáž nábytku a nábytku na mieru vrátane zamerania priestorov, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, odovzdania návodov na údržbu v slovenskom/českom jazyku, vrátane zabezpečenia záručného servisu a dopravy na miesto určenia a ďalších nákladov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zákazky pre potreby Gastroenterologickej kliniky v pav. 13 UNM. Nábytok a nábytok na mieru tvoria stôl kancelársky s kovovou podnožou, stôl prídavný s kovovou podnožou, kontajner mobilný, konferenčný stolík, kreslo kancelárske, kreslo, trojkreslo, skrinka dvojdverová s nadstavbou s presklenými dvierkami, skrinka dvojdverová s nadstavbou nikovou s policami, vstavaná skriňa s kuchynkou a šatníkom vrátane chladničky, dodávka a montáž kuchynského drezu, batérie a odpadu zabezpečí dodávateľ interiéru.

Nábytok a nábytok na mieru bude používaný denne a je určený pre zdravotnícke zariadenie, teda do prevádzky náročnej na čistotu prostredia a bude ho nutné pravidelne čistiť a dezinfikovať chemickými prípravkami.

Pri položkách kde je odkaz na konkrétnu značku resp. výrobca je možné použiť ekvivalent, ktorý musí spĺňať minimálne požadované parametre určené obchodným názvom výrobku a mať rovnaké alebo lepšie vlastnosti. Podrobné technické parametre predmetu zákazky sú uvedené pod tabuľkou.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technické parametre:**

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

- pri zariadení je možné použiť projektantom navrhované zariadenia, alebo použiť

 alternatívnu náhradu za navrhované zariadenia pri dodržaní technických parametrov

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P.č.*** | ***Číslo prvku*** | ***Názov*** | ***Rozmery(mm)*** | ***Počet/ks*** |
| 1. | A1 | Stôl kancelársky s kovovou podnožou | 2000/800/720 | 1 |
| 2. | A2 | Stôl prídavný s kovovou podnožou | 1300/500/720 | 1 |
| 3. | A3 | Kontajner mobilný | 420/600/600 | 1 |
| 4. | A4 | Konferenčný stolík MODERN LOFT | 1000/600/410 | 1 |
| 5. | B1 | Kreslo kancelárske VIRO, resp. ekvivalent, material: ekokoža, chróm, nosnosť: min. 140 kg | Celková výška 1100-1170 (+-5%), výška sedadla 500-570 (+-5%), hĺbka sedadla 470 (+-5%), šírka sedadla 490 (+-5%), výška operadla 620 (+-5%), výška opierky rúk nad sedadlom 180 (+-5%) | 1 |
| 6. | B2 | Kreslo CUBE ekokoža | 710/730/710 | 2 |
| 7. | B3 | Trojkreslo CUBE ekokoža | 1720/730/710 | 1 |
| 8. | C1 | Skrinka dvojdverová s nadstavbou s presklenými dvierkami | 800/420/1800 | 2 |
| 9. | C2 | Skrinka dvojdverová s nadstavbou nikovou s policami | 800/420/1800 | 1 |
| 10. | Z1 | Vstavaná skriňa s kuchynkou a šatníkom vrátane chladničky, dodávka a montáž kuchynského drezu, batérie a odpadu zabezpečí dodávateľ interiéru | 3000/870/2750 | 1 |

Podrobné technické parametre predmetu zákazky:

PRACOVŇA PREDNOSTU GASTROENTEROLOGICKEJ KLINIKY – LEGENDA MIESTNOSTÍ:



**Por. č. 1 – A1 STÔL PRACOVNÝ KOVOVÁ PODNOŽ 2000x800x720 DOSKA STOLA hr.25 mm S HORIZONTÁLNYMI PRECHODKAMI PR.60 mm OCEĽOVÁ PODNOŽ TVARU T S REKTIFIKÁCIOU A S NOSNÝM RÁMOM S VÝSTUHOU NA VEDENIE KABELÁŽE A KRYCOU ČELNOU DOSKOU UCHYTENOU NA PODNOŽI POD PRACOVNOU DOSKOU – 1 ks**



**Por. č. 2 – A2 STÔL PRÍDAVNÝ KOVOVÁ PODNOŽ 1300x500x720 DOSKA STOLA hr.25 mm S HORIZONTÁLNYMI PRECHODKAMI PR.60 mm OCEĽOVÁ PODNOŽ TVARU T S REKTIFIKÁCIOU A S NOSNÝM RÁMOM S VÝSTUHOU NA VEDENIE KABELÁŽE – 1 ks**

 

**Por. č. 3 – A3 MOBILNÝ UZAMYKATEĽNÝ KONTAJNER 420x600x600 mm S KOVOVOU VÝBAVOU, ZÁSUVKY S DOVIERANÍM – 1 ks**

 

**Por. č. 4 – A4 KONFERENČNÝ STOLÍK MODERN LOFT 1000x600x410 mm NA KOVOVEJ PODNOŽI (ALEBO EKVIVALENT) – 1 ks**

  

**Por. č. 5 – B1 KANCELÁRSKA STOLIČKA KOŽENÁ VIRO ČIERNA NA CHRÓM.PODNOŽI (ALEBO EKVIVALENT) – 1 ks,**

Materiál: ekokoža, chróm

Nosnosť: min. 140 kg,

Rozmery: celková výška 1100 - 1170 mm (+-5%), výška sedadla 500 – 570 mm (+-5%), hĺbka sedadla 470 mm (+-5%), šírka sedadla 490 mm (+-5%), výška operadla 620 mm (+-5%), výška opierky rúk nad sedadlom 180 mm (+-5%)

  

**Por. č. 6 – B2 KRESLO CUBE EKOKOŽA 710x730x710 mm SVETLOHNEDEJ FARBY KOVOVÁ PODNOŽ (ALEBO EKVIVALENT) – 2 ks**

 **** 

**Por. č. 7 – B3 TROJKRESLO CUBE EKOKOŽA 1720x730x710 mm SVETLOHNEDEJ FARBY KOVOVÁ PODNOŽ (ALEBO EKVIVALENT) – 1 ks**

 ** **

**Por. č. 9**

**- C1 SKRINKA DVOJDVEROVÁ UZAMYKATEĽNÁ NA KOVOVEJ PODNOŽI 800x420x800 mm, NADSTAVBA SKRINKA POLICOVÁ S PRESKLENÝMI DVIERKAMI 800x400x1000 mm – 2 ks**

**- C2 SKRINKA DVOJDVEROVÁ UZAMYKATEĽNÁ NA KOVOVEJ PODNOŽI 800x420x800 mm, NADSTAVBA SKRINKA POLICOVÁ NIKOVÁ 800x400x1000 mm -1 ks**



**Por. č. 10 – Z1 VSTAVANÁ SKRIŇA S KUCHYNSKOU ZOSTAVOU A ŠATNÍKOM – 1 ks vrátane chladničky, dodávku a montáž kuchynského drezu, batérie a odpadu zabezpečí dodávateľ interiéru**



**CH CHLADNI4KA GORENJE PRIMARY R491 PW (ALEBO EKVIVALENT)**

****

**DTD DREVODEKORY :**

OR EGGER H 1709 ORECH FRANCÚZSKY (ALEBO EKVIVALENT)

PD EGGER PRACOVNÁ DOSKA hr.380mm F221 ST87 KERAMIKA TESSINA

 KRÉMOVÁ (ALEBO EKVIVALENT)

POZN.

- ABS HRANY STOLOV ODTIEŇ H 1709 ORECH FRANCÚZSKY (ALEBO

 EKVIVALENT)

- VŠETKY ZÁSUVKY SKRINIEK A KONTAJNEROV SO SYSTÉMOM TIP-ON

 BLUEMOTION - ADAPTÍVNY TLMIACI SYSTÉM S TLMENÝM DOVIERANÍM

 (ALEBO EKVIVALENT)

- ABS HRANY min.2 mm LEPENÉ PUR LEPIDLOM DO VLHKÉHO PROSTREDIA

- HORNÉ SKRINKY KUCHYNSKEJ LINKY SÚ VÝKLOPNÉ v.600 mm KOVANIE

 AVENTOS TIP-on (ALEBO EKVIVALENT)

- NA PRACOVNEJ DOSKE VSTAVANÁ ZÁSUVKA TWIST 2x230V NEREZ (ALEBO

 EKVIVALENT)

- PODSVIETENIE PRACOVNEJ PLOCHY POD SKRINKAMI DOTYKOVÝ LED PÁSIK

CH VLOŽENÁ CHLADNIČKA POD PRACOVNÚ DOSKU GORENJE PRIMARY R491

 PW 560x580x845 mm (ALEBO EKVIVALENT)

DR NEREZOVÝ DREZ š. 900 mm S ODKVAPKÁVACOU PLOCHOU

UM NEREZOVÉ UMÝVADLO NA RUKY VLOŽENÉ V PRACOVNEJ PLOCHE

 BLANCO SUPRA 430x430 mm (ALEBO EKVIVALENT)

SK SKLENÉ DVIERKA, SKLO hr. 4 mm ZABRÚSENÉ HRANY

**KOVOVÁ PODNOŽ STOLOV :**

P ODTIEŇ SVETLOSIVÁ RAL 7035 alt. RAL 9006 HLINÍK

POZNÁMKY :

EK MATERIÁL EKOKOŽA

POLICE V SKRINKÁCH REALIZOVAŤ AKO VÝŠKOVO PRETSAVITEĽNÉ !!!

SKRIŇOVÉ ZOSTAVY JE PO MONTÁŽI V PRÍPADE POTREBY STABILIZOVAŤ O STENU PROTI PREVRÁTENIU !!!

POSUVNÉ DVIERKA NA VSTAVANEJ SKRINI ZREALIZOVAŤ S TROMI DRÁHAMI ABY SA DALI DVIERKA POSÚVAŤ NEZÁVISLE !!!

PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE !!!

**Podrobné technické parametre ponúkaného predmetu zákazky žiadame uviesť v Prílohe č. 1 zmluvy – špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny.**

**Poznámka:**

Verejný obstarávateľ požaduje v stĺpci **,,Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky“** uviesť skutočné parametre ponúkaného nábytku resp. rôzneho vybavenia. Pre jednoznačné preukázanie splnenia všetkých technických parametrov jednotlivých položiek predmetu zákazky je možné použiť *Prílohu č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky – Podrobné technické parametre predmetu zákazky* – doplnené o konkrétne parametre a názvy ponúkaného predmetu zákazky.

***Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odchýlky jednotlivých rozmerov v rozsahu +-5% bez vplyvu na jednotkovú cenu predmetnej položky rozpočtu.***

**Hodnotenie splnenia špecifikácie:**

**Ponuka uchádzača musí spĺňať všetky minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.**

**V prípade, že ponuka nebude spĺňať akúkoľvek z minimálnych požiadaviek stanovených v tomto opise, ponuka nebude zaradená do ďalšieho vyhodnotenia a uchádzač bude vylúčený z vyhodnotenia ponúk tejto zákazky.**