**Most ev.č. 286-031 přes Krvavou strouhu Dolní Mísečky**

**Průvodní zpráva a soupis prací k opravě a údržbě mostu**

Z důvodu rozsáhlého poškození zpevnění dna vodoteče mostního tubusu z hrubých lomových kamenů je nutná oprava v celé délce i šířce mostního tubusu. Nové provedení zpevnění dna mostu bude provedeno dle původní technické specifikace, a to včetně podkladních a výplňových betonů. Pro zlepšení soudržnosti a funkce celého dna je navrženo vlepení kotev z betonářské oceli R16 do nosné konstrukce tubusu a vložení podélného prutu z R16 a to v každém výškovém „stupni“ v počtu 6ks trnů po 50cm + podélná výztuž 1ks dl. 290cm.   
Novému provedení bude přecházet odstranění zbytků stávajících vrstev kamene i betonu s odvozem nepotřebného materiálu na řízenou skládku.   
Při poslední prohlídce v červenci 2023 bylo dno tubusu z cca 2/3 již zcela bez lomového kamene a narušeny byly i podkladní betony, které jsou zjevně z nevyhovujícího (drolivého) betonu. Kameny z lomového čediče jsou z větší části roztroušeny v dolní části tubusu a vodoteče.   
Jednotlivé činnosti, objemy a výkazy výměr jsou uvedeny v příloze č. 3 Výzvy (soupis prací s výkazem výměr).   
Vzhledem k místu stavby (horská oblast) je nutné naplánovat provádění oprav s ohledem na počasí, nejlépe ještě na 9., nejpozději 10. měsíc 2023.   
V případě zájmu bude před podáním nabídek možná prohlídka na místě stavby.