**Most ev.č. 01023-2 přes Kamenici v Harrachově**

**Průvodní zpráva a soupis prací k opravě a údržbě mostu**

Jedná se o soubor stavebních prací (oprav a údržby), které jsou dále specifikovány včetně výkazu výměr a objemů v položkovém rozpočtu (příloha č. 3 Výzvy – Soupis prací s výkazem výměr)**.** Zejména se jedná o opravu zpevnění břehů koryta z lomového kamene a opravu stabilizačních prahů v patách odláždění břehu viz fotodokumentace (příloha č. 4 Výzvy – Technická specifikace). Navrhované řešení předpokládá převedení toku řeky Kamenice tak, aby bylo možné přesunout kamenné záhozy a zhotovit nové betonové prahy, které budou přiměřeně vyztuženy a ukotveny do kamenného břehu (opevnění opěr). Po odbednění prahů bude řečiště upraveno do „přírodního“ stavu a kolem betonových prahů bude proveden těžký zához z valounů.   
Dále je nutné opravit dlažby z lomového kamene narušené pod odvodňovači mostu (viz fotodokumentace) a posunout odvodnění nad koryto řeky novým potrubím, tak aby dále nedocházelo k poškozování kamenné zádlažby. Na pravém křídle opěry je nedostatečné vyústění odvodňovacího žlabu (zatéká do konstrukce) následkem je plošný odpad sanační vrstvy z pravého křídla opěry, který je nutné očistit od degradovaných vrstev a sanovat plošně vhodným materiálem (dodá objednatel). Je také nutné upravit vyústění odvodňovacího žlabu prodloužením s vhodnou okapnicí. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na životní prostředí, stroje pracující v řece a jejím okolí musí mít ekologické náplně s dokladem o ekologické nezávadnosti.  
Veškerý stavební odpad musí být odvezen na řízenou skládku a okolí staveniště musí být uvedeno do původního stavu. V případě zájmu bude před podáním nabídek možná prohlídka na místě oprav.