**AGROKURUC s.r.o.**

Svetlá pusta 1419/10, Košice-Barca 040 17

IČO: 47679484; IČ DPH: SK2024043241

Tel: +421 948 382781; E-mail: maros.kuruc@azet.sk

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Ťahaný postrekovač** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Nádrž polyetylénová pracovná | Min. 4 000 l |  |
| 2. | Preplachová nádrž na čistú vodu a nádrž na umývanie rúk | Vyžaduje sa |  |
| 3. | Ramená so šírkou | Min. 21 m |  |
| 4. | Sklápanie ramien nezávisle: ľavá – pravá strana | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Elektrické ovládanie hydrauliky ramien | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Počet sekcií a filtrov sekcií | Min. 7 |  |
| 7. | Ochrana držiakov trysiek pred poškodením | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Päťnásobný otočný držiak trysiek | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Ventily proti odkvapkávaniu | Vyžaduje sa |  |
| 10. | Tlakové čerpadlo s výkonom | Min. 280 l/min. |  |
| 11. | Kompenzačný ventil s elektrickým ovládaním | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Preplachovanie hlavnej nádrže | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Možnosť nastavenia rozchodu | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Pneumatický brzdový systém | Vyžaduje sa |  |
| 15. | Pneumaticky odpružená náprava | Vyžaduje sa |  |
| 16. | Automatické nútené riadenie polohy a výšky ramien vzhľadom k sklonu a nerovnosti terénu | Vyžaduje sa |  |
| 17. | Automatická korekcia stopy postrekovača | Vyžaduje sa |  |
| 18. | Okruhová cirkulácia postrekovej kvapaliny v ramenách | Vyžaduje sa |  |
| 19. | Kontrola tlaku kvapaliny a hladiny v nádrži senzormi | Vyžaduje sa |  |
| 20. | Počítačom riadený systém postrekovania s automatickým vypínaním jednotlivých sekcií na základe polohy postrekovača od GPS signálu. | Vyžaduje sa |  |
| 21. | Prijímač GPS signálu prepojený s riadiacim počítačom | Vyžaduje sa |  |
| 22. | Možnosť čerpania vody s filtráciou a hadicou | Vyžaduje sa |  |
| 23. | Bočný primiešavač chémie s oplachom obalov | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: